{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":2429,"n_cols":12,"rows_kept":2429,"merged":[[0,0,0,9]]}
["标黄的压力表需要出具检定证书"]
["序号","设备名称","类别","公司编号","出厂编号","精度","测量范围","规格型号","制造厂","所在区域","具体位置","备注"]
[1,"微差压变送器","B","PdT-C101","05YKWF",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C102","C102与C104 脱外衣换鞋与缓冲车间","pdt-01-02"]
[2,"微差压变送器","B","PdT-C102","05YKWC",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C103","C101与C102 进蛋间与缓冲间","pdt-01-01"]
[3,"微差压变送器","B","PdT-C103","05YQH3",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C106","C106与C109 D级走廊与缓冲间","pdt-01-05"]
[4,"微差压变送器","B","PdT-C104","05YKY4",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C106","C107门口","pdt-01-04"]
[5,"微差压变送器","B","PdT-C105","05YQFM",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C106","西安全门","pdt-01-03"]
[6,"孵箱","B","D-C1001",{"$nulls":3},"DYF-12960","北京云峰","C107"]
[7,"孵箱","B","D-C1002",{"$nulls":3},"DYF-12960","北京云峰","C107"]
[8,"孵箱","B","D-C1003",{"$nulls":3},"DYF-12960","北京云峰","C107"]
[9,"温湿度变送器","B","TMT-C101","2147260002821E",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C107","前孵化间温湿度C107"]
[10,"玻璃温度计",null,"W-C1001",null,null,"0-100℃",null,null,"C107","孵箱内"]
[11,"玻璃温度计",null,"W-C1002",null,null,"0-100℃",null,null,"C107","孵箱内"]
[12,"玻璃温度计",null,"W-C1003",null,null,"0-100℃",null,null,"C107","孵箱内"]
[13,"微差压变送器","B","PdT-C201","05YKWY",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","C205门口",8]
[14,"微差压变送器","B","PdT-C202","05YKX3",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","C202门口",11]
[15,"微差压变送器","B","PdT-C203","05YKW8",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","C213门口",12]
[16,"微差压变送器","B","PdT-C204","05YKX1",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","C216门口",14]
[17,"微差压变送器","B","PdT-C205","05YQFN",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","西安全门门口",9]
[18,"微差压变送器","B","PdT-C206","04XBRQ",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C201","中安全门",19]
[19,"微差压变送器","B","PdT-C207","05YKW3",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C204","C206门口",10]
[20,"微差压变送器","B","PdT-C208","05YKVY",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C204","C207门口",7]
[21,"微差压表","C","Y-C2001","DL85R",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C206","C206 无菌间"]
[22,"温湿度变送器","B","TMT-C201","21481300084841",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C206","无菌间温湿度C206"]
[23,"孵箱","B","D-C2001",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C207"]
[24,"孵箱","B","D-C2002",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C207"]
[25,"孵箱","B","D-C2003",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C207"]
[26,"温湿度变送器","B","TMT-C202","214813000870D6",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C207","后孵化间温湿度C207"]
[27,"冷库","B","R-C2001",null,null,"2-8℃",null,null,"C209"]
[28,"微差压变送器","B","PdT-C209","05YKXH",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C211","C212与C211 废弃物出口与废弃物灭活",6]
[29,"温度传感器","B","WT-C2010","HY20C12343","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C211","灭菌柜","TL1"]
[30,"温度传感器","B","WT-C2011","HY20C12344","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C211","灭菌柜","TL2"]
[31,"温度传感器","B","WT-C2012","HY20C12345","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C211","灭菌柜","T1"]
[32,"压力表","B","F-C2001",20210908075,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C211","灭菌柜"]
[33,"压力表","B","F-C2002",20210908099,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C211","灭菌柜"]
[34,"压力表","B","F-C2003","HY20C12341",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C211","灭菌柜","Y5"]
[35,"压力表","B","F-C2004","HY20C12342",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C211","灭菌柜","Y6"]
[36,"压力表","B","F-C2005",20210908091,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C212","灭菌柜"]
[37,"压力表","B","F-C2006",20210908072,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C212","灭菌柜"]
[38,"微差压变送器","B","PdT-C210","05YKW6",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C215","C217门口",13]
[39,"微差压变送器","B","PdT-C211","05DMOQ",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C215","C218门口",16]
[40,"微差压表","C","Y-C2002","DL85S",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C217","C217 无菌间"]
[41,"温湿度变送器","B","TMT-C203","21472600032972",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C217","无菌间温湿度C217"]
[42,"孵箱","B","D-C2004",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C218"]
[43,"孵箱","B","D-C2005",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C218"]
[44,"孵箱","B","D-C2006",{"$nulls":3},"DYF-5184S2","北京云峰","C218"]
[45,"玻璃温度计",null,"W-C2001",null,null,"-50-50℃",null,null,"C218","孵箱内"]
[46,"玻璃温度计",null,"W-C2002",null,null,"-50-50℃",null,null,"C218","孵箱内"]
[47,"玻璃温度计",null,"W-C2003",null,null,"-50-50℃",null,null,"C218","孵箱内"]
[48,"冷库",null,"R-C2002",null,null,"2-8℃",null,null,"C220"]
[49,"温湿度变送器","B","TMT-C204","214713001832D4",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C218","后孵化间温湿度C218"]
[50,"微差压变送器","B","PdT-C212","04LWFH",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C222","C222与C223 废弃物灭活与废弃物出口",17]
[51,"压力表","B","F-C2007",20210908067,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C222","灭菌柜"]
[52,"压力表","B","F-C2008",20210908085,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C222","灭菌柜"]
[53,"温度传感器","B","WT-C2022","HY21C09183","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C223","灭菌柜","TL1"]
[54,"温度传感器","B","WT-C2023","HY21C09184","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C223","灭菌柜","TL2"]
[55,"温度传感器","B","WT-C2024","HY21C09185","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C223","灭菌柜","T1"]
[56,"压力表","B","F-C2009",20210908094,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C223","灭菌柜"]
[57,"压力表","B","F-C2010",20210908066,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C223","灭菌柜"]
[58,"压力表","B","F-C2011","HY21C09181",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C223","灭菌柜","Y5"]
[59,"压力表","B","F-C2012","HY21C09182",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C223","灭菌柜","Y6"]
[60,"冷库","B","R-C2003",null,null,"-25℃",null,null,"C224"]
[61,"微差压变送器","B","PdT-C301","05DM0R",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C305",null,25]
[62,"微差压变送器","B","PdT-C302","04LWFD",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C306",null,27]
[63,"微差压变送器","B","PdT-C303","05YQFP",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C306",null,56]
[64,"微差压变送器","B","PdT-C304","04XBRK",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C313",null,26]
[65,"微差压变送器","B","PdT-C305",null,null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C309",null,24]
[66,"微差压表","B","Y-C3001","T36993",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C319","C319 外包间"]
[67,"尘埃粒子计数器","B","B-C4001","31021645S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C206"]
[68,"尘埃粒子计数器","B","B-C4002","31021545S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C217"]
[69,"尘埃粒子计数器","B","B-C4003","31021625S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C411"]
[70,"尘埃粒子计数器","B","B-C4004","31021620S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C412"]
[71,"尘埃粒子计数器","B","B-C4005","31021613S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C422"]
[72,"尘埃粒子计数器","B","B-C4006","31021617S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C441"]
[73,"尘埃粒子计数器","B","B-C4007","31021633S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C509"]
[74,"尘埃粒子计数器","B","B-C4008","31021610S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C509"]
[75,"尘埃粒子计数器","B","B-C4009","31021634S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C509"]
[76,"尘埃粒子计数器","B","B-C4010","31021529S",null,null,"6106-6P","苏信","C401","C509"]
[77,"浮游菌采集器","B","B-C4011",20721431,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C206"]
[78,"浮游菌采集器","B","B-C4012",20721432,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C217"]
[79,"浮游菌采集器","B","B-C4013",20721423,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C411"]
[80,"浮游菌采集器","B","B-C4014",20721409,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C412"]
[81,"浮游菌采集器","B","B-C4015",20721429,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C422"]
[82,"浮游菌采集器","B","B-C4016",20721408,null,null,"SX-JCQ-2","苏信","C401","C441"]
[83,"微差压变送器","B","PdT-C401","05YKW0",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","417左",21]
[84,"微差压变送器","B","PdT-C402","05YKY9",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","417右",20]
[85,"微差压变送器","B","PdT-C403","05YKWW",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","430左",22]
[86,"微差压变送器","B","PdT-C404","04XBRP",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","430右",23]
[87,"微差压变送器","B","PdT-C405","05YKW7",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","二安右",34]
[88,"微差压变送器","B","PdT-C406","05YKWN",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","413右",39]
[89,"微差压变送器","B","PdT-C407","05YQH0",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","433左2",40]
[90,"微差压变送器","B","PdT-C408","05YKY6",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","433左1",41]
[91,"微差压变送器","B","PdT-C409","05YQHC",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","507右",50]
[92,"微差压变送器","B","PdT-C410","05YKWG",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","507左",51]
[93,"微差压变送器","B","PdT-C411","05DM0Y",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","505右",52]
[94,"微差压变送器","B","PdT-C412","05DM0V",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C401","431右",42]
[95,"微差压表","B","Y-C4001","T37007",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C401","传递窗C514对面"]
[96,"微差压变送器","B","PdT-C413","05DMOL",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C403","C403与C402 缓冲与更衣间"]
[97,"微差压变送器","B","PdT-C415","05YKW9",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C405","C409右",36]
[98,"微差压变送器","B","PdT-C416","05YKWV",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C405","C409左",35]
[99,"微差压变送器","B","PdT-C417","05YQFT",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C405","C413门口",37]
[100,"微差压表","B","Y-C4002","T34837",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C405","C409"]
[101,"微差压表","B","Y-C4003","T34861",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C405","C411与C405 无菌间与C级走廊"]
[102,"玻璃温度计","B","W-C4008",null,null,"-50-50℃",null,null,"C405"]
[103,"玻璃温度计","B","W-C4001",null,null,"0-50℃",null,null,"C407"]
[104,"玻璃温度计","B","W-C4002",null,null,"0-50℃",null,null,"C407"]
[105,"恒温水浴锅","B","G-C4001",160100333,null,null,"DK-S24","上海精宏","C412"]
[106,"微差压变送器","B","PdT-C418","05YKWD",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C411","C411与C405 无菌间与洁净走廊"]
[107,"微差压表","C","Y-C4004","DL85V",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C411","C411 无菌间"]
[108,"温湿度变送器","B","TMT-C402","21472600027585",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C411","无菌间温湿度C411"]
[109,"移液器","B","I-C4008","SH09430",null,"100-1000uL",null,"thermo","C441"]
[110,"移液器","B","I-C4009","SH09374",null,"2-20uL",null,"thermo","C441"]
[111,"移液器","B","I-C4010","SH09274",null,"0.2-2uL",null,"thermo","C441"]
[112,"移液器","B","I-C4011","SH08832",null,"20-200uL",null,"thermo","C441"]
[113,"移液器","B","I-C4012",{"$nulls":5},"C441"]
[114,"低速冷冻离心机","B","C-C4001",23050705,null,"5000RPM","DL-5M","湘仪","C412"]
[115,"微差压表","C","Y-C4005","DL96P",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C412","C412 无菌间"]
[116,"温湿度变送器","B","TMT-C403","2147260003276D",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C412","无菌间温湿度C412"]
[117,"微差压变送器","B","PdT-C419","05YKW4",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C413",null,38]
[118,"玻璃温度计","B","W-C4009",null,null,"-50-50℃"]
[119,"微差压变送器","B","PdT-C420","05YKX0",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C414","C414与C614 灭菌器具暂存与灭菌间",48]
[120,"压力表","B","F-C4001",20210908097,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C414","灭菌柜"]
[121,"压力表","B","F-C4002",20210908076,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C414","灭菌柜"]
[122,"压力表","B","F-C4003",20210908086,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C414","灭菌柜"]
[123,"压力表","B","F-C4004",20210908064,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C414","灭菌柜"]
[124,"微差压表","B","Y-C4006","DK23H",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C415","C415 接收间"]
[125,"温湿度变送器","B","TMT-C404","214813000812C0",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C416","种毒存放C416"]
[126,"微差压变送器","B","PdT-C421","05YKW1",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C419","C420与C419 更衣间与带毒C级走廊"]
[127,"微差压表","B","Y-C4007","DL97F",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C422","C422 无菌间"]
[128,"温湿度变送器","B","TMT-C405","21581300087334",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C422","无菌间温湿度C422"]
[129,"冷库","B","R-C4001",null,null,"-20℃",null,null,"C424"]
[130,"玻璃温度计","B","W-C4003",{"$nulls":3},"30-40℃",null,"C426"]
[131,"玻璃温度计","B","W-C4004",{"$nulls":3},"30-40℃",null,"C426"]
[132,"微差压变送器","B","PdT-C423","04LWFG",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C428","C442与C429 废弃物灭活与废弃物出口",28]
[133,"微差压表","B","Y-C4008","T36994",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C428","C422与C419 无菌间与带毒C级走廊"]
[134,"压力表","B","F-C4005",20210908098,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C428","灭菌柜"]
[135,"压力表","B","F-C4006",20210908068,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C428","灭菌柜"]
[136,"微差压变送器","B","PdT-C424","04XBRT",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C429","C305与C429 洁净走廊与废弃物出口",29]
[137,"微差压表","B","Y-C4009","T34851",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C429","C429与C405 废弃物出口与C级走廊"]
[138,"温度传感器","B","WT-C4001","HY20C12353","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C429","灭菌柜","TL1"]
[139,"温度传感器","B","WT-C4002","HY20C12354","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C429","灭菌柜","TL2"]
[140,"温度传感器","B","WT-C4003","HY20C12355","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C429","灭菌柜","T1"]
[141,"温度传感器","B","WT-C4004","HY21C09193","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C429","灭菌柜","TL1"]
[142,"温度传感器","B","WT-C4005","HY21C09194","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C429","灭菌柜","TL2"]
[143,"温度传感器","B","WT-C4006","HY21C09195","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C429","灭菌柜","T1"]
[144,"压力表","B","F-C4007",20210908079,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜"]
[145,"压力表","B","F-C4008",20210908093,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜"]
[146,"压力表","B","F-C4009",20210908088,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜"]
[147,"压力表","B","F-C4010",20210908065,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜"]
[148,"压力表","B","F-C4011","HY20C12351",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜","Y5"]
[149,"压力表","B","F-C4012","HY20C12352",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜","Y6"]
[150,"压力表","B","F-C4013","HY21C09191",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜","Y5"]
[151,"压力表","B","F-C4014","HY21C09192",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C429","灭菌柜","Y6"]
[152,"微差压变送器","B","PdT-C425","04XBRJ",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C433","C436门口",31]
[153,"微差压变送器","B","PdT-C426","05YKW2",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C433","C39门口",32]
[154,"冷库","B","R-C4002",null,null,"-20℃",null,null,"C435"]
[155,"玻璃温度计","B","W-C4005",null,null,"0-50℃",null,null,"C437"]
[156,"玻璃温度计","B","W-C4006",null,null,"0-50℃",null,null,"C437"]
[157,"玻璃温度计","B","W-C4007",null,null,"0-50℃",null,null,"C437"]
[158,"恒温水浴锅","B","G-C4008",220314700,null,null,"HWS-26",null,"C441"]
[159,"微差压表","B","Y-C4010","DL97C",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C441","C441 B级无菌间"]
[160,"微差压表","B","Y-C4011","T37008",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C433","C438门口"]
[161,"温湿度变送器","B","TMT-C407","214813000862AE",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C441","无菌间温湿度C441"]
[162,"移液器","B","I-C4001",235010,null,"10mL","S1","thermo","C441"]
[163,"移液器","B","I-C4002",null,null,"10uL",null,"VWR","C441"]
[164,"移液器","B","I-C4004",null,null,"20-200uL",null,"eppendorf","C441"]
[165,"移液器","B","I-C4005",null,null,"2-20uL",null,"eppendorf","C441"]
[166,"移液器","B","I-C4006",null,null,"0.2-2uL",null,"eppendorf","C441"]
[167,"移液器","B","I-C4007",null,null,"30uL",null,"eppendorf","C441"]
[168,"微差压变送器","B","PdT-C427","04LWFN",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C442",null,30]
[169,"压力表","B","F-C4015",20210908077,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C442","灭菌柜"]
[170,"压力表","B","F-C4016",20210908084,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C442","灭菌柜"]
[171,"温度传感器","B","WT-C5001",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","PLC","烘箱"]
[172,"温度传感器","B","WT-C5002",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","记录仪","烘箱"]
[173,"温度传感器","B","WT-C5003",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","冷却段温度pt100 (双支)至模块和记录仪","烘箱"]
[174,"温度传感器","B","WT-C5004",null,"/","0℃-200℃","PT100","Duwei","C502","冷却盘管温度pt100至模块和记录仪","烘箱"]
[175,"温度传感器","B","WT-C5005",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","灭菌段进风口温度pt100至模块","烘箱"]
[176,"温度传感器","B","WT-C5006",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","灭菌段进风口温度pt100至模块","烘箱"]
[177,"温度传感器","B","WT-C5007",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","灭菌段进风口温度pt100至模块","烘箱"]
[178,"温度传感器","B","WT-C5008",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","温控表","烘箱"]
[179,"温度传感器","B","WT-C5009",null,"/","0-150℃","AT302-P","Duwei","C502","循环水箱","洗瓶机"]
[180,"温度传感器","B","WT-C5010",null,"/","0-500℃","AT302-P","Duwei","C502","预热段温度pt100(双支)至模块和记录仪","烘箱"]
[181,"压差表","C","Y-C5001",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","冷却段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[182,"压差表","C","Y-C5002",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","冷却段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[183,"压差表","C","Y-C5003",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","冷却段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[184,"压差表","C","Y-C5004",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","灭菌段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[185,"压差表","C","Y-C5005",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","灭菌段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[186,"压差表","C","Y-C5006",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","灭菌段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[187,"压差表","C","Y-C5007",null,"/","0-60pa","D2000-60Pa","Duwei","C502","预过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[188,"压差表","C","Y-C5008",null,"/","0-500pa","D2000-500Pa","Duwei","C502","预热段高效过滤器两端之间的压差表","烘箱"]
[189,"压力变送器","B","FT-C5001",null,"/","0-60pa","DW100","Duwei","C502","加热段与冷却段压差","烘箱"]
[190,"压力变送器","B","FT-C5002",null,"/","0-60pa","DW100","Duwei","C502","加热段与预热段压差","烘箱"]
[191,"压力变送器","B","FT-C5003",null,"/","0-60pa","DW100","Duwei","C502","冷却段与灌装间压差","烘箱"]
[192,"压力变送器","B","FT-C5004",null,"/","0-1MPa","DW803","Duwei","C502","循环水过滤器后方","洗瓶机"]
[193,"压力变送器","B","FT-C5005",null,"/","0-1MPa","DW803","Duwei","C502","压缩空气过滤器后方","洗瓶机"]
[194,"压力变送器","B","FT-C5006",null,"/","0-60pa","DW100","Duwei","C502","预热段与洗烘间压差","烘箱"]
[195,"压力变送器","B","FT-C5007",null,"/","0-1MPa","DW803","Duwei","C502","注射水过滤器后方","洗瓶机"]
[196,"压力传感器","B","FT-C5008","06JM7P",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C502","C502"]
[197,"压力表","B","F-C5001",17050025,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","苏州庆丰仪表有限公司","C503","灭菌柜"]
[198,"压力表","B","F-C5002",170500110,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州庆丰仪表有限公司","C503","灭菌柜"]
[199,"微差压变送器","B","PdT-C502","05YKY3",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C508","C511与C508 罐装冻干与B级走廊",53]
[200,"电子秤","B","D-C5001","C226362292","Ⅲ","2-300kg",null,"梅特勒托利多","C508"]
[201,"微差压表","B","Y-C5009","T39639",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C509","C509 配菌间"]
[202,"微差压表","B","Y-C5010","T39793",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C509","C509 配菌间"]
[203,"温湿度变送器","B","TMT-C501","21481300087SE9",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C509","配苗间温湿度C509"]
[204,"微差压变送器","B","PdT-C503","05YQH9",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C510","C510与C607 无菌后暂存与胶塞器具灭菌",49]
[205,"压力表","B","F-C5003",20210908095,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C510","灭菌柜"]
[206,"压力表","B","F-C5004",20210908063,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C510","灭菌柜"]
[207,"微差压变送器","B","PdT-C504","05YQFY",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C511","C511与C502 罐装冻干与洗烘瓶",58]
[208,"微差压变送器","B","PdT-C510",null,null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C513"]
[209,"微差压变送器","B","PdT-C505","05YKWP",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C514","C514与C511 轧盖与罐装冻干间",43]
[210,"微差压变送器","B","PdT-C506","05YKXD",null,"0-5KPa","DM-2003-LCD","Dwyer","C514","灌装冻干与废弃物灭活C511与C503",46]
[211,"微差压表","B","Y-C5011","DK21C",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[212,"微差压表","B","Y-C5012","DK21H",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[213,"微差压表","B","Y-C5013","DK22H",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[214,"微差压表","B","Y-C5014","DL84D",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[215,"微差压表","B","Y-C5015","DL96J",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[216,"微差压表","B","Y-C5016","DL98E",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[217,"微差压表","B","Y-C5017","DL98G",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[218,"微差压表","B","Y-C5018","DL98H",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[219,"微差压表","B","Y-C5019","DL98J",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C511","C511 罐装冻干间"]
[220,"温湿度变送器","B","TMT-C503","214813000853A5",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C511","灌装冻干间C511"]
[221,"压力表","B","F-C5005",17050025,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州庆丰仪表有限公司","C511","灭菌柜"]
[222,"压力表","B","F-C5006",170500110,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","苏州庆丰仪表有限公司","C511","灭菌柜"]
[223,"真空表","B","F-C5027",null,2.5,"-0.1-0MPa","Z-60","SKCIV","C511"]
[224,"微差压变送器","B","PdT-C507","05YKXG",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C512","C513与C512 缓冲与更衣",44]
[225,"压力传感器","B","FT-C5011","06KW6I",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C513","C513"]
[226,"微差压变送器","B","PdT-C508","05YKWQ",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C514","C401与C514 C级走廊与轧盖",45]
[227,"微差压变送器","B","PdT-C509","05YKXC",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C516","C514与C319 轧盖与外包"]
[228,"微差压表","B","Y-C5020","DL85Z",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C514","C514 轧盖间"]
[229,"温湿度变送器","B","TMT-C504","214713001843E4",null,"/","EE210","ELEKTRONIK","C514","轧盖间温湿度C514"]
[230,"电接点压力表","B","F-C5007",null,{"v":1,"d":"1.0"},"-0.1-0.3MPa","882EKQ6","WIKA","C516","CHA_SIP"]
[231,"电接点压力表","B","F-C5008",null,{"v":1,"d":"1.0"},"-0.1-0.3MPa","882G38W","WIKA","C516","CHA_SIP"]
[232,"双金属温度计","B","W-C5001",null,null,"-100-50℃","/","NESS","C516","TI11"]
[233,"双金属温度计","B","W-C5002",null,null,"0-100℃",null,"NESS","C516","TI41"]
[234,"双金属温度计","B","W-C5003",null,null,"-100-50℃","/","NESS","C516","TI12"]
[235,"双金属温度计","B","W-C5004",null,null,"0-100℃",null,"NESS","C516","TI42"]
[236,"双金属温度计","B","W-C5005",null,null,"-100-50℃",null,"NESS","C516","TI11"]
[237,"双金属温度计","B","W-C5006",null,null,"0-100℃","/","NESS","C516","TI41"]
[238,"双金属温度计","B","W-C5007",null,null,"-100-50℃","/","NESS","C516","TI12"]
[239,"双金属温度计","B","W-C5008",null,null,"0-100℃",null,"NESS","C516","TI42"]
[240,"温度传感器","B","WT-C5011",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE1"]
[241,"温度传感器","B","WT-C5012",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE1"]
[242,"温度传感器","B","WT-C5013",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE101"]
[243,"温度传感器","B","WT-C5014",{"$nulls":3},"PT102","JUMO","C516","TE101"]
[244,"温度传感器","B","WT-C5015",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE102"]
[245,"温度传感器","B","WT-C5016",{"$nulls":3},"PT103","JUMO","C516","TE102"]
[246,"温度传感器","B","WT-C5017",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE2"]
[247,"温度传感器","B","WT-C5018",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE2"]
[248,"温度传感器","B","WT-C5019",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE201"]
[249,"温度传感器","B","WT-C5020",{"$nulls":3},"PT104","JUMO","C516","TE201"]
[250,"温度传感器","B","WT-C5021",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE202"]
[251,"温度传感器","B","WT-C5022",{"$nulls":3},"PT105","JUMO","C516","TE202"]
[252,"温度传感器","B","WT-C5023",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE203"]
[253,"温度传感器","B","WT-C5024",{"$nulls":3},"PT106","JUMO","C516","TE203"]
[254,"温度传感器","B","WT-C5025",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE3"]
[255,"温度传感器","B","WT-C5026",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE3"]
[256,"温度传感器","B","WT-C5027",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE4"]
[257,"温度传感器","B","WT-C5028",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE4"]
[258,"温度传感器","B","WT-C5029",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE401"]
[259,"温度传感器","B","WT-C5030",{"$nulls":3},"PT107","JUMO","C516","TE401"]
[260,"温度传感器","B","WT-C5031",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE402"]
[261,"温度传感器","B","WT-C5032",{"$nulls":3},"PT108","JUMO","C516","TE402"]
[262,"温度传感器","B","WT-C5033",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE405"]
[263,"温度传感器","B","WT-C5034",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE405"]
[264,"温度传感器","B","WT-C5035",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE51"]
[265,"温度传感器","B","WT-C5036",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE51"]
[266,"温度传感器","B","WT-C5037",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","C516","TE52"]
[267,"温度传感器","B","WT-C5038",{"$nulls":3},"PT101","JUMO","C516","TE52"]
[268,"压力变送器","B","FT-C5013","1A01PZORUKA",null,"-0.1-0.5MPa","A-10","WIKA","C516","P-PD-1"]
[269,"压力变送器","B","FT-C5014","1A01PZOWE3Y",null,"-0.1-0.5MPa","A-11","WIKA","C516","P-PD-1"]
[270,"压力变送器","B","FT-C5015","1A01LMQ6MJ2",null,"-0.1-0.3MPa","A-12","WIKA","C516","PT5"]
[271,"压力变送器","B","FT-C5016","1L01RX8OJV",null,"-0.1-0.3MPa","A-13","WIKA","C516","PT5"]
[272,"压力变送器","B","FT-C5017","1A01RX8MFJA",null,"-0.1-0.3MPa","A-14","WIKA","C516","PT6"]
[273,"压力变送器","B","FT-C5018","1A01RX8LW3P",null,"-0.1-0.3MPa","A-15","WIKA","C516","PT6"]
[274,"压力表","B","F-C5009",14440012,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI21"]
[275,"压力表","B","F-C5010",14440013,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI11"]
[276,"压力表","B","F-C5011",13132023,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI31"]
[277,"压力表","B","F-C5012","09710015",2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI1"]
[278,"压力表","B","F-C5013",11812016,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI22"]
[279,"压力表","B","F-C5014",13132025,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI12"]
[280,"压力表","B","F-C5015",14440010,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI32"]
[281,"压力表","B","F-C5016",14440016,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI2"]
[282,"压力表","B","F-C5017",11358018,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI21"]
[283,"压力表","B","F-C5018",11358006,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI11"]
[284,"压力表","B","F-C5019",19251004,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI31"]
[285,"压力表","B","F-C5020",11812011,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI2"]
[286,"压力表","B","F-C5021",10610019,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI22"]
[287,"压力表","B","F-C5022",19744010,2.5,"-0.1-2.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI12"]
[288,"压力表","B","F-C5023",14440000,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI32"]
[289,"压力表","B","F-C5024",14440019,2.5,"-0.1-3.5MPa","P-EB02-1550","KOBELCO","C516","PI1"]
[290,"压力表","B","F-C5025","L1011294",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTN-60","致延","C516","PI51"]
[291,"压力表","B","F-C5026","L1011291",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTN-60","致延","C516","PI51"]
[292,"微差压变送器","B","PdT-C601","05YKWH",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C602","C602与C601 二更与脱外衣换鞋"]
[293,"微差压变送器","B","PdT-C602","05YKVX",null,"0-5KPa","DM-2000","Dwyer","C604","C605与C604 气锁与粗洗间"]
[294,"压力表","B","F-C6018",null,2.5,"0-1.0MPa",null,"无锡市广顺石化仪表厂","C604"]
[295,"电子秤","B","D-C6002",{"$nulls":5},"C606","称量室"]
[296,"电子天平","B","D-C6001",{"$nulls":3},"LT6001","常熟天量","C606","称量室"]
[297,"温湿度变送器","B","TMT-C505","214726000292DA",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C606","称量室温湿度C606"]
[298,"压差表","B","Y-C6001","A46/114199",null,"0-250Pa","2000-250","MAGNEHELIC","C606","称量室"]
[299,"压差表","B","Y-C6002","A46/114262",null,"0-250Pa","2000-250","MAGNEHELIC","C606","称量室"]
[300,"压差表","B","Y-C6003","DK21S",null,"0-500Pa","2000-500","DESAI","C606","称量室"]
[301,"温度传感器","B","WT-C6001","HY20C12393","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C607","灭菌柜","TL1"]
[302,"温度传感器","B","WT-C6002","HY20C12394","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C607","灭菌柜","TL2"]
[303,"温度传感器","B","WT-C6003","HY20C12395","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C607","灭菌柜","TL3"]
[304,"温度传感器","B","WT-C6004","HY20C12396","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C607","灭菌柜","T1"]
[305,"温度传感器","B","WT-C6005","HY20C12397","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C607","灭菌柜","T2"]
[306,"压差表","B","Y-C6004","W15AHHY",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C607","VHP"]
[307,"压差表","B","Y-C6005","W15AHML",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C607","VHP"]
[308,"压力表","B","F-C6001",20210908078,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C607","灭菌柜"]
[309,"压力表","B","F-C6002",20210908087,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C607","灭菌柜"]
[310,"压力表","B","F-C6003","HY20C12391",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C607","灭菌柜","Y5"]
[311,"压力表","B","F-C6004","HY20C12392",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C607","灭菌柜","Y6"]
[312,"温湿度变送器","B","TMT-C506","214726000338E8",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C608","种细胞存放C608"]
[313,"温度传感器","B","WT-C6006","2118681/310/001",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE001"]
[314,"温度传感器","B","WT-C6007","2097507/10/001",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE203"]
[315,"温度传感器","B","WT-C6008","2097507/10/002",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE304"]
[316,"温度传感器","B","WT-C6009","2097507/10/004",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE310"]
[317,"温度传感器","B","WT-C6010","2097507/09/001",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE314"]
[318,"温度传感器","B","WT-C6011","2097507/09/002",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE318"]
[319,"温度传感器","B","WT-C6012","2097507/10/003",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE321"]
[320,"温度传感器","B","WT-C6013","2097507/08/001",null,"-50-200℃","-50~200℃","Labom","C609","TE600"]
[321,"温湿度变送器","B","TMT-C507","2148130008087A",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE210","E+E","C609","配液室温湿度C609"]
[322,"压力表","B","F-C6005","D210823946",1.6,"-0.1-0.5MPa","PYTHN-60","Brighty","C609","PI001"]
[323,"压力表","B","F-C6006","D210920422",1.6,"-0.1-0.5MPa","PYTHN-60","Brighty","C609","PI300"]
[324,"压力表","B","F-C6007","D210823429",1.6,"-0.1-0.5MPa","PYTHN-60","Brighty","C609","PI606"]
[325,"压力表","B","F-C6008","D210422463",1.6,"-0.1-0.5MPa","PYTHN-60","Brighty","C609","PI803"]
[326,"压力表","B","F-C6009","D210823427",1.6,"-0.1-0.5MPa","PYTHN-60","Brighty","C609","PI821"]
[327,"压力传感器","B","FT-C6001","2118681/300/001",0.05,"-0.1-0.5MPa","-1~5bar","Labom","C609","PE001"]
[328,"压力传感器","B","FT-C6002","2118681/300/002",0.05,"-0.1-0.5MPa","-1~5bar","Labom","C609","PE301"]
[329,"压力传感器","B","FT-C6003","2118681/300/003",0.05,"-0.1-0.5MPa","-1~5bar","Labom","C609","PE302"]
[330,"压力传感器","B","FT-C6004","2118681/300/004",0.05,"-0.1-0.5MPa","-1~5bar","Labom","C609","PE303"]
[331,"压力传感器","B","FT-C6005","2118681/300/005",0.05,"-0.1-0.5MPa","-1~5bar","Labom","C609","PE304"]
[332,"压力传感器","B","FT-C6006","06JM7R",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C610","C610"]
[333,"温度传感器","B","WT-C6014",null,"一等","-20-150℃","PT100","上海嘉上","C614","烘箱"]
[334,"温度传感器","B","WT-C6015",null,"一等","-20-150℃","PT100","上海嘉上","C614","烘箱"]
[335,"温度传感器","B","WT-C6016","HY20C12373","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL1"]
[336,"温度传感器","B","WT-C6017","HY20C12374","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL2"]
[337,"温度传感器","B","WT-C6018","HY20C12375","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL3"]
[338,"温度传感器","B","WT-C6019","HY20C12376","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C614","灭菌柜","T1"]
[339,"温度传感器","B","WT-C6020","HY20C12377","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C614","灭菌柜","T2"]
[340,"温度传感器","B","WT-C6021","HY20C12383","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL1"]
[341,"温度传感器","B","WT-C6022","HY20C12384","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL2"]
[342,"温度传感器","B","WT-C6023","HY20C12385","A级","-50～250℃","902810/13","JUMO","C614","灭菌柜","TL3"]
[343,"温度传感器","B","WT-C6024","HY20C12386","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C614","灭菌柜","T1"]
[344,"温度传感器","B","WT-C6025","HY20C12387","A级","-50～250℃","902350/22","JUMO","C614","灭菌柜","T2"]
[345,"压差表","C","Y-C6006",null,"/","0-500Pa","2000-500Pa","Dwyer","C614","烘箱"]
[346,"压差表","B","Y-C6007","T37004",null,"0-500Pa","2000-500","MAGNEHELIC","C614","传递窗"]
[347,"压差表","C","Y-C6009",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","Dwyer","C614","烘箱"]
[348,"压差表","C","Y-C6010",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","Dwyer","C614","烘箱"]
[349,"压差表","C","Y-C6011",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","Dwyer","C614","烘箱"]
[350,"压力表","B","F-C6010",20210908073,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜"]
[351,"压力表","B","F-C6011",20210908096,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜"]
[352,"压力表","B","F-C6012",20210908062,1.6,"0-0.6MPa","Y-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜"]
[353,"压力表","B","F-C6013",20210908092,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜"]
[354,"压力表","B","F-C6014","HY20C12371",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜","Y5"]
[355,"压力表","B","F-C6015","HY20C12372",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜","Y6"]
[356,"压力表","B","F-C6016","HY20C12381",2.5,"0-0.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜","Y5"]
[357,"压力表","B","F-C6017","HY20C12382",2.5,"0-1.6MPa","YBF60","无锡西纳德液体控制工业有限公司","C614","灭菌柜","Y6"]
[358,"电接点压力表","B","F-C9021",null,1.6,"0-1.0MPa",null,"BRIGHTY","C907"]
[359,"电接点压力表","B","F-C9022",null,2.6,"0-1.0MPa",null,"BRIGHTY","C907"]
[360,"流量传感器","B","D-C9001","G1L023806",null,"0-36000L/h","FD-Q50C","基恩士","C907","FIT1101"]
[361,"流量传感器","B","D-C9002","G6L128394",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT3101"]
[362,"流量传感器","B","D-C9003","G6L124913",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT3102"]
[363,"流量传感器","B","D-C9004","G6L124908",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT3301"]
[364,"流量传感器","B","D-C9005","G6L123916",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT5101"]
[365,"流量传感器","B","D-C9006","GBL916380",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT5201"]
[366,"流量传感器","B","D-C9007","G6L123915",null,"0-18000L/h","FD-Q32C","基恩士","C907","FIT6101"]
[367,"温度变送器","B","WT-C9001","16827500-0177",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT1201"]
[368,"温度变送器","B","WT-C9002","48467824-4921",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT1202"]
[369,"温度变送器","B","WT-C9003","16827500-0103",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT2102"]
[370,"温度变送器","B","WT-C9004","48452377-1117",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT5101"]
[371,"温度变送器","B","WT-C9005","16827500-0180",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT5103"]
[372,"温度变送器","B","WT-C9006","48462377-1117",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT5201"]
[373,"温度变送器","B","WT-C9007","16827500-0125",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT5202"]
[374,"温度变送器","B","WT-C9008","06827500-0046",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT5203"]
[375,"温度变送器","B","WT-C9009","15558900-0041",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT6101"]
[376,"温度变送器","B","WT-C9010","16827500-0191",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT6102"]
[377,"温度变送器","B","WT-C9011","16827500-0042",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT6103"]
[378,"温度变送器","B","WT-C9012","16939200-0085",null,"0-200℃","902810/13","JUMO","C907","TT6104"]
[379,"压力表","B","F-C9001",22012982,1.6,"0-1.6MPa","Y-100Z","杭州鹳山仪表有限公司","C907","室外储罐"]
[380,"压力表","B","F-C9002","1G0269316",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","上海天川仪表有限公司","C907","室外储罐"]
[381,"压力表","B","F-C9003",21107041,2.5,"0-0.6MPa","YTP-60Z","无锡市广顺石化仪表厂","C907","注射水分配"]
[382,"压力表","B","F-C9004",21107043,2.5,"0-0.6MPa","YTP-60Z","无锡市广顺石化仪表厂","C907","注射水分配"]
[383,"压力表","B","F-C9005","R210520525",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI1301"]
[384,"压力表","B","F-C9006","Z2107156838",2.5,"0-2.5MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI1302"]
[385,"压力表","B","F-C9007","D210720142",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI1402"]
[386,"压力表","B","F-C9008","R2111FBK00",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI1502"]
[387,"压力表","B","F-C9009","Z2101101173",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI1602"]
[388,"压力表","B","F-C9010","D21082292P",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI3103"]
[389,"压力表","B","F-C9011","D210520492",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI3312"]
[390,"压力表","B","F-C9012","D210520517",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI3313"]
[391,"压力表","B","F-C9013","Z2107156852",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI3314"]
[392,"压力表","B","F-C9014","D210520516",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI5102"]
[393,"压力表","B","F-C9015","D210520515",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI5103"]
[394,"压力表","B","F-C9016","D210520539",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI5202"]
[395,"压力表","B","F-C9017","D210520528",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI5203"]
[396,"压力表","B","F-C9018","Z2107156843",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI6102"]
[397,"压力表","B","F-C9019","Z2107156857",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PI6103"]
[398,"压力表","B","F-C9020","R2111FBK36",2.5,"0-1.0MPa","PYTHN-60Z","BRIGHTY","C907","PT1404"]
[399,"压力表","B","F-C9050",21107037,2.5,"0-1MPa","Y-60","无锡市广顺石化仪表厂","C907","纯蒸汽"]
[400,"压力传感器","B","FT-C9001","1A01QNUSTK5",null,"0-1.0MPa",82133643,"WIKA","C907","PT1101"]
[401,"压力传感器","B","FT-C9002","1A01QNURGJR",null,"0-1.0MPa",82133643,"WIKA","C907","PT1601"]
[402,"压力传感器","B","FT-C9003","1A01QNUOW43",null,"0-1.0MPa",82133643,"WIKA","C907","PT3101"]
[403,"压力传感器","B","FT-C9004","1A01OWW3631",null,"0-2.5MPa",82133637,"WIKA","C907","PT3102"]
[404,"压力传感器","B","FT-C9005","1A01QNUE6J4",null,"0-1.0MPa",82133643,"WIKA","C907","PT3301"]
[405,"压力传感器","B","FT-C9006","1A01UGKZ7JD",null,"-0.1-0.5MPa",82202138,"WIKA","C907","PT6101"]
[406,"液位变送器","B","D-C9008","T20055010F1",null,"/","FMI52-A1ATDJB2A1A-2250","E+H","C907","LT5101"]
[407,"液位变送器","B","D-C9009","T20056010F1",null,"/","FMI52-A1ATDJB2A1AX2725mm","E+H","C907","LT5201"]
[408,"液位变送器","B","D-C9010","SA07670109D",null,"/","FMD78-ABA7F2ETD1AU","E+H","C907","LT6101"]
[409,"在线电导率仪","B","E-C9002",93161500,null,"0-20us/cm",8619,"Burkert","C907","纯化水分配"]
[410,"在线电导率仪","B","E-C9004",58031414,null,"0-20us/cm","M300","Mettler Toledo","C907","注射水分配"]
[411,"在线电导率仪","B","E-C9001",93161500,null,"0-20us/cm",8619,"Burkert","C907","纯化水机"]
[412,"在线电导率仪","B","E-C9003",93161500,null,"0-20us/cm","M300","Mettler Toledo","C907","注射水机"]
[413,"在线电导率仪","B","E-C9005",93161500,null,"0-20us/cm","M300","Mettler Toledo","C907","纯蒸汽"]
[414,"压力表","B","F-C9044","21-11397726",1.6,"0-1MPa","Y-100","上海天川仪表厂","C909","减压站"]
[415,"压力表","B","F-C9045","21-11397769",1.6,"0-1MPa","Y-100","上海天川仪表厂","C909","减压站"]
[416,"压力表","B","F-C9046","200921R08L",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","BRIGHTY","C909","空压站"]
[417,"压力表","B","F-C9047","R2105HMN439",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","BRIGHTY","C909","空压站"]
[418,"压力表","B","F-C9048","R2105HMN440",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","BRIGHTY","C909","空压站"]
[419,"压力表","B","F-C9049","R2105HMN448",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","BRIGHTY","C909","空压站"]
[420,"风速变送器","B","S-C9001","214218000220F9",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C910","1AHU111"]
[421,"风速变送器","B","S-C9002","21411900066717",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C910","2AHU114"]
[422,"风速变送器","B","S-C9003","2142180002564A",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C910","3AHU113"]
[423,"风速变送器","B","S-C9004","2142180002134E",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C910","4AHU112"]
[424,"微差压传感器","B","FT-C9001","069PWB",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","1AHU111"]
[425,"微差压传感器","B","FT-C9002","069PWC",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","1AHU111"]
[426,"微差压传感器","B","FT-C9003","06DDMW",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","1AHU111"]
[427,"微差压传感器","B","FT-C9004","069PW7",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","2AHU114"]
[428,"微差压传感器","B","FT-C9005","069PX2",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","2AHU114"]
[429,"微差压传感器","B","FT-C9006","06CTSV",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","2AHU114"]
[430,"微差压传感器","B","FT-C9007","06CTT3",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","3AHU113"]
[431,"微差压传感器","B","FT-C9008","06D6CR",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","3AHU113"]
[432,"微差压传感器","B","FT-C9009","06DHMN",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","3AHU113"]
[433,"微差压传感器","B","FT-C9010","069PYY",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","4AHU112"]
[434,"微差压传感器","B","FT-C9011","06CTT2",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","4AHU112"]
[435,"微差压传感器","B","FT-C9012","06D6C3",null,"/","MS-111","Dwyer","C910","4AHU112"]
[436,"温湿度变送器","B","TMT-C901","2136130016259B",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","1AHU111"]
[437,"温湿度变送器","B","TMT-C902","213726000099ED",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","1AHU111"]
[438,"温湿度变送器","B","TMT-C903","213813002121A6",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","1AHU111"]
[439,"温湿度变送器","B","TMT-C904","06KW5F",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","1AHU111-1"]
[440,"温湿度变送器","B","TMT-C905","06KM5M",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","1AHU111-2"]
[441,"温湿度变送器","B","TMT-C906","06JM3L",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","2AHU114"]
[442,"温湿度变送器","B","TMT-C907","213726000016DA",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","2AHU114"]
[443,"温湿度变送器","B","TMT-C908","21381300206136",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","2AHU114"]
[444,"温湿度变送器","B","TMT-C909","21392600162D0",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","2AHU114"]
[445,"温湿度变送器","B","TMT-C910","21361300169365",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","3AHU113"]
[446,"温湿度变送器","B","TMT-C911","213726000066B4",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","3AHU113"]
[447,"温湿度变送器","B","TMT-C912","2138130020545C",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","3AHU113"]
[448,"温湿度变送器","B","TMT-C913","21372600001538",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","4AHU112"]
[449,"温湿度变送器","B","TMT-C914","21372600003715",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","4AHU112"]
[450,"温湿度变送器","B","TMT-C915","21372600008357",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C910","4AHU112"]
[451,"压力传感器","B","FT-C9005","06KW5Y",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C910","1AHU111"]
[452,"压力传感器","B","FT-C9006","06JM47",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C910","2AHU114"]
[453,"压力传感器","B","FT-C9007","06JM48",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C910","3AHU113"]
[454,"压力传感器","B","FT-C9008","06JM41",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C910","4AHU112"]
[455,"风速变送器","B","S-C9005","21421600023163",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","1AHU104"]
[456,"风速变送器","B","S-C9006","21421800022498",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","2AHU103"]
[457,"风速变送器","B","S-C9007","214218000209F4",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","3AHU110"]
[458,"风速变送器","B","S-C9008","2141800021593",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","4AHU105"]
[459,"风速变送器","B","S-C9009","2142180002186E",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","5AHU101"]
[460,"风速变送器","B","S-C9010","2142180002172F",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","6AHU106"]
[461,"风速变送器","B","S-C9011","21421800022624",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","7AHU107"]
[462,"风速变送器","B","S-C9012","21421800024891",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","8AHU108"]
[463,"风速变送器","B","S-C9013","2142180002277A",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","9AHU102"]
[464,"风速变送器","B","S-C9014","214218000207EB",null,"/","EE650","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[465,"微差压传感器","B","FT-C9013","069PW8",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","1AHU104"]
[466,"微差压传感器","B","FT-C9014","069PW9",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","1AHU104"]
[467,"微差压传感器","B","FT-C9015","06DDMV",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","1AHU104"]
[468,"微差压传感器","B","FT-C9016","06DDJK",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","2AHU103"]
[469,"微差压传感器","B","FT-C9017","06DDJQ",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","2AHU103"]
[470,"微差压传感器","B","FT-C9018","06DDKN",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","2AHU103"]
[471,"微差压传感器","B","FT-C9019","06D6C5",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","3AHU110"]
[472,"微差压传感器","B","FT-C9020","06DDKG",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","3AHU110"]
[473,"微差压传感器","B","FT-C9021","06DHPC",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","3AHU110"]
[474,"微差压传感器","B","FT-C9022","06D6BQ",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","4AHU105"]
[475,"微差压传感器","B","FT-C9023","06D6BV",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","4AHU105"]
[476,"微差压传感器","B","FT-C9024","06DDKP",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","4AHU105"]
[477,"微差压传感器","B","FT-C9025","06DDJY",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","5AHU101"]
[478,"微差压传感器","B","FT-C9026","06DDKF",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","5AHU101"]
[479,"微差压传感器","B","FT-C9027","06DDKI",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","5AHU101"]
[480,"微差压传感器","B","FT-C9028","06CTQB",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","6AHU106"]
[481,"微差压传感器","B","FT-C9029","06D6C8",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","6AHU106"]
[482,"微差压传感器","B","FT-C9030","06DDJM",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","6AHU106"]
[483,"微差压传感器","B","FT-C9031","06CTQG",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","7AHU107"]
[484,"微差压传感器","B","FT-C9032","06CTTO",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","7AHU107"]
[485,"微差压传感器","B","FT-C9033","06DDKH",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","7AHU107"]
[486,"微差压传感器","B","FT-C9034","06CTQD",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","8AHU108"]
[487,"微差压传感器","B","FT-C9035","06D6C7",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","8AHU108"]
[488,"微差压传感器","B","FT-C9036","06DDKD",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","8AHU108"]
[489,"微差压传感器","B","FT-C9037","06CTSY",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","9AHU102"]
[490,"微差压传感器","B","FT-C9038","06D6C4",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","9AHU102"]
[491,"微差压传感器","B","FT-C9039","06DHMPP",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","9AHU102"]
[492,"微差压传感器","B","FT-C9040","069PX0",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","AHU2109"]
[493,"微差压传感器","B","FT-C9041","06CTST",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","AHU2109"]
[494,"微差压传感器","B","FT-C9042","06DDKL",null,"/","MS-111","Dwyer","C915","AHU2109"]
[495,"温湿度变送器","B","TMT-C916","213726000040F8",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","1AHU104"]
[496,"温湿度变送器","B","TMT-C917","21372600004499",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","1AHU104"]
[497,"温湿度变送器","B","TMT-C918","21372600008209",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","1AHU104"]
[498,"温湿度变送器","B","TMT-C919","06KW5H",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","1AHU104-1"]
[499,"温湿度变送器","B","TMT-C920","213726000026EA",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","2AHU103"]
[500,"温湿度变送器","B","TMT-C921","21372600003374",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","2AHU103"]
[501,"温湿度变送器","B","TMT-C922","21381300204965",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","2AHU103"]
[502,"温湿度变送器","B","TMT-C923","06KW5N",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","2AHU103-1"]
[503,"温湿度变送器","B","TMT-C924","213613001655F5",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","3AHU110"]
[504,"温湿度变送器","B","TMT-C925","213613001758A3",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","3AHU110"]
[505,"温湿度变送器","B","TMT-C926","21372600000740",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","3AHU110"]
[506,"温湿度变送器","B","TMT-C927","21372600006408",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","4AHU105"]
[507,"温湿度变送器","B","TMT-C928","21381300206557",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","4AHU105"]
[508,"温湿度变送器","B","TMT-C929","21381300209411",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","4AHU105"]
[509,"温湿度变送器","B","TMT-C930","21361300165328",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","5AHU101"]
[510,"温湿度变送器","B","TMT-C931","213813002107EA",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","5AHU101"]
[511,"温湿度变送器","B","TMT-C932","2139260001115C",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","5AHU101"]
[512,"温湿度变送器","B","TMT-C933","2136130017246E",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","6AHU106"]
[513,"温湿度变送器","B","TMT-C934","213813002059A1",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","6AHU106"]
[514,"温湿度变送器","B","TMT-C935","213926000105F9",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","6AHU106"]
[515,"温湿度变送器","B","TMT-C936","213613001775CF",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","7AHU107"]
[516,"温湿度变送器","B","TMT-C937","2137260000734F",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","7AHU107"]
[517,"温湿度变送器","B","TMT-C938","213813002056E0",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","7AHU107"]
[518,"温湿度变送器","B","TMT-C939","21361300175061",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","8AHU108"]
[519,"温湿度变送器","B","TMT-C940","213813002053DF",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","8AHU108"]
[520,"温湿度变送器","B","TMT-C941","213926000167EF",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","8AHU108"]
[521,"温湿度变送器","B","TMT-C942","2058FF",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","9AHU102"]
[522,"温湿度变送器","B","TMT-C943","213726000080B5",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","9AHU102"]
[523,"温湿度变送器","B","TMT-C944","21383002062D4",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","9AHU102"]
[524,"温湿度变送器","B","TMT-C945","06JM49",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[525,"温湿度变送器","B","TMT-C946","21361300171898",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[526,"温湿度变送器","B","TMT-C947","213613001767B7",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[527,"温湿度变送器","B","TMT-C948","T31725",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[528,"温湿度变送器","B","TMT-C949","T31725",null,"/","EE160","ELEKTRONIK","C915","AHU2109"]
[529,"压力传感器","B","FT-C9011","06KW8H",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","1AHU104"]
[530,"压力传感器","B","FT-C9012","06KW8J",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","2AHU103"]
[531,"压力传感器","B","FT-C9013","06KW8G",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","3AHU110"]
[532,"压力传感器","B","FT-C9014","06KW5G",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","3AHU110-1"]
[533,"压力传感器","B","FT-C9015","06KW8Q",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","4AHU105"]
[534,"压力传感器","B","FT-C9016","06JM46",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","4AHU105-1"]
[535,"压力传感器","B","FT-C9017","06KW5C",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","5AHU101-1"]
[536,"压力传感器","B","FT-C9018","06KW5J",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","5AHU101-2"]
[537,"压力传感器","B","FT-C9019","06KW8S",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","6AHU106"]
[538,"压力传感器","B","FT-C9020","06KW5K",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","6AHU106-1"]
[539,"压力传感器","B","FT-C9021","06JM44",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","7AHU107"]
[540,"压力传感器","B","FT-C9022","06KW8K",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","7AHU107"]
[541,"压力传感器","B","FT-C9023","06KW8N",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","8AHU108"]
[542,"压力传感器","B","FT-C9024","06KW5D",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","8AHU108-1"]
[543,"压力传感器","B","FT-C9025","06KW8M",null,"/","MSX-W12-PA","Dwyer","C915","AHU2109"]
[544,"液位计","B","D-C9011",null,"±10mm","0-980mm","JYB/FQ-B1","北京昆仑海岸","地下室"]
[545,"液位计","B","D-C9012",null,"±10mm","0-980mm","JYB/FQ-B1","北京昆仑海岸","地下室"]
[546,"液位计","B","D-C9013",null,"±10mm","0-980mm","JYB/FQ-B1","北京昆仑海岸","地下室"]
[547,"液位计","B","D-C9014",null,"±10mm","0-980mm","JYB/FQ-B1","北京昆仑海岸","地下室"]
[548,"温度传感器","B","WT-C9013",null,"0.5%FS","0-300℃","JWB/PT100","北京昆仑海岸","地下室"]
[549,"温度传感器","B","WT-C9014",null,"0.5%FS","0-300℃","JWB/PT100","北京昆仑海岸","地下室"]
[550,"温度传感器","B","WT-C9015",null,"0.5%FS","0-300℃","JWB/PT100","北京昆仑海岸","地下室"]
[551,"温度传感器","B","WT-C9016",null,"0.5%FS","0-300℃","JWB/PT100","北京昆仑海岸","地下室"]
[552,"温度变送器","B","WT-C9017",null,null,"0-100℃","WY-628","泰州万阳","地下室"]
[553,"液位开关","B","D-C9015",{"$nulls":3},"WY-626","泰州万阳","地下室"]
[554,"压力表","B","F-C9153",null,2.5,null,null,"Brighty","地下室"]
[555,"压力表","B","F-C9154",null,2.5,null,null,"Brighty","地下室"]
[556,"压力表","B","F-C9155",null,2.5,null,null,"Brighty","地下室"]
[557,"压力表","B","F-C9156",null,2.5,null,null,"Brighty","地下室"]
[558,"微差压表","B","Y-J1001","B11047735",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1106]
[559,"微差压表","B","Y-J1002","B11047697",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1110]
[560,"温湿度计","B","S-J1001",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",1111]
[561,"压力表","B","F-J1005",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1118,"灭菌柜"]
[562,"压力表","B","F-J1006",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1118,"灭菌柜"]
[563,"压力表","B","F-J1007",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1116,"灭菌柜"]
[564,"压力表","B","F-J1008",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1116,"灭菌柜"]
[565,"微差压表","B","Y-J1003","B11047731",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1201,"1201门口"]
[566,"微差压表","B","Y-J1004","B11047756",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1207,"1207门口"]
[567,"温湿度计","B","S-J1002",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",1208,"1208门口"]
[568,"微差压表","B","Y-J1005","B11049396",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1211,1211]
[569,"压力表","B","F-J1001",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1215]
[570,"压力表","B","F-J1002",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",1215]
[571,"水银温度计","B","W-J1001",null,null,"-50-50℃",null,null,1215,"冰箱内"]
[572,"电子秤","B","D-J1001","036062","Ⅲ","1-300kg/50g","TCS-300","佰利德",1304]
[573,"微差压表","B","Y-J1006","B11049403",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1306]
[574,"温湿度计","B","S-J1003",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",1310]
[575,"微差压表","B","Y-J1007",null,null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1314]
[576,"微差压表","B","Y-J1008","B11041359",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",3101]
[577,"微差压表","B","Y-J1009","B11047698",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",3106,"3106门口"]
[578,"压差表","C","Y-K1001",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[579,"压差表","C","Y-K1002",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[580,"压差表","C","Y-K1003",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[581,"压差表","C","Y-K1004",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[582,"压差表","C","Y-K1005",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[583,"压差表","C","Y-K1006",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[584,"压差表","C","Y-K1007",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[585,"压差表","C","Y-K1008",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[586,"压差表","C","Y-K1009",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[587,"压差表","C","Y-K1010",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3108]
[588,"微差压表","B","Y-J1010","B11047690",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1116]
[589,"微差压表","B","Y-J1011","B11047690",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",1104]
[590,"微差压表","B","Y-K1011","W34PBB",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",3108,"3108门口"]
[591,"温湿度计","B","S-K1001",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",3108,"3108门口"]
[592,"压差表","C","Y-K1012",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[593,"压差表","C","Y-K1013",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[594,"压差表","C","Y-K1014",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[595,"压差表","C","Y-K1015",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[596,"压差表","C","Y-K1016",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[597,"压差表","C","Y-K1017",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[598,"压差表","C","Y-K1018",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[599,"压差表","C","Y-K1019",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[600,"压差表","C","Y-K1020",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3109]
[601,"生物安全柜","B","K-K1001",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申",3110,"A-QC-0403-3040"]
[602,"压差表","C","Y-K1021",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3112]
[603,"压差表","C","Y-K1022",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3112]
[604,"压差表","C","Y-K1023",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3112]
[605,"压差表","C","Y-K1024",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3112]
[606,"微差压表","B","Y-K1025",1112803,null,"-60-60Pa","2000-120Pa","Dweyda",3113,"3113门口"]
[607,"压力表","B","F-K1000",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3115]
[608,"压力表","B","F-K1001",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3115]
[609,"压力表","B","F-K1002",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[610,"压力表","B","F-K1003",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[611,"压力表","B","F-K1004",null,2.5,"0-1.0Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[612,"压力表","B","F-K1005",null,2.5,"0-1.0Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[613,"压力表","B","F-K1006",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[614,"压力表","B","F-K1007",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[615,"压力表","B","F-K1008",null,2.5,"0-1.0Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[616,"压力表","B","F-K1009",null,2.5,"0-1.0Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3118]
[617,"压差表","B","Y-K1026","D2022040665",null,"0-500Pa","D2000-500Pa","Duwei",3118]
[618,"微差压表","B","Y-K1027","B11047700",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",3119]
[619,"压差表","B","Y-K1028","D2022040759",null,"0-500Pa","D2000-500Pa","Duwei",3120]
[620,"孵化机","B","G-K1001",{"$nulls":4},"北京云峰",3122]
[621,"孵化机","B","G-K1002",{"$nulls":4},"北京云峰",3122]
[622,"微差压表","B","Y-K1029","R0503315597",null,"0-60Pa","2000-60Pa","MAGNEHELIC",3201]
[623,"微差压表","B","Y-K1058","B11047703",null,"-60-60Pa","2300-120Pa","MACROHELIC",3206]
[624,"微差压表","B","Y-K1030","B11030467",null,"0-60Pa","2000-60Pa","MACROHELIC",3207]
[625,"微差压表","B","Y-K1031","B11013518",null,"0-60Pa","2000-60Pa","MACROHELIC",3207]
[626,"微差压表","B","Y-K1032",1068883,null,"-60-60Pa","2000-120Pa","Dweyda",3209]
[627,"温湿度计","B","S-K1002",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",3210,"3210门口"]
[628,"压差表","C","Y-K1033",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3210]
[629,"压差表","C","Y-K1034",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3210]
[630,"压差表","C","Y-K1035",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3210]
[631,"微差压表","B","Y-K1036","B11049455",null,"-60-60Pa","2000-120Pa","MACROHELIC",3211,"3211门口"]
[632,"压差表","C","Y-K1037",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[633,"压差表","C","Y-K1038",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[634,"压差表","C","Y-K1039",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[635,"压差表","C","Y-K1040",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[636,"压差表","C","Y-K1041",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[637,"压差表","C","Y-K1042",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[638,"压差表","C","Y-K1043",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[639,"压差表","C","Y-K1044",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[640,"压差表","C","Y-K1045",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[641,"压差表","C","Y-K1046",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3211]
[642,"压差表","C","Y-K1047",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[643,"压差表","C","Y-K1048",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[644,"压差表","C","Y-K1049",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[645,"压差表","C","Y-K1050",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[646,"压差表","C","Y-K1051",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[647,"压差表","C","Y-K1052",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[648,"压差表","C","Y-K1053",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[649,"压差表","C","Y-K1054",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3212]
[650,"压差表","C","Y-K1055",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3214]
[651,"压差表","C","Y-K1056",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3214]
[652,"压差表","C","Y-K1057",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MACROHELIC",3214]
[653,"压力表","B","F-K1010",null,1.6,"-0.1-0.5Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3216]
[654,"压力表","B","F-K1011",null,1.6,"0-0.4Mpa",null,"苏州庆丰仪表厂",3216]
[655,"温湿度计","B","S-K1003",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威",3216]
[656,"微差压变送器","B","PdT-H101","010042","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H102","H108门口"]
[657,"微差压表","B","Y-H1001","D2022040972",null,"0-500Pa","D2000-500","Duwei","H102","传递窗"]
[658,"微差压表","B","Y-H1002","D2022040940",null,"0-500Pa","D2000-500","Duwei","H102","传递窗"]
[659,"水银温度计","B","W-H1001",null,null,"0-100℃",null,null,"H103","A-QC-0402-1003内"]
[660,"冰箱","B","A-H1001",{"$nulls":3},"DW-4DL262","海尔","H103","A-QC-0402-1003"]
[661,"冰箱","B","A-H1002",{"$nulls":3},"YCD-FL289","中科美菱","H103","A-QC-0402-1004"]
[662,"医用离心机","B","C-H1001","7201-C18120308",null,null,"Centrifuge-V","赛欧飞世尔","H104","A-QC-0402-1012"]
[663,"电子天平","B","D-H1001",46557,null,"200g","LT201","常熟天量","H104","A-QC-0402-1010"]
[664,"移液器","B","I-H1002","466669A",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H104"]
[665,"移液器","B","I-H1003","466730A",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H104"]
[666,"移液器","B","I-H1004","356917A",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H104"]
[667,"移液器","B","I-H1005","K28113F",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H104"]
[668,"移液器","B","I-H1013","R06630M",null,"2-20ul",null,"eppenclorf","H104"]
[669,"移液器","B","I-H1014","G14845M",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H104"]
[670,"激光粒子分析仪","B","T-H1001",{"$nulls":3},"Winner2000ZDF","济南微纳颗粒","H104","A-QC-0402-1005"]
[671,"电导率仪","B","T-H1002","050808",null,null,"DDS-307","上海精密","H104","A-QC-0402-1006"]
[672,"PH计","B","T-H1003","C132314430",null,"0-12","S210","梅特勒-托利多","H104","A-QC-0402-1008"]
[673,"智能生化培养箱","B","Z-H1001",50606,null,null,"SP250A","南京红龙","H104","A-QC-0402-1015"]
[674,"托盘天平","B","D-H1002",1105,null,"0-500g","TZZT","泰州中秦","H104"]
[675,"电热恒温热水浴","B","G-H1001",{"$nulls":3},"DK-S24","上海精宏","H104"]
[676,"粘度计","B","C-H1002","1107N11",null,null,"NDJ-5S","上海尼润","H104","A-QC-0402-1009"]
[677,"移液器","B","I-H1006",7650,null,"1-5mL",null,"Finnpipette","H104"]
[678,"电子天平","B","D-H1003",16337404,null,"220g","BS2243","赛多利斯","H105","A-QC-0402-1021"]
[679,"温湿度计","B","S-H1001","02240130",null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威","H105"]
[680,"可见光分光度计","B","T-H1004","AC2009001",null,null,"V-5000","上海元析","H105","A-QC-0402-1023"]
[681,"紫外可见光光分度计","B","T-H1005","H0505016",null,null,"WFZ UV-2000","上海尤尼柯","H105","A-QC-0402-1020"]
[682,"生物安全柜","B","K-H1001","1211BSJB1243",null,null,"HFsafe-1200","Heal Force","H105","A-QC-0402-1019"]
[683,"高温电炉","B","L-H1001","005101",null,null,"SX2-4-10","上海博迅","H106","A-QC-0402-1025"]
[684,"真空干燥箱","B","G-H1002",505261,null,null,"DZF-6020","上海一恒","H106","A-QC-0402-1026"]
[685,"电热鼓风干燥箱","B","G-H1003",12101,null,null,"GZX-9140MBE",null,"H106","A-QC-0402-1024"]
[686,"动态试管检测仪","B","G-H1004","LKL064-03-014",null,null,"LKL064-03","英国莱伯金耐特有限公司","H107","A-QC-0402-1029"]
[687,"酶标仪","B","T-H1006","357-708698",null,null,"Muliskan FC","赛默飞世尔","H107"]
[688,"微差压变送器","B","PdT-H102","010029","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H109"]
[689,"微差压表","B","Y-H1003","D2022061373",null,"0-500Pa","D2000-500","Duwei","H110","传递窗"]
[690,"微差压变送器","B","PdT-H103","010353","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H111"]
[691,"台式高速离心机","B","C-H1003",{"$nulls":3},"TL-18M","上海离心机械研究所","H112","A-QC-0402-1036"]
[692,"移液器","B","I-H1007","J13720F",null,"2-20ul",null,"eppenclorf","H112",null,"证书出厂号I-G005"]
[693,"移液器","B","I-H1010","CN52876",null,"2-20ul",null,"PIPETman","H112"]
[694,"移液器","B","I-H1011","CL59761",null,"200ul",null,"PIPETman","H112",null,"证书出厂号I-G006"]
[695,"移液器","B","I-H1012","CL59762",null,"200ul",null,"PIPETman","H112",null,"证书出厂号I-G029"]
[696,"移液器","B","I-H1015","Y77650",null,"1-5mL",null,null,"H112"]
[697,"微差压表","B","Y-H1004","D2022040694",null,"0-500Pa","D2000-500","Duwei","H112","传递窗"]
[698,"微差压变送器","B","PdT-H104","010437","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H113"]
[699,"PCR仪","B","T-H1007",275006028,null,null,7500,"ABI","H114","A-QC-0402-1039"]
[700,"PCR仪","B","T-H1008","272S9082584",null,null,2720,"ABI","H114","A-QC-0402-1040"]
[701,"微差压变送器","B","PdT-H105","009972","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H115"]
[702,"电泳仪","B","T-H1009","A-208148.3J26",null,null,"EPS-300","上海天能","H116","A-QC-0402-1046"]
[703,"电泳仪","B","T-H1010",{"$nulls":3},"DDY-8C","北京六一","H116","A-QC-0402-1042"]
[704,"微差压表","B","Y-H1005","D2022040748",null,"0-500Pa","D2000-500","Duwei","H116","传递窗"]
[705,"压力表","B","F-H1001",20221015060,null,"-0.1-0.5MPa",null,"无锡西纳德","H117","灭菌柜"]
[706,"压力表","B","F-H1002",20220617086,null,"0-0.6Mpa",null,"无锡西纳德","H117","灭菌柜"]
[707,"微差压变送器","B","PdT-H201","010325","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H201"]
[708,"微差压变送器","B","PdT-H202","009916","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H202"]
[709,"微差压变送器","B","PdT-H203","009986","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H224"]
[710,"微差压变送器","B","PdT-H204","010381","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H221"]
[711,"微差压变送器","B","PdT-H205","009958","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H206"]
[712,"微差压变送器","B","PdT-H206","009930","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H218"]
[713,"微差压变送器","B","PdT-H207","010297","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H215"]
[714,"微差压变送器","B","PdT-H208","010395","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204","H212"]
[715,"水银温度计","B","W-H2001",null,null,"-30-20℃",null,null,"H205","海尔冰箱内"]
[716,"水银温度计","B","W-H2002",null,null,"-50-50℃",null,null,"H205","海尔冰箱内"]
[717,"水银温度计","B","W-H2003",null,null,"-30-20℃",null,null,"H205","海尔冰箱内"]
[718,"水银温度计","B","W-H2004",null,null,"-50-50℃",null,null,"H205"]
[719,"冰箱","B","A-H2001",12020142,null,null,"MDF-U5412","SANYO","H205","A-QC-0402-2004","低温冰箱"]
[720,"冰箱","B","A-H2002",40810339,null,null,"MDF-U5411","SANYO","H205","A-QC-0402-2007","低温冰箱"]
[721,"冰箱","B","A-H2003",38412004,null,null,"MDF-382E","SANYO","H205","A-QC-0402-2003","超低温冰箱"]
[722,"冰箱","B","A-H2004","BE02QOB0100BF57N6UUX",null,null,"DW-4DL262","海尔","H205","A-QC-0402-2008","低温保存箱"]
[723,"冰箱","B","A-H2005",{"$nulls":3},"BCD-539WT","海尔","H205","A-QC-0402-2006"]
[724,"冰箱","B","A-H2008",null,null,"2-8℃","BD-192WGHS9B8","海尔","H205"]
[725,"冰箱","B","A-H2009",null,null,"-20℃","BD-192WGHS9B8","海尔","H205"]
[726,"温湿度变送器","B","TMT-H201","224426000459F5",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H205"]
[727,"温湿度变送器","B","TMT-H202","22411300096447",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H206"]
[728,"智能生化培养箱","B","Z-H2013",{"$nulls":3},"LRH-250","上海一恒","H206","A-QC-0402-2036"]
[729,"智能生化培养箱","B","Z-H2014",50605,null,null,"SP250A","南京红龙","H206","A-QC-0402-2039"]
[730,"微差压变送器","B","PdT-H209",null,"±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H204"]
[731,"微差压变送器","B","PdT-H210","009944","±1%FS","0-125Pa","DM-2300","Dwyer","H207"]
[732,"智能生化培养箱","B","Z-H2001",120202314,null,null,"LRH-250","上海一恒","H208","A-QC-0402-2011"]
[733,"智能生化培养箱","B","Z-H2002",130407221,null,null,"LRH-250","上海一恒","H208","A-QC-0402-2012"]
[734,"智能生化培养箱","B","Z-H2003",130407225,null,null,"LRH-250","上海一恒","H208","A-QC-0402-2013"]
[735,"智能生化培养箱","B","Z-H2004",120203163,null,null,"LRH-250","上海一恒","H208","A-QC-0402-2015"]
[736,"生物安全柜","B","K-H1001",2210038,null,null,"BSC-1360ⅡA2","北京东联哈尔","H208","A-QC-0402-2016"]
[737,"生物安全柜","B","K-H1002",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H208","A-QC-0402-2014"]
[738,"温湿度变送器","B","TMT-H203","22422600029006",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H208"]
[739,"智能生化培养箱","B","Z-H2005",211157994,null,null,"LRH-250","上海一恒","H210","H220"]
[740,"生物安全柜","B","K-H1003",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H210"]
[741,"压力表",null,"F-H2003",null,2.5,"-0.1-0.3MPa",null,"南京高硕","H210","灭菌锅"]
[742,"压力表","B","F-H2001","20220617126",null,"0-0.6Mpa",null,"无锡西纳德","H211","灭菌柜"]
[743,"压力表","B","F-H2002","20221015044",null,"-0.1-0.5MPa",null,"无锡西纳德","H211","灭菌柜"]
[744,"CO2培养箱","B","Z-H2006","0405K025KE",null,null,"HF-90","上海力申","H213","A-QC-0402-2017"]
[745,"智能生化培养箱","B","Z-H2007",120202300,null,null,"LRH-250","上海一恒","H213","A-QC-0402-2020"]
[746,"生物安全柜","B","K-H1004",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H213","A-QC-0402-2018"]
[747,"温湿度变送器","B","TMT-H204","224213000099D9",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H213"]
[748,"智能生化培养箱","B","Z-H2008",130407211,null,null,"LRH-250","上海一恒","H214","A-QC-0402-2022"]
[749,"移液器","B","I-H2004","G25589K",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H214"]
[750,"生物安全柜","B","K-H1005",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H214","A-QC-0402-2021"]
[751,"温湿度变送器","B","TMT-H205","22411300092522",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H214"]
[752,"CO2培养箱","B","Z-H2009","0811K176KE",null,null,"HF-90","上海力申","H216","A-QC-0402-2023"]
[753,"移液器","B","I-H2006","L16034B",null,"0.5-5ml",null,"eppenclorf","H216"]
[754,"移液器","B","I-H2007","R31680G",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H216"]
[755,"移液器","B","I-H2008","L24848G",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H216"]
[756,"移液器","B","I-H2009","J39782H",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H216"]
[757,"8道移液器","B","I-H2010","K29891K",null,"30-300ul",null,"eppenclorf","H216"]
[758,"8道移液器","B","I-H2011","N52037G",null,"30-300ul",null,"eppenclorf","H216"]
[759,"8道移液器","B","I-H2012","K27990F",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H216"]
[760,"生物安全柜","B","K-H1006",2210045,null,null,"BSC-1360ⅡA2","北京东联哈尔","H216","A-QC-0402-2025"]
[761,"温湿度变送器","B","TMT-H206","2242260003451B",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H216"]
[762,"CO2培养箱","B","Z-H2010",{"$nulls":3},"HF-90","上海力申","H217","A-QC-0402-2026"]
[763,"移液器","B","I-H2013","H52774I",null,"0.5-5ml",null,"eppenclorf","H217"]
[764,"移液器","B","I-H2014","K36078H",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H217"]
[765,"移液器","B","I-H1001","R39013J",null,"0.5-5ml",null,"eppenclorf","H217"]
[766,"离心机","B","C-H2001",42978842,{"$nulls":3},"Thermo"]
[767,"电热恒温水浴","B","G-H2001","003",null,null,"HWSY21-KP4","北京长风","H217","A-QC-0402-2029"]
[768,"生物安全柜","B","K-H1007",2210039,null,null,"BSC-1360ⅡA2","北京东联哈尔","H217","A-QC-0402-2028"]
[769,"温湿度变送器","B","TMT-H207","224213000092F9",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H217"]
[770,"移液器","B","I-H2015","M41396G",null,"0.5-5ml",null,"eppenclorf","H219",null,"i-g003"]
[771,"移液器","B","I-H2016","470318A",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H104",null,"证书出厂号I-G010"]
[772,"移液器","B","I-H2017","K29756B",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H112",null,"证书出厂号I-G018"]
[773,"移液器","B","I-H1008","L22864F",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H219"]
[774,"移液器","B","I-H2018","P37760K",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H219"]
[775,"移液器","B","I-H1009","L24885G",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H219"]
[776,"智能生化培养箱","B","Z-H2011",211157981,null,null,"LRH-250","上海一恒","H219","A-QC-0402-2031"]
[777,"智能生化培养箱","B","Z-H2016",{"$nulls":3},"LRH-250SCG","裴泰","H219"]
[778,"生物安全柜","B","K-H1008",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H219","A-QC-0402-2030"]
[779,"温湿度变送器","B","TMT-H208","224226000315E4",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H219"]
[780,"生物安全柜","B","K-H1009",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H220","A-QC-0402-2032"]
[781,"智能生化培养箱","B","Z-H2017",{"$nulls":3},"LRH-250SCG","裴泰"]
[782,"移液器","B","I-H2001","M41511G",null,"0.5-5ml",null,"eppenclorf","H217"]
[783,"移液器","B","I-H2002","R31635G",null,"20-200ul",null,"eppenclorf","H217"]
[784,"移液器","B","I-H2003","L21439K",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H217"]
[785,"移液器","B","I-H2005","L21202K",null,"100-1000ul",null,"eppenclorf","H217"]
[786,"移液器","B",null,"N48496H",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H217"]
[787,"8道移液器","B","I-H2019","G29753I",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H222"]
[788,"8道移液器","B","I-H2020","L57835G",null,"10-100ul",null,"eppenclorf","H222"]
[789,"智能生化培养箱","B","Z-H2012",807464,null,null,"LRH-250","上海一恒","H222","A-QC-0402-2034"]
[790,"智能生化培养箱","B","Z-H2015",{"$nulls":3},"LRH250FG","裴泰","H222"]
[791,"智能生化培养箱","B","Z-H2013",{"$nulls":3},"LRH-250","上海一恒","H222","A-QC-0402-2036"]
[792,"生物安全柜","B","K-H1010",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H222","A-QC-0402-2035"]
[793,"温湿度变送器","B","TMT-H209","22422600029158",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H222"]
[794,"智能生化培养箱","B","Z-H2014",50605,null,null,"SP250A","南京红龙","H223","A-QC-0402-2039"]
[795,"生物安全柜","B","K-H1011",{"$nulls":3},"HFsafe-1200","上海力申","H223","A-QC-0402-2038"]
[796,"温湿度变送器","B","TMT-H210","22421300009887",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H223"]
[797,"温湿度计","B","S-H2001",9013,null,"-30-50℃ 20-100%RH",null,"得力","H224"]
[798,"冰箱","B","A-H2006",40810568,null,"-70℃","MDF-382E","SANYO","H224","A-QC-0402-2040"]
[799,"冰箱","B","A-H2007",1880081,null,"-70℃","MDF-382E（CN)","Panasonic","H224","A-QC-0402-2041"]
[800,"冰箱",null,"A-H2011",40810278,null,"-70℃","MDF-382E","SANYO","H224"]
[801,"温湿度变送器","B","TMT-H211","224226000302A3",null,"（-10～50）℃（0～100）%RH","EE160","E+E","H224"]
[802,"恒温磁力搅拌器","B",null,44622,null,null,"03-2","上海梅颖浦仪器仪表",null,"无"]
[803,"离心机","B",null,40990583,null,null,"FRESCO17","上海离心机械研究所",null,"无"]
[804,"数显恒温水浴锅","B",null,1029,null,null,"HH-3A","国华",null,"无"]
[805,"酶标仪","B","T-H1011",45532,null,null,"ELx808IU-SN","赛默飞世尔",null,null,"内毒素检测及其他ELISA试剂盒使用。测试剂终点显色法对反应温度条件要求严格。 波长340-900nm；滤光片340nm、405nm、450nm、490nm、630nm；+5℃~50℃，±0.5℃；鲎试剂检测限0.001EU/ml；r≥0.99，CV≤5%"]
[806,"刻度吸管","B","H-H1001","001",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[807,"刻度吸管","B","H-H1002","002",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[808,"刻度吸管","B","H-H1003","003",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[809,"刻度吸管","B","H-H1004","004",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[810,"刻度吸管","B","H-H1005","005",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[811,"刻度吸管","B","H-H1006","006",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[812,"刻度吸管","B","H-H1007","007",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[813,"刻度吸管","B","H-H1008","008",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[814,"刻度吸管","B","H-H1009","009",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[815,"刻度吸管","B","H-H1010","010",null,"0-5mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[816,"刻度吸管","B","H-H1011","011",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[817,"刻度吸管","B","H-H1012","012",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[818,"刻度吸管","B","H-H1013","013",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[819,"刻度吸管","B","H-H1014","014",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[820,"刻度吸管","B","H-H1015","015",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[821,"刻度吸管","B","H-H1016","016",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[822,"刻度吸管","B","H-H1017","017",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[823,"刻度吸管","B","H-H1018","018",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[824,"刻度吸管","B","H-H1019","019",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[825,"刻度吸管","B","H-H1020","020",null,"0-2mL",null,"BOMEX",null,"H104"]
[826,"气体检测（氧气）","B","B-D1001",20060151,"5%FS","0-25%VOL 低限19.5%VOL 高限23.5%VOL","ASD5300C","沈阳安仕德","D104","西墙下方"]
[827,"压力表","B","F-D1003",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氧气"]
[828,"压力表","B","F-D1004","R2004FJT22",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","二氧化碳进管道"]
[829,"压力表","B","F-D1005","R2004FJT17",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","二氧化碳出管道"]
[830,"压力表","B","F-D1006","R2004FJT04",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","二氧化碳进过滤器"]
[831,"压力表","B","F-D1007","R2004FJT20",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","二氧化碳出过滤器"]
[832,"压力表","B","F-D1008","R2004FJT11",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氮气进管道"]
[833,"压力表","B","F-D1009","R2004FJT16",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氮气出管道"]
[834,"压力表","B","F-D1010","R2004FJT07",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氮气进过滤器"]
[835,"压力表","B","F-D1011","R2004FJT06",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氮气出过滤器"]
[836,"压力表","B","F-D1012","R2004FJT02",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氧气进管道"]
[837,"压力表","B","F-D1013","R2004FJU68",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氧气出管道"]
[838,"压力表","B","F-D1014","R2004FJT00",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氧气进过滤器"]
[839,"压力表","B","F-D1015","R2004FJT03",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D104","氧气出过滤器"]
[840,"压力表","B","F-D1016",null,1.6,"0-0.4MPa","Y-100","上海天川仪表厂","D104","氧气瓶"]
[841,"微压差变送器","B","PdT-D101","EMS135",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D105","D106男一更"]
[842,"微压差变送器","B","PdT-D102","EMS136",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D105","D107女一更"]
[843,"微压差变送器","B","PdT-D105",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D101"]
[844,"孵箱","B","G-D1001",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[845,"孵箱","B","G-D1002",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[846,"孵箱","B","G-D1003",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[847,"孵箱","B","G-D1004",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[848,"孵箱","B","G-D1005",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[849,"孵箱","B","G-D1006",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[850,"孵箱","B","G-D1007",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[851,"孵箱","B","G-D1008",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[852,"孵箱","B","G-D1009",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[853,"孵箱","B","G-D1010",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D111","前孵化器"]
[854,"玻璃温度计","B","W-D1001",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1001"]
[855,"玻璃温度计","B","W-D1002",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1002"]
[856,"玻璃温度计","B","W-D1003",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1003"]
[857,"玻璃温度计","B","W-D1004",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1004"]
[858,"玻璃温度计","B","W-D1005",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1005"]
[859,"玻璃温度计","B","W-D1006",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1006"]
[860,"玻璃温度计","B","W-D1007",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1007"]
[861,"玻璃温度计","B","W-D1008",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1008"]
[862,"玻璃温度计","B","W-D1009",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1009"]
[863,"玻璃温度计","B","W-D1010",null,null,"30~40℃",null,null,"D111","孵化机G-D1010"]
[864,"微压差变送器","B","PdT-D103",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D111","D102消毒间门口"]
[865,"微压差变送器","B","PdT-D104",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D111","东侧走道"]
[866,"温湿度变送器","B","TMT119","TMT119",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D111","走道"]
[867,"电子天平","B","D-D1001","SHP0100757637","III","0-600g d=0.1g  e=1g","MP6001",null,"D111"]
[868,"数显温湿度计","B","S-D1001","C160794042",null,"-20~120℃","UT332","UNI-T"]
[869,"数显温湿度计","B","S-D1002",null,null,"-20~120℃","UT332","UNI-T"]
[870,"温湿度变送器","B","TMT118","TMT118",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D112","D112照蛋间"]
[871,"压力表","C","F-D1016","R2004FJS85",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D112","D112照蛋间"]
[872,"微压差变送器","B","PdT-D202",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D201","D203男一更门口"]
[873,"微压差变送器","B","PdT-D203",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D201","D202女一更门口"]
[874,"微压差变送器","B","PdT-D204",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D202","D204女二更门口"]
[875,"微压差变送器","B","PdT-D205",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D202","D205淋浴间门口"]
[876,"微压差变送器","B","PdT-D206",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D203","D206淋浴间门口"]
[877,"微压差变送器","B","PdT-D207",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D203","D207男二更门口"]
[878,"微压差变送器","B","PdT-D201",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D210","D210缓冲间门口"]
[879,"玻璃温度计","B","W-D2001",null,null,"30~40℃","棒式",null,"D211","孵化机G-D2001"]
[880,"玻璃温度计","B","W-D2002",null,null,"30~40℃","棒式",null,"D211","孵化机G-D2002"]
[881,"玻璃温度计","B","W-D2003",null,null,"30~40℃","棒式",null,"D211","孵化机G-D2003"]
[882,"玻璃温度计","B","W-D2004",null,null,"30~40℃","棒式",null,"D211","孵化机G-D2004"]
[883,"孵箱","B","G-D2001",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D211","后孵化机"]
[884,"孵箱","B","G-D2002",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D211","后孵化机"]
[885,"孵箱","B","G-D2003",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D211","后孵化机"]
[886,"孵箱","B","G-D2004",null,null,"37℃、0-100%RH",null,"北京云峰","D211","后孵化机"]
[887,"微压差变送器","B","PdT-D208",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D211","D213缓冲间门口"]
[888,"微压差变送器","B","PdT-D209",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D211","D214缓冲间门口"]
[889,"电接点压力表","C","F-D2003","N191210467",2.5,"0-0.1MPa","YX-60","BLD","D212","接种机种毒瓶压力"]
[890,"温湿度变送器","B","TMT111","TMT111",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D212","D212接种间"]
[891,"压力表","C","F-D2001",null,2.5,"0-1.0MPa","Y-60Z","KTYB","D212","接种机蛋消压力"]
[892,"压力表","C","F-D2002",191112663,2.5,"0-0.1MPa","Y-60Z","STCIF","D212","接种机消毒液罐压力"]
[893,"压力表","C","F-D2004","R2004FJS45",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D212","接种机仪表压空"]
[894,"温湿度变送器","B","TMT112","TMT112",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D216","D216无菌间"]
[895,"生物安全柜","B","K-D2001",{"$nulls":5},"D216"]
[896,"温湿度变送器","B","TMT113","TMT113",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D217","D217照蛋间"]
[897,"温湿度变送器","B","TMT114","TMT114",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D218","D218种毒间"]
[898,"玻璃温度计","B","W-D2018",{"$nulls":5},"D218","冰柜内"]
[899,"数显温湿度计","B","S-D2001",{"$nulls":5},"D218"]
[900,"微压差变送器","B","PdT-D405",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D219","D219净物间"]
[901,"温湿度变送器","B","TMT115","TMT115",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D219","D219净物间"]
[902,"压差表","C","Y-D2001","T06942",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D219","D219洁净传递窗"]
[903,"压力表","B","F-D2005",10105012,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D219","D219灭菌柜夹套"]
[904,"压力表","B","F-D2006",19095255,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D219","D219灭菌柜内室"]
[905,"微压差变送器","B","PdT-D210",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D220","D220冷胚间缓冲间"]
[906,"微压差变送器","B","PdT-D211",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D220","D220缓冲间门口"]
[907,"冷库","B","R-D2001",null,null,"-20℃",null,"苏州瑞雪制冷工程有限公司","D221"]
[908,"超低温冰箱","B","A-D2001",2080099,null,"-70℃","MDF-382","松下","D218"]
[909,"电子秤","B","D-D2001",null,"Ⅲ","0-150kg","XK3190-AR+E","耀华","D224",null,"NIND=3000"]
[910,"温湿度变送器","B","TMT117","TMT117",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D224"]
[911,"压力表","C","F-D2007","R2004FJV37",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D224","纯蒸汽管道"]
[912,"压力表","C","F-D2008","R2004FJU80",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D224","洁净压缩空气管道"]
[913,"压力表","C","F-D2009",null,2.5,"0-1.0MPa","Y-60Z","KTYB","D224","全自动收获机蛋消压力"]
[914,"压力表","C","F-D2010",null,2.5,"0-1.0MPa","Y-60Z","KTYB","D224","全自动收获机气缸压力"]
[915,"压力表","C","F-D2011",null,2.5,"0-0.1MPa","Y-60Z","KTYB","D224","全自动收获机消毒箱压力"]
[916,"压力表","B","F-D2012",1220230,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","上海天川仪表厂","D224","收获罐"]
[917,"压力表","C","F-D2013","R2004FJS87",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D224","仪表压缩空气管道"]
[918,"电接点压力表","B","F-D2040","L1F1111180",1.6,"0-0.6MPa","YXC-100","致延仪表","D225","浓缩仪泵出口"]
[919,"双金属温度计","B","W-D2005",200810006,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活罐300L1#罐底"]
[920,"双金属温度计","B","W-D2006",200810010,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活罐300L1#罐顶"]
[921,"双金属温度计","B","W-D2007",200810077,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活罐300L2#罐底"]
[922,"双金属温度计","B","W-D2008",200810012,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活罐300L2#罐顶"]
[923,"双金属温度计","B","W-D2010",200810029,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L1#罐底"]
[924,"双金属温度计","B","W-D2011",200810024,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L1#罐顶"]
[925,"双金属温度计","B","W-D2012",200810015,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L2#罐底"]
[926,"双金属温度计","B","W-D2013",200810009,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L2#罐顶"]
[927,"双金属温度计","B","W-D2014",200810080,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L3#罐底"]
[928,"双金属温度计","B","W-D2015",200810013,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L3#罐顶"]
[929,"双金属温度计","B","W-D2016",null,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L4#罐底"]
[930,"双金属温度计","B","W-D2017",200810007,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D225","灭活抗原暂存300L4#罐顶"]
[931,"温度传感器","B","WT-D2019",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","CIP清洗罐500L1#"]
[932,"温度传感器","B","WT-D2020",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","CIP清洗罐500L2#"]
[933,"温度传感器","B","WT-D2021",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","恒温热水器"]
[934,"温度传感器","B","WT-D2022",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","离心缓冲罐300L"]
[935,"温度传感器","B","WT-D2023",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活罐300L1#罐体"]
[936,"温度传感器","B","WT-D2024",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活罐300L2#罐体"]
[937,"温度传感器","B","WT-D2025",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活抗原暂存300L1#罐体"]
[938,"温度传感器","B","WT-D2026",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活抗原暂存300L2#罐体"]
[939,"温度传感器","B","WT-D2027",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活抗原暂存300L3#罐体"]
[940,"温度传感器","B","WT-D2028",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","灭活抗原暂存300L4#罐体"]
[941,"温度传感器","B","WT-D2029",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡自动化设备有限公司","D225","浓缩罐300L"]
[942,"压力表","B","F-D2014","20072R479",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","蝶式连续流离心机顶"]
[943,"压力表","B","F-D2015",191235552,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","无锡市南长特种仪表有限公司","D225","蝶式连续流离心机旁路"]
[944,"压力表","C","F-D2017","2004130R308",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","CIP清洗罐500L2#"]
[945,"压力表","C","F-D2018","R2004FJU77",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D225","CIP用工业蒸汽"]
[946,"压力表","C","F-D2019","R2004FJS61",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D225","CIP用仪表压缩空气"]
[947,"压力表","C","F-D2020","R2004FJV39",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D225","纯蒸汽管道"]
[948,"压力表","B","F-D2022","08108W",2.5,"0-1.0MPa","YTP-60","南京万达仪表厂","D225","废水罐300L"]
[949,"压力表","C","F-D2023","R2004FJU17",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D225","洁净压缩空气管道"]
[950,"压力表","B","F-D2024","L004130R324",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","离心缓冲罐300L"]
[951,"压力表","C","F-D2025",2003106202,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","离心缓冲罐300L冷却水回"]
[952,"压力表","B","F-D2026","2004130R328",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活罐300L1#罐顶"]
[953,"压力表","C","F-D2027",2003106104,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活罐300L1#冷却水回"]
[954,"压力表","B","F-D2028","2004130R314",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活罐300L2#罐顶"]
[955,"压力表","C","F-D2029",2003106253,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活罐300L2#冷却水回"]
[956,"压力表","B","F-D2030","200320R089",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活抗原暂存300L1#罐顶"]
[957,"压力表","C","F-D2031",2003106225,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活抗原暂存300L1#冷却水回"]
[958,"压力表","B","F-D2032","200320R077",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活抗原暂存300L2#罐顶"]
[959,"压力表","C","F-D2033",2003106260,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活抗原暂存300L2#冷却水回"]
[960,"压力表","B","F-D2034","2004130R333",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活抗原暂存300L3#罐顶"]
[961,"压力表","C","F-D2035",2003106283,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活抗原暂存300L3#冷却水回"]
[962,"压力表","B","F-D2036","200303R472",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D225","灭活抗原暂存300L4#罐顶"]
[963,"压力表","C","F-D2037",2003106206,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","灭活抗原暂存300L4#冷却水回"]
[964,"压力表","B","F-D2038",191235529,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100","无锡市南长特种仪表有限公司","D225","浓缩罐300L"]
[965,"压力表","C","F-D2039",2003106268,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","D225","浓缩罐300L冷却水回"]
[966,"压力表","B","F-D2041","L1F1120205",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","致延仪表","D225","浓缩仪上方"]
[967,"压力表","B","F-D2042",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","致延仪表","D225","浓缩仪上方"]
[968,"压力表","C","F-D2043","R2004FJS54",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D225","仪表压缩空气管道"]
[969,"压力传感器","B","FT-D2001",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","废水罐300L"]
[970,"压力传感器","B","FT-D2002",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","离心缓冲罐300L"]
[971,"压力传感器","B","FT-D2003",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活罐300L1#罐顶"]
[972,"压力传感器","B","FT-D2004",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活罐300L2#罐顶"]
[973,"压力传感器","B","FT-D2005",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活抗原暂存300L1#罐顶"]
[974,"压力传感器","B","FT-D2006",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活抗原暂存300L2#罐顶"]
[975,"压力传感器","B","FT-D2007",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活抗原暂存300L3#罐顶"]
[976,"压力传感器","B","FT-D2008",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","灭活抗原暂存300L4#罐顶"]
[977,"压力传感器","B","FT-D2009",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D225","浓缩罐300L"]
[978,"温湿度变送器","B","TMT116",null,null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D226"]
[979,"压力表","C","F-D2044","R2004FJU94",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D226","蛋盘清洗工业蒸汽"]
[980,"压力表","C","F-D2045","R2004FJS59",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D226","粉碎机仪表压缩空气管道"]
[981,"压力表","B","F-D2046",2001025,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","D226","灭菌柜夹套"]
[982,"压力表","B","F-D2047",2001022,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","D226","灭菌柜内室"]
[983,"地磅","B","D-D2006",{"$nulls":5},"D226"]
[984,"压力表","C","F-D2048",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D226","仪表压缩空气管道"]
[985,"温度传感器","B","WT-D2030",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机顶部"]
[986,"温度传感器","B","WT-D2031",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机顶部"]
[987,"温度传感器","B","WT-D2032",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机顶部"]
[988,"温度传感器","B","WT-D2033",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机后部"]
[989,"温度传感器","B","WT-D2034",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机后部"]
[990,"温度传感器","B","WT-D2035",null,null,"-50~150℃","KZWIPZ-230","北京昆仑中大","D227","废蛋处理机前门"]
[991,"压力表","C","F-D2049",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D227","工业蒸汽管道"]
[992,"压力表","B","F-D2050",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","D227","灭菌柜夹套"]
[993,"压力表","B","F-D2051",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","D227","灭菌柜内室"]
[994,"压力表","C","F-D2052",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D227","洗蛋盘机仪表压缩空气"]
[995,"地磅","B","D-D2007",{"$nulls":5},"D227"]
[996,"微压差变送器","B","PdT-D303",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D301","D303男二更"]
[997,"微压差变送器","B","PdT-D302",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D302","D304女二更"]
[998,"微压差变送器","B","PdT-D304","EMS122",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D308","D311消毒间"]
[999,"微压差变送器","B","PdT-D301",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D3"]
[1000,"温湿度变送器","B","TMT110","TMT110",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D312","D312打蛋间"]
[1001,"压力表","C","F-D3001","R2004FJS78",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D312","仪表压缩空气管道"]
[1002,"电子秤","B","D-D3004","ZJ28623",null,"1-200kg","TCS-200","永康华鹰","D313"]
[1003,"双金属温度计","B","W-D3001",200810083,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","1#灭活罐500L底部"]
[1004,"双金属温度计","B","W-D3002",200810079,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","1#灭活罐500L顶部"]
[1005,"双金属温度计","B","W-D3003",20081008,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","2#灭活罐500L底部"]
[1006,"双金属温度计","B","W-D3004",20081005,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","2#灭活罐500L顶部"]
[1007,"双金属温度计","B","W-D3005",200810011,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","3#灭活罐500L底部"]
[1008,"双金属温度计","B","W-D3006",200810021,1.5,"0~150℃","WSS-411","BLD","D313","3#灭活罐500L顶部"]
[1009,"温度传感器","B","WT-D3001",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡","D313","1#灭活罐500L"]
[1010,"温度传感器","B","WT-D3002",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡","D313","2#灭活罐500L"]
[1011,"温度传感器","B","WT-D3003",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡","D313","3#灭活罐500L"]
[1012,"温度传感器","B","WT-D3004",null,null,"0~200℃","WZPB-430","福州西卡","D313","恒温热水罐"]
[1013,"温湿度变送器","B","TMT108","TMT108",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D313","D313灭活间"]
[1014,"压力表","B","F-D3002","2004130R310",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D313","1#灭活罐500L顶部"]
[1015,"压力表","C","F-D3003",2003101282,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","D313","1#灭活罐500L冷却水回"]
[1016,"压力表","B","F-D3004","2004130R319",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D313","2#灭活罐500L顶部"]
[1017,"压力表","C","F-D3005",2003106122,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","D313","2#灭活罐500L冷却水回"]
[1018,"压力表","B","F-D3006","200320R093",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D313","3#灭活罐500L顶部"]
[1019,"压力表","C","F-D3007",2003106296,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","D313","3#灭活罐500L冷却水回"]
[1020,"压力表","C","F-D3008",2003106251,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","D313","纯蒸汽支管道"]
[1021,"压力表","C","F-D3009","R2004FJV12",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D313","纯蒸汽主管道"]
[1022,"压力表","C","F-D3011","R2004FJU84",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D313","洁净压缩空气"]
[1023,"压力表","C","F-D3012","R2004FJS84",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D313","仪表压缩空气管道"]
[1024,"压力传感器","B","FT-D3001",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D313","1#灭活罐500L"]
[1025,"压力传感器","B","FT-D3002",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D313","2#灭活罐500L"]
[1026,"压力传感器","B","FT-D3003",null,null,"0-0.6Mpa","A-10","WIKA","D313","3#灭活罐500L"]
[1027,"压力表","B","F-D3013",19105087,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D314","灭菌柜夹套"]
[1028,"压力表","B","F-D3014",19105116,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D314","灭菌柜内室"]
[1029,"温度传感器","B","WT-D3005","19090501-30",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","1000L卵黄收集罐排气管道"]
[1030,"温度传感器","B","WT-D3006","19090501-12",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","1000L卵黄收集罐体"]
[1031,"温度传感器","B","WT-D3007","19090501-32",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐1排气管道"]
[1032,"温度传感器","B","WT-D3008","19090501-24",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐1体"]
[1033,"温度传感器","B","WT-D3009","19090501-35",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐2排气管道"]
[1034,"温度传感器","B","WT-D3010","19090501-15",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐2体"]
[1035,"温度传感器","B","WT-D3011","19090501-37",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐3排气管道"]
[1036,"温度传感器","B","WT-D3012","19090501-17",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐3体"]
[1037,"温度传感器","B","WT-D3013","19090501-42",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐4排气管道"]
[1038,"温度传感器","B","WT-D3014","19090501-11",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐4体"]
[1039,"温度传感器","B","WT-D3015","19090501-41",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐1排气管道"]
[1040,"温度传感器","B","WT-D3016","19090501-01",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐1体"]
[1041,"温度传感器","B","WT-D3017","19090501-40",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐2排气管道"]
[1042,"温度传感器","B","WT-D3018","19090501-20",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐2体"]
[1043,"温度传感器","B","WT-D3019","19090501-27",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐3排气管道"]
[1044,"温度传感器","B","WT-D3020","19090501-18",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐3体"]
[1045,"温度传感器","B","WT-D3021","19090501-29",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐4排气管道"]
[1046,"温度传感器","B","WT-D3022","19090501-23",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐4体"]
[1047,"温度传感器","B","WT-D3023","19090501-34",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","500L废水罐排气管道"]
[1048,"温度传感器","B","WT-D3024","19090501-21",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","500L废水罐体"]
[1049,"温度传感器","B","WT-D3025",null,null,"-20~120℃","XD3BSS1SA30950","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","500L清洗罐（碱）顶部"]
[1050,"温度传感器","B","WT-D3026","19090501-07",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","500L清洗罐（碱）中部"]
[1051,"温度传感器","B","WT-D3027",null,null,"-20~120℃","XD3BSS1SA30950","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","500L清洗罐（水）顶部"]
[1052,"温度传感器","B","WT-D3028","19090501-22",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","500L清洗罐（水）中部"]
[1053,"温湿度变送器","B","TMT120","TMT120",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D315","D315离心萃取间"]
[1054,"压力表","C","F-D3015",11907804,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","1000L卵黄收集罐冷却水回"]
[1055,"压力表","C","F-D3016",11907819,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐1冷却水回"]
[1056,"压力表","C","F-D3017",11907822,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐2冷却水回"]
[1057,"压力表","C","F-D3018",11907796,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐3冷却水回"]
[1058,"压力表","C","F-D3019",11907811,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐4冷却水回"]
[1059,"压力表","C","F-D3020",11907797,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L辛酸罐1冷却水回"]
[1060,"压力表","C","F-D3021",11907829,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L辛酸罐2冷却水回"]
[1061,"压力表","C","F-D3022",11907818,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L辛酸罐3冷却水回"]
[1062,"压力表","C","F-D3023",11907814,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","3000L辛酸罐4冷却水回"]
[1063,"压力表","C","F-D3024",null,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D315","500L废水罐冷却水回"]
[1064,"压力表","B","F-D3025","170916R396",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","1000L卵黄收集罐顶"]
[1065,"压力表","B","F-D3026","Z1906001282",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","1000L卵黄收集罐压空过滤器"]
[1066,"压力表","B","F-D3027","A200431538",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐1顶部"]
[1067,"压力表","B","F-D3028","Z1906001298",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐1压空过滤器"]
[1068,"压力表","B","F-D3029","A200431516",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐2顶部"]
[1069,"压力表","B","F-D3030","Z1906001302",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐2压空过滤器"]
[1070,"压力表","B","F-D3031","A200431532",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐3顶部"]
[1071,"压力表","B","F-D3032","Z1906001312",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐3压空过滤器"]
[1072,"压力表","B","F-D3033","A200431517",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐4顶部"]
[1073,"压力表","B","F-D3034","Z1906001304",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L酸化萃取罐4压空过滤器"]
[1074,"压力表","B","F-D3035","A200431539",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐1顶部"]
[1075,"压力表","B","F-D3036","Z1906001278",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐1压空过滤器"]
[1076,"压力表","B","F-D3037","A200431443",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐2顶部"]
[1077,"压力表","B","F-D3038","Z1906001306",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐2压空过滤器"]
[1078,"压力表","B","F-D3039","A200431536",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐3顶部"]
[1079,"压力表","B","F-D3040","Z1906001263",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐3压空过滤器"]
[1080,"压力表","B","F-D3041","Z1906001309",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐4顶部"]
[1081,"压力表","B","F-D3042","Z1906001275",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","3000L辛酸罐4压空过滤器"]
[1082,"压力表","B","F-D3043","Z1916001310",2.5," -0.1-0.5MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","500L废水罐顶部"]
[1083,"压力表","B","F-D3044","Z1906001266",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D315","500L废水罐压空过滤器"]
[1084,"压力表","C","F-D3045","Z2004FJU75",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","工业蒸汽（辛酸罐4旁）"]
[1085,"压力表","B","F-D3046","L1A1228028",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","MILLIPORE","D315","浓缩仪"]
[1086,"压力表","B","F-D3047","L1A1006034",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","MILLIPORE","D315","浓缩仪"]
[1087,"压力表","C","F-D3048","R2004FJV03",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D315","清洗罐侧纯蒸汽"]
[1088,"压力表","C","F-D3049","R2004FJU82",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","清洗罐侧工业蒸汽"]
[1089,"压力表","C","F-D3050","R2004FJU70",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","清洗罐侧洁净压缩空气"]
[1090,"压力表","C","F-D3051","R2004FJS60",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","清洗罐侧仪表压缩空气"]
[1091,"压力表","C","F-D3052","R2004FJV43",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D315","收集罐侧纯蒸汽"]
[1092,"压力表","C","F-D3053","R2004FJU50",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","收集罐侧洁净压缩空气支管"]
[1093,"压力表","C","F-D3054","R2004FJU85",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","收集罐侧洁净压缩空气主管"]
[1094,"压力表","C","F-D3055","R2004FJS74",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D315","收集罐侧仪表压缩空气"]
[1095,"压力传感器","B","FT-D3004","19090501-67",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","1000L卵黄收集罐顶部"]
[1096,"压力传感器","B","FT-D3005","19090501-59",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐1顶部"]
[1097,"压力传感器","B","FT-D3006","19090501-68",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐2顶部"]
[1098,"压力传感器","B","FT-D3007","19090501-57",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐3顶部"]
[1099,"压力传感器","B","FT-D3008","19090501-62",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L酸化萃取罐4顶部"]
[1100,"压力传感器","B","FT-D3009","19090501-47",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐1顶部"]
[1101,"压力传感器","B","FT-D3010","19090501-52",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐2顶部"]
[1102,"压力传感器","B","FT-D3011","19090501-53",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐3顶部"]
[1103,"压力传感器","B","FT-D3012","19090501-49",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","3000L辛酸罐4顶部"]
[1104,"压力传感器","B","FT-D3013","19090501-63",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","500L废水罐顶部"]
[1105,"压力传感器","B","FT-D3014",58031414,{"$nulls":3},"美国Conductivity Sensor","D315","CIP回"]
[1106,"压力传感器","B","FT-D3016","19090501-58",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D315","换热系统CIP泵进"]
[1107,"液位开关","B","D-D3001","110001978005/002",null,null,"NCS-M-11","安德森耐格","D315","CIP灭活回"]
[1108,"液位开关","B","D-D3002","110001970179/006",null,null,"NCS-M-11","安德森耐格","D315","换热系统CIP回"]
[1109,"在线电导率仪","B","T-D3001",null,null,"0-300us/cm",null,"METTLER TOLEDO"]
[1110,"微压差变送器","B","PdT-D403","EMS114",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D4","精洗间过道"]
[1111,"微压差变送器","B","PdT-D401","EMS112",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D401","精洗间D402女一更"]
[1112,"微压差变送器","B","PdT-D402","EMS113",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D401","精洗间D403男一更"]
[1113,"微压差变送器","B","PdT-D407","EMS115",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D407","粗洗间D407"]
[1114,"压力表","C","F-D4001","L1K0507051",1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","D409","工业蒸汽"]
[1115,"电接点压力表","B","F-D4034","L200610085",null,"0-0.6Mpa","YNXT-100","WIKA","D410","胶塞清洗机纯化水"]
[1116,"电接点压力表","B","F-D4035","L200801060",null,"0-0.6Mpa","YNXT-100","WIKA","D410","胶塞清洗机洁净压缩空气"]
[1117,"电接点压力表","B","F-D4036","L200610083",null,"0-0.6Mpa","YNXT-100","WIKA","D410","胶塞清洗机注射用水"]
[1118,"风速变送器","B","S-D4001",null,null,"0~15m/s","LW1200-2N","斐森尔","D410","精洗灭菌间二D410"]
[1119,"双金属温度计","B","W-D4001","W2004AWF03",1.5,"0~150℃","WSSF-481","BLD","D410","注射用水管道1"]
[1120,"双金属温度计","B","W-D4002","W2004AWF01",1.5,"0~150℃","WSSF-481","BLD","D410","注射用水管道2"]
[1121,"压差表","C","Y-D4001","T06938",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D410","洁净传递窗1"]
[1122,"压差表","C","Y-D4002","T06935",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D410","洁净传递窗2"]
[1123,"压差表","B","Y-D4003","W39AETS",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D410","进风1"]
[1124,"压差表","B","Y-D4004","W25AETB",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D410","进风2"]
[1125,"压差表","B","Y-D4005","W43ADTS",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D410","排风1"]
[1126,"压差表","B","Y-D4006","W38AETS",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D410","排风2"]
[1127,"压力表","C","F-D4002","R2004FJV40",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D410","纯蒸汽管道1"]
[1128,"压力表","C","F-D4003","R2004FJV41",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D410","纯蒸汽管道2"]
[1129,"压力表","C","F-D4004","R2004FJV07",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D410","纯蒸汽管道3"]
[1130,"压力表","C","F-D4005","R2004FJV20",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D410","纯蒸汽管道4"]
[1131,"压力表","C","F-D4006",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","工业蒸汽管道1"]
[1132,"压力表","C","F-D4007",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","工业蒸汽管道2"]
[1133,"压力表","C","F-D4008",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","工业蒸汽管道3"]
[1134,"压力表","C","F-D4009","R2004FJU92",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","工业蒸汽管道4"]
[1135,"压力表","C","F-D4010","R2004FJU51",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","洁净压缩空气管道"]
[1136,"压力表","B","F-D4011",19095335,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜夹套1"]
[1137,"压力表","B","F-D4012",19105071,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜夹套2"]
[1138,"压力表","B","F-D4013",19095331,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜夹套3"]
[1139,"压力表","B","F-D4014",19105151,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜夹套4"]
[1140,"压力表","B","F-D4015",19095182,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜内室1"]
[1141,"压力表","B","F-D4016",19105138,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜内室2"]
[1142,"压力表","B","F-D4017",19095178,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜内室3"]
[1143,"压力表","B","F-D4018",19105091,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D410","灭菌柜内室4"]
[1144,"压力表","C","F-D4019","HC69532761209",1.6,"0-0.6MPa","Y-100","中国红旗仪表有限公司","D410","无菌传递舱1"]
[1145,"压力表","C","F-D4020","HC69590407283",1.6,"0-0.6MPa","Y-100","中国红旗仪表有限公司","D410","无菌传递舱2"]
[1146,"压力表","C","F-D4021","R2004FJS60",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","压缩空气1"]
[1147,"压力表","C","F-D4022","R2004FJS73",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","压缩空气2"]
[1148,"压力表","C","F-D4023","R2004FJS81",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","仪表压缩空气管道"]
[1149,"压力表","C","F-D4024","R2004FJS27",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","仪表压缩空气管道1"]
[1150,"压力表","C","F-D4025","R2004FJS56",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","仪表压缩空气管道2"]
[1151,"压力表","C","F-D4026","R2004FJS83",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","仪表压缩空气管道3"]
[1152,"压力表","C","F-D4027","R2004FJS71",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D410","仪表压缩空气管道4"]
[1153,"电子天平","B","D-D4001",694,"d=0.1g","2.0-3000.0g","LQ-A30002","瑞安安特","D411"]
[1154,"温湿度变送器","B","TMT109","TMT109",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D411","D411配液间"]
[1155,"压差表","C","Y-D4007","W06AGFZ",null,"0-250pa","2000-250Pa","MAGNEHELIC","D411","D411负压称量室初效"]
[1156,"压差表","C","Y-D4008","W07AGRH",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D411","D411负压称量室高效"]
[1157,"压差表","C","Y-D4009","W06AHPZ",null,"0-250pa","2000-250Pa","MAGNEHELIC","D411","D411负压称量室中效"]
[1158,"风速变送器","B","S-D4002",null,null,"0~15m/s","LW1200-2N","斐森尔","D412","FFU"]
[1159,"压差表","C","Y-D4010",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D412","A级层流罩"]
[1160,"压力表","C","F-D4028","L1K0507060",1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","D412","洗脱一体机工业蒸汽"]
[1161,"双金属温度计","B","W-D4003","W2004AWF03",1.5,"0~150℃","WSSF-481","BLD","D413","注射用水管道"]
[1162,"压力表","C","F-D4029","R2004FJV01",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D413","纯蒸汽管道"]
[1163,"压力表","C","F-D4030",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D413","工业蒸汽管道"]
[1164,"压力表","B","F-D4031",19105063,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D413","灭菌柜夹套"]
[1165,"压力表","B","F-D4032",19095221,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D413","灭菌柜内室"]
[1166,"压力表","C","F-D4033","R2004FJS17",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D413","仪表压缩空气管道"]
[1167,"微压差变送器","B","PdT-D504","EMS104",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","过道"]
[1168,"微压差变送器","B","PdT-D505","EMS105",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","D520缓冲间"]
[1169,"微压差变送器","B","PdT-D506","EMS106",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","D510门口"]
[1170,"微压差变送器","B","PdT-D507","EMS107",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","D513缓冲间门口"]
[1171,"微压差变送器","B","PdT-D508","EMS108",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","D517缓冲间门口"]
[1172,"微压差变送器","B","PdT-D509","EMS109",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D5","D515缓冲间门口"]
[1173,"微压差变送器","B","PdT-D502","EMS102",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D501","D501女一更"]
[1174,"微压差变送器","B","PdT-D501","EMS101",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D502","D502男一更"]
[1175,"双金属温度计","B","W-D5001",null,1.5,"0~200℃","WSS-411","BLD","D508","A级层流罩"]
[1176,"温湿度变送器","B","TMT102","TMT102",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D508","D508抗原（体）接受间"]
[1177,"压差表","C","Y-D5001",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D508","A级层流罩"]
[1178,"电子秤","B","D-D5001",1826301,"III","2-300kg","TCS-300","永康华鹰","D509"]
[1179,"双金属温度计","B","W-D5002","ZG200806",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","1#2000L配苗罐排水管道"]
[1180,"双金属温度计","B","W-D5003","ZG200810",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","2#2000L配苗罐排水管道"]
[1181,"双金属温度计","B","W-D5004","ZG200801",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","4000L混合罐排水管道"]
[1182,"温度传感器","B","WT-D5001","19090501-45",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","1#2000L配苗罐底部"]
[1183,"温度传感器","B","WT-D5002","19090501-09",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","1#2000L配苗罐中部"]
[1184,"温度传感器","B","WT-D5003","19090501-36",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","2#2000L配苗罐底部"]
[1185,"温度传感器","B","WT-D5004","19090501-19",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","2#2000L配苗罐中部"]
[1186,"温度传感器","B","WT-D5005","19090501-44",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","4000L混合罐底部"]
[1187,"温度传感器","B","WT-D5006","19090501-26",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","4000L混合罐中部"]
[1188,"温度传感器","B","WT-D5007",null,null,"-20~120℃","XD3BSS1SA30950","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","500L清洗罐（碱）"]
[1189,"温度传感器","B","WT-D5008","19090501-25",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","501L清洗罐（碱）"]
[1190,"温度传感器","B","WT-D5009",null,null,"-20~120℃","XD3BSS1SA30950","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","502L清洗罐（水）"]
[1191,"温度传感器","B","WT-D5010","19090501-13",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","503L清洗罐（水）"]
[1192,"温湿度变送器","B","TMT101","TMT101",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D509","D509配苗间"]
[1193,"压力表","C","F-D5001",11907815,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","1#2000L配苗罐冷却水回"]
[1194,"压力表","C","F-D5002",11907807,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","2#2000L配苗罐冷却水回"]
[1195,"压力表","C","F-D5003",11907610,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D509","4000L混合罐冷却水回"]
[1196,"压力表","B","F-D5004","Z1906001281",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","1#2000L配苗罐顶部"]
[1197,"压力表","B","F-D5005","Z1906001276",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","1#2000L配苗罐压缩空气过滤器"]
[1198,"压力表","B","F-D5006","Z1906001297",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","2#2000L配苗罐顶部"]
[1199,"压力表","B","F-D5007","Z1906001311",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","2#2000L配苗罐压缩空气过滤器"]
[1200,"压力表","B","F-D5008","Z1906001296",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","4000L混合罐顶部"]
[1201,"压力表","B","F-D5009","Z1906001203",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D509","4000L混合罐压缩空气过滤器"]
[1202,"压力表","C","F-D5010","R2004FJV45",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D509","纯蒸汽管道"]
[1203,"压力表","C","F-D5011","R2004FJV02",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D509","纯蒸汽支管道"]
[1204,"压力表","C","F-D5012","R2004FJU73",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D509","工业蒸汽管道"]
[1205,"压力表","C","F-D5013","R2004FJU66",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D509","洁净压缩空气支管道"]
[1206,"压力表","C","F-D5014","R2004FJU07",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D509","洁净压缩空气支管道"]
[1207,"压力表","C","F-D5015","R2004FJU56",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D509","洁净压缩空气主管道"]
[1208,"压力表","C","F-D5016","R2004FJS40",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D509","仪表压缩空气管道"]
[1209,"压力传感器","B","FT-D5001","19090501-48",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","1#2000L配苗罐顶部"]
[1210,"压力传感器","B","FT-D5002","19090501-56",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","2#2000L配苗罐顶部"]
[1211,"压力传感器","B","FT-D5003","19090501-65",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","4000L混合罐顶部"]
[1212,"压力传感器","B","FT-D5004",58031414,{"$nulls":3},"美国Conductivity Sensor","D509","CIP泵出口"]
[1213,"压力传感器","B","FT-D5005","19090501-60",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D509","换热器"]
[1214,"尘埃粒子计数器","B","B-D5001","31020003N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D512"]
[1215,"尘埃粒子计数器","B","B-D5002","31020075N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D512"]
[1216,"尘埃粒子计数器","B","B-D5003","31020076N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D512"]
[1217,"风速变送器","B","S-D5001",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D512","D512分装间"]
[1218,"风速变送器","B","S-D5002",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D512","D512分装间"]
[1219,"浮游菌采样器","B","B-D5010",20720111,null,null,"SX-JCQ-2","苏信环境科技有限公司","D512"]
[1220,"双金属温度计","B","W-D5005",2019040725,null,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D512","纯蒸汽管道"]
[1221,"微压差变送器","B","PdT-D511","EMS118",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D512","D512分装间"]
[1222,"温湿度变送器","B","TMT106","TMT106",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D512","D512分装间"]
[1223,"压差表","C","Y-D5002",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1224,"压差表","C","Y-D5003",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1225,"压差表","C","Y-D5004",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1226,"压差表","C","Y-D5005",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1227,"压差表","C","Y-D5006",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1228,"压差表","C","Y-D5007",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1229,"压差表","C","Y-D5008",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1230,"压差表","C","Y-D5009",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1231,"压差表","C","Y-D5010",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D512","分装3号线层流罩"]
[1232,"压力表","B","F-D5017","Z1906001307",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D512","200L分装罐"]
[1233,"压力表","C","F-D5018","R2004FJV15",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D512","纯蒸汽管道"]
[1234,"压力表","C","F-D5019","R2004FJS01",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D512","分装3号线压缩空气"]
[1235,"压力表","C","F-D5020","R2004FJU29",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D512","洁净压缩空气管道"]
[1236,"风速变送器","B","S-D5003",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D514","D514净物间"]
[1237,"压差表","C","Y-D5011",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D514","A级层流罩"]
[1238,"压力表","B","F-D5021",19095194,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D514","灭菌柜夹套"]
[1239,"压力表","B","F-D5022",19095346,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D514","灭菌柜内室"]
[1240,"尘埃粒子计数器","B","B-D5004","31020063N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1241,"尘埃粒子计数器","B","B-D5005","31019255N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1242,"尘埃粒子计数器","B","B-D5006","31020020N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1243,"尘埃粒子计数器","B","B-D5007","31020017N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1244,"尘埃粒子计数器","B","B-D5008","31020014N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1245,"尘埃粒子计数器","B","B-D5009","31020019N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1246,"电子天平","B","D-D5003","0063979","III","6000g/0.1g","LT6001E","常熟天量","D518",null,"e=10,d=0.1"]
[1247,"风速变送器","B","S-D5004",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D518","D518分装间"]
[1248,"风速变送器","B","S-D5005",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D518","D518分装间"]
[1249,"风速变送器","B","S-D5006",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D518","D518分装间"]
[1250,"风速变送器","B","S-D5007",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","D518","D518分装间"]
[1251,"浮游菌采样器","B","B-D5011",20719147,null,null,"SX-JCQ-2","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1252,"浮游菌采样器","B","B-D5012",20720115,null,null,"SX-JCQ-2","苏信环境科技有限公司","D518"]
[1253,"双金属温度计","B","W-D5006",2019040724,1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D518","分装1号线排水管"]
[1254,"微压差变送器","B","PdT-D510","EMS110",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D518","D518分装间"]
[1255,"温湿度变送器","B","TMT105","TMT105",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D518","D518分装间"]
[1256,"压差表","C","Y-D5012",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","1#灭菌柜层流罩"]
[1257,"压差表","C","Y-D5013",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","2#灭菌柜层流罩"]
[1258,"压差表","C","Y-D5014",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","A级层流罩"]
[1259,"压差表","C","Y-D5015",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","A级层流罩"]
[1260,"压差表","C","Y-D5016",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1261,"压差表","C","Y-D5017",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1262,"压差表","C","Y-D5018",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1263,"压差表","C","Y-D5019",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1264,"压差表","C","Y-D5020",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1265,"压差表","C","Y-D5021",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1266,"压差表","C","Y-D5022",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装1号线层流罩"]
[1267,"压差表","C","Y-D5023",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1268,"压差表","C","Y-D5024",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1269,"压差表","C","Y-D5025",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1270,"压差表","C","Y-D5026",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1271,"压差表","C","Y-D5027",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1272,"压差表","C","Y-D5028",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D518","分装2号线层流罩"]
[1273,"压力表","B","F-D5023",19095375,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D518","1#灭菌柜夹套"]
[1274,"压力表","B","F-D5024",19105108,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D518","1#灭菌柜内室"]
[1275,"压力表","B","F-D5025",19095340,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D518","2#灭菌柜夹套"]
[1276,"压力表","B","F-D5026",19095186,1.6," -0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","D518","2#灭菌柜内室"]
[1277,"压力表","B","F-D5027","Z1906001273",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D518","200L分装罐"]
[1278,"压力表","C","F-D5028","HC69532866656",1.6,"0-0.6MPa","Y-100","中国红旗仪表有限公司","D518","传递舱"]
[1279,"压力表","C","F-D5029","R2004FJV05",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D518","纯蒸汽管道"]
[1280,"压力表","C","F-D5030","R2004FJS30",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D518","分装1号线压缩空气"]
[1281,"压力表","C","F-D5031","R2004FJS88",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D518","分装2号线压缩空气"]
[1282,"压力表","C","F-D5032","R2004FJU81",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D518","洁净压缩空气管道"]
[1283,"双金属温度计","B","W-D5007","ZG200809",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","1#1500L煮油罐排水管道"]
[1284,"双金属温度计","B","W-D5008","ZG200803",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","1000L水相罐排水管道"]
[1285,"双金属温度计","B","W-D5009","ZG200804",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2#1500L煮油罐排水管道"]
[1286,"双金属温度计","B","W-D5010","ZG200807",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2000L乳化罐排水管道"]
[1287,"双金属温度计","B","W-D5011","ZG200802",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2000L周转罐排水管道"]
[1288,"双金属温度计","B","W-D5012","ZG200808",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","4000L混合罐排水管道"]
[1289,"双金属温度计","B","W-D5013","ZG200805",1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","500L水相罐排水管道"]
[1290,"双金属温度计","B","W-D5014",2019040733,1.5,"0~150℃","WSS-411","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","高温排气"]
[1291,"温度传感器","B","WT-D5011","19090501-39",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1#1500L煮油罐底部"]
[1292,"温度传感器","B","WT-D5012","19090501-05",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1#1500L煮油罐中部"]
[1293,"温度传感器","B","WT-D5013",null,null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1000L水相罐底部"]
[1294,"温度传感器","B","WT-D5014","19090501-16",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1000L水相罐中部"]
[1295,"温度传感器","B","WT-D5015",null,null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2#1500L煮油罐底部"]
[1296,"温度传感器","B","WT-D5016","19090501-68",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2#1500L煮油罐中部"]
[1297,"温度传感器","B","WT-D5017","19090501-33",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L乳化罐底部"]
[1298,"温度传感器","B","WT-D5018","20080401-01",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L乳化罐中部"]
[1299,"温度传感器","B","WT-D5019","19090501-46",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L周转罐底部"]
[1300,"温度传感器","B","WT-D5020","19090501-02",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L周转罐中部"]
[1301,"温度传感器","B","WT-D5021",null,null,"-20~120℃","XD3BSS1SA30950","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","300L恒温水罐底部"]
[1302,"温度传感器","B","WT-D5022","19090501-14",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","300L恒温水罐中部"]
[1303,"温度传感器","B","WT-D5023","19090501-78",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","4000L混合罐底部"]
[1304,"温度传感器","B","WT-D5024","19090501-06",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","4000L混合罐中部"]
[1305,"温度传感器","B","WT-D5025","19090501-43",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(50mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","500L水相罐底部"]
[1306,"温度传感器","B","WT-D5026","19090501-03",null,"0~150℃","WZPK-E16BKH(100mm)P","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","500L水相罐中部"]
[1307,"温湿度变送器","B","TMT103","TMT103",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D519","D519乳化间"]
[1308,"压力表","C","F-D5033",11907809,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","1#1500L煮油罐冷却水回"]
[1309,"压力表","C","F-D5034",11907826,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","1000L水相罐冷却水回"]
[1310,"压力表","C","F-D5035",11907805,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2#1500L煮油罐冷却水回"]
[1311,"压力表","C","F-D5036",11907801,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2000L乳化罐冷却水回"]
[1312,"压力表","C","F-D5037",11907603,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","2000L周转罐冷却水回"]
[1313,"压力表","C","F-D5038",11907808,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","4000L混合罐冷却水回"]
[1314,"压力表","C","F-D5039",11907806,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","武汉鑫捷晟测控技术有限公司","D519","500L水相罐冷却水回"]
[1315,"压力表","B","F-D5040","Z1906001268",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","1#1500L煮油罐顶部"]
[1316,"压力表","B","F-D5041","Z1906001271",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","1#1500L煮油罐压缩空气过滤器"]
[1317,"压力表","B","F-D5042","Z1906001300",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","1000L水相罐顶部"]
[1318,"压力表","B","F-D5043","Z1906001262",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","1000L水相罐压缩空气过滤器"]
[1319,"压力表","B","F-D5044","Z1906001303",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2#1500L煮油罐顶部"]
[1320,"压力表","B","F-D5045","Z1906001287",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2#1500L煮油罐压缩空气过滤器"]
[1321,"压力表","B","F-D5046","Z1906001270",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L乳化罐纯化水管道"]
[1322,"压力表","B","F-D5047","Z1906001308",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L乳化罐顶部"]
[1323,"压力表","B","F-D5048","Z1906001288",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L乳化罐压缩空气过滤器"]
[1324,"压力表","B","F-D5049","Z1906001301",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L周转罐顶部"]
[1325,"压力表","B","F-D5050","Z1906001299",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L周转罐物料泵出口管道"]
[1326,"压力表","B","F-D5051","Z1906001279",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","2000L周转罐压缩空气过滤器"]
[1327,"压力表","B","F-D5052","Z1906001274",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","4000L混合罐顶部"]
[1328,"压力表","B","F-D5053","Z1906001295",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","4000L混合罐压缩空气过滤器"]
[1329,"压力表","B","F-D5054","Z1906001277",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","500L水相罐顶部"]
[1330,"压力表","B","F-D5055","Z1906001265",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","D519","500L水相罐压缩空气过滤器"]
[1331,"压力表","C","F-D5056","R2004FJV38",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D519","纯蒸汽管道"]
[1332,"压力表","C","F-D5057","R2004FJV35",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","D519","纯蒸汽管道"]
[1333,"压力表","C","F-D5058","R2004FJV83",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D519","工业蒸汽管道"]
[1334,"压力表","C","F-D5059","R2004FJU33",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D519","洁净压缩空气管道"]
[1335,"压力表","C","F-D5060","R2004FJV95",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D519","洁净压缩空气支管道"]
[1336,"压力表","C","F-D5061","R2001FJU74",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D519","洁净压缩空气主管道"]
[1337,"压力表","C","F-D5062","R2004FJS12",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","D519","仪表压缩空气管道"]
[1338,"压力传感器","B","FT-D5006","19090501-50",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1#1500L煮油罐顶部"]
[1339,"压力传感器","B","FT-D5007","19090501-51",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","1000L水相罐顶部"]
[1340,"压力传感器","B","FT-D5008","19090501-61",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2#1500L煮油罐顶部"]
[1341,"压力传感器","B","FT-D5009","19090501-66",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L乳化罐顶部"]
[1342,"压力传感器","B","FT-D5010","19090501-64",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","2000L周转罐顶部"]
[1343,"压力传感器","B","FT-D5011","19090501-54",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","4000L混合罐顶部"]
[1344,"压力传感器","B","FT-D5012","19090501-55",null,"0-0.6Mpa","DPI41-EB21KAP-F","宝鸡百事德控制技术有限公司","D519","500L水相罐顶部"]
[1345,"冷库","B","R-D5001",null,null,"2-8℃",null,"苏州瑞雪制冷工程有限公司","D521"]
[1346,"微压差变送器","B","PdT-D503",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D523","D523污物出口"]
[1347,"压差表","C","Y-D5029","T06997",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D523","D523洁净传递窗"]
[1348,"微压差变送器","B","PdT-D512","EMS117",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D601","D602二更"]
[1349,"微压差变送器","B","PdT-D513","EMS131",null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D605","D605轧盖间"]
[1350,"温湿度变送器","B","TMT107","TMT107",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D605","D605轧盖间"]
[1351,"压差表","C","Y-D6001",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D605","A级层流罩"]
[1352,"压差表","C","Y-D6002",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D605","A级层流罩"]
[1353,"压差表","C","Y-D6003","T07074",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D605","洁净传递窗"]
[1354,"压差表","B","Y-D6004",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D606","洁净传递窗"]
[1355,"压力表","B","F-D6001",null,1.6,"0-1.0MPa","(0-1.0)/0.01MPa","BRIGHTY","D606","压缩空气"]
[1356,"微压差变送器","B","PdT-D514",null,null,"0-62.2 pa","DM-2000","DWYER","D701","D702一更"]
[1357,"温湿度变送器","B","TMT104","TMT104",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","D706","D706乳化轧盖间"]
[1358,"压差表","C","Y-D7002",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D706","A级层流罩1高效压差8"]
[1359,"压差表","C","Y-D7003",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D706","A级层流罩2高效压差8"]
[1360,"压差表","C","Y-D7004",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","D706","A级层流罩2高效压差9"]
[1361,"压差表","C","Y-D7005","T08242",null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D706","洁净传递窗"]
[1362,"压差表","B","Y-D7006",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","D707","洁净传递窗"]
[1363,"压力表","B","F-D7001",null,1.6,"0-1.0MPa","(0-1.0)/0.01MPa","BRIGHTY","D707","压缩空气"]
[1364,"冷库","B","R-D9001",null,null,"2-8℃",null,"苏州瑞雪制冷工程有限公司","D906"]
[1365,"地磅","B","D-D9001",{"$nulls":5},"D906"]
[1366,"微压差变送器","B","PdT-E103","EMS212",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E1","C级走廊"]
[1367,"微压差变送器","B","PdT-E104","EMS213",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E1","C级走廊"]
[1368,"微压差变送器","B","PdT-E101","EMS210",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E101","E101"]
[1369,"微压差变送器","B","PdT-E102","EMS211",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E101","E101"]
[1370,"尘埃粒子计数器","B","B-E1001","31020079N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","E111"]
[1371,"尘埃粒子计数器","B","B-E1002","31020077N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","E111"]
[1372,"风速变送器","B","S-E1001",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","E111","E111"]
[1373,"恒温水浴锅","B","C-E1001",{"$nulls":3},"HWS-26","上海一恒","E111"]
[1374,"台式低速离心机","B","C-E1002",{"$nulls":3},"TDL-6A","上海菲恰尔","E111"]
[1375,"温湿度变送器","B","TMT207","TMT207",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E111","E111"]
[1376,"移液器","B","I-E1001","Q530561K",null,"100-1000uL",null,"eppenclorf","E111"]
[1377,"移液器","B","I-E1002","RH49048",null,"0.2-2uL",null,"thermo","E111"]
[1378,"移液器","B","I-E1003","P712291",null,"20-200uL",null,"eppenclorf"]
[1379,"微压差变送器","B","PdT-E105",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E112","E112"]
[1380,"玻璃温度计","B","W-E1001",null,null,"30~40℃",null,null,"E113"]
[1381,"玻璃温度计","B","W-E1006",null,null,"30~40℃",null,null,"E113"]
[1382,"恒温摇床","B","D-E1001","EF21571C",null,"37℃","ZWY-240","上海智诚","E113"]
[1383,"振荡培养箱","B","Z-E1001",null,null,"37℃","HerocellCIS","上海润度生物","E113"]
[1384,"CO2培养箱","B","Z-E1002",null,null,"37℃","HF90","上海力申","E113"]
[1385,"CO2振荡培养箱","B","Z-E1003",null,null,"37℃","DOE-300B","苏州沃美","E113",null,"CO2浓度、温湿度、转速"]
[1386,"压力表","B","F-E1061",15101,2.5,"0-0.6MPa","（0-0.6）/0.02MPa","上海天川仪表厂","E113"]
[1387,"压力表","B","F-E1062","15101C",2.5,"0-0.6MPa","（0-0.6）/0.02MPa","上海天川仪表厂","E113"]
[1388,"玻璃温度计","B","W-E1002",null,null,"-50-50℃",null,null,"E116"]
[1389,"玻璃温度计","B","W-E1003",null,null,"-50-50℃",null,null,"E116"]
[1390,"玻璃温度计","B","W-E1004",null,null,"-50-50℃",null,null,"E116"]
[1391,"玻璃温度计","B","W-E1005",null,null,"-50-50℃",null,null,"E116"]
[1392,"温湿度变送器","B","TMT208","TMT208",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E117","E117"]
[1393,"温度传感器","B","WT-E1001",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1394,"温度传感器","B","WT-E1002",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1395,"温度传感器","B","WT-E1003",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1396,"温度传感器","B","WT-E1004",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1397,"温度传感器","B","WT-E1005",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1398,"温度传感器","B","WT-E1006",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1399,"温度传感器","B","WT-E1007",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1400,"温度传感器","B","WT-E1008",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1401,"温度传感器","B","WT-E1009",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1402,"温度传感器","B","WT-E1010",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1403,"温度传感器","B","WT-E1011",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1404,"温度传感器","B","WT-E1012",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1405,"温度传感器","B","WT-E1013",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1406,"温度传感器","B","WT-E1014",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1407,"温度传感器","B","WT-E1015",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1408,"温度传感器","B","WT-E1016",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1409,"温度传感器","B","WT-E1017",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1410,"温度传感器","B","WT-E1018",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1411,"温度传感器","B","WT-E1019",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1412,"温度传感器","B","WT-E1020",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1413,"温度传感器","B","WT-E1021",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1414,"温度传感器","B","WT-E1022",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1415,"温度传感器","B","WT-E1023",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1416,"温度传感器","B","WT-E1024",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1417,"温度传感器","B","WT-E1025",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1418,"温度传感器","B","WT-E1026",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1419,"温度传感器","B","WT-E1027",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1420,"温度传感器","B","WT-E1028",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1421,"温度传感器","B","WT-E1029",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1422,"温度传感器","B","WT-E1030",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1423,"温度传感器","B","WT-E1031",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1424,"温度传感器","B","WT-E1032",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1425,"温度传感器","B","WT-E1033",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1426,"温度传感器","B","WT-E1034",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1427,"温度传感器","B","WT-E1035",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1428,"温度传感器","B","WT-E1036",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1429,"温度传感器","B","WT-E1037",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1430,"温度传感器","B","WT-E1038",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1431,"温度传感器","B","WT-E1039",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1432,"温度传感器","B","WT-E1040",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1433,"温度传感器","B","WT-E1041",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1434,"温度传感器","B","WT-E1042",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1435,"温度传感器","B","WT-E1043",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1436,"温度传感器","B","WT-E1044",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1437,"温度传感器","B","WT-E1045",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","400L水罐V2602"]
[1438,"温度传感器","B","WT-E1046",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","400L水罐V2602"]
[1439,"温度传感器","B","WT-E1047",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","400L水罐V2602"]
[1440,"温度传感器","B","WT-E1048",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","400L碱罐V2601"]
[1441,"温度传感器","B","WT-E1049",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1442,"温度传感器","B","WT-E1050",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1443,"温度传感器","B","WT-E1051",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1444,"温度传感器","B","WT-E1052",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1445,"温度传感器","B","WT-E1053",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1446,"温度传感器","B","WT-E1054",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1447,"温度传感器","B","WT-E1055",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1448,"温湿度变送器","B","TMT209","TMT209",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E118","E118"]
[1449,"压力表","C","F-E1001",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","二氧化碳"]
[1450,"压力表","C","F-E1003","R2004FJS47",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1451,"压力表","C","F-E1004","R2004FJS22",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1452,"压力表","C","F-E1005",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1453,"压力表","C","F-E1006",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1454,"压力表","C","F-E1007",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1455,"压力表","C","F-E1008",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","仪表压空"]
[1456,"压力表","C","F-E1009","R2004FJU01",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","洁净压空"]
[1457,"压力表","C","F-E1010",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","洁净压空"]
[1458,"压力表","C","F-E1012",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","氧气"]
[1459,"压力表","C","F-E1013",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","纯蒸汽"]
[1460,"压力表","C","F-E1014",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","纯蒸汽"]
[1461,"压力表","C","F-E1015","R2004FJU31",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E118","工业蒸汽"]
[1462,"压力表","C","F-E1016",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E118","工业蒸汽"]
[1463,"压力表","B","F-E1017","B2006BTQ07",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1464,"压力表","B","F-E1018","B2006BTQ06",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1465,"压力表","B","F-E1019","B2006BTO13",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1466,"压力表","B","F-E1020","B2006BTO12",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1467,"压力表","B","F-E1021","B2008ZRX05",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1468,"压力表","B","F-E1022","B2006BTO11",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1469,"压力表","B","F-E1023",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1470,"压力表","B","F-E1024","B2006BTQ00",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1471,"压力表","B","F-E1025","B2006BTO22",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1472,"压力表","B","F-E1026","B2006BTO06",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1473,"压力表","B","F-E1027",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1474,"压力表","B","F-E1028","B2006BTQ08",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1475,"压力表","B","F-E1029","B2006BTQ09",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1476,"压力表","B","F-E1030","B2006BTO07",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1477,"压力表","B","F-E1031","B2006BTQ03",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1478,"压力表","B","F-E1032","B2006BTO04",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1479,"压力表","B","F-E1033","B2006BTO19",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1480,"压力表","B","F-E1034",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1481,"压力表","B","F-E1035",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1482,"压力表","B","F-E1036",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1483,"压力表","B","F-E1037",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1484,"压力表","B","F-E1038",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1485,"压力表","B","F-E1039","B2006BGN15",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","400L水罐V2602"]
[1486,"压力表","B","F-E1040","B2006BGN13",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","400L水罐V2602"]
[1487,"压力表","B","F-E1041","B2006BGN17",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","400L水罐V2602"]
[1488,"压力表","B","F-E1042",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","400L水罐V2602"]
[1489,"压力表","B","F-E1043",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","400L水罐V2602"]
[1490,"压力表","B","F-E1044","B2006BTQ12",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1491,"压力表","B","F-E1045",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1492,"压力表","B","F-E1046","B2006BTM01",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1493,"压力表","B","F-E1047","B2006BTM02",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1494,"压力表","B","F-E1048","B2006BTO02",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1495,"压力表","B","F-E1049","B2006BTO01",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1496,"压力表","B","F-E1050","B2006BTO16",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1497,"压力表","B","F-E1051",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1498,"压力表","B","F-E1052",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1499,"压力表","B","F-E1053",null,2.5,"-0.1-0.4MPa","YTP-60","WIKA","E118","1#30L"]
[1500,"压力表","B","F-E1054",null,2.5,"-0.1-0.4MPa","YTP-60","WIKA","E118","2#30L"]
[1501,"压力表","C","F-E1056",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BLD","E118","冷冻水供"]
[1502,"压力表","B","F-E1057",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BLD","E118","纯化水"]
[1503,"压力表","B","F-E1058","B2006BTN11",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BLD","E118","CIP"]
[1504,"压力传感器","B","FT-E1001",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","1＃30L悬浮培养罐R2201"]
[1505,"压力传感器","B","FT-E1002",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","1＃200L悬浮培养罐R2401"]
[1506,"压力传感器","B","FT-E1003",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","2＃200L悬浮培养罐R2501"]
[1507,"压力传感器","B","FT-E1004",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","2＃30L悬浮培养罐R2301"]
[1508,"压力传感器","B","FT-E1005",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","400L水罐V2602"]
[1509,"压力传感器","B","FT-E1006",null,"A"," -0.1-0.9MPa","CA110","JUMO","E118","400L水罐V2602"]
[1510,"压力传感器","B","FT-E1007",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E118","500L营养液暂存罐R2101"]
[1511,"压力真空表","B","F-E1059",19105128,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E119","灭菌柜"]
[1512,"压力真空表","B","F-E1060",19092382,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E119","灭菌柜"]
[1513,"微压差变送器","B","PdT-E106","EMS215",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E120","E120"]
[1514,"压差表","C","Y-E1001","T06940",null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E120","传递窗"]
[1515,"微压差变送器","B","PdT-E209","EMS209",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E2","C级走廊"]
[1516,"微压差变送器","B","PdT-E201","EMS201",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E201","E201"]
[1517,"微压差变送器","B","PdT-E204","EMS203",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E201","E201"]
[1518,"微压差变送器","B","PdT-E202","EMS202",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E202","E202"]
[1519,"微压差变送器","B","PdT-E203","EMS204",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E202","E202"]
[1520,"微压差变送器","B","PdT-E205","EMS205",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E206","E206"]
[1521,"微压差变送器","B","PdT-E206","EMS206",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E206","E206"]
[1522,"微压差变送器","B","PdT-E207",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E212","C级走廊"]
[1523,"尘埃粒子计数器","B","B-E2001","31020080N",null,null,"6106-6P","苏信环境科技有限公司","E213"]
[1524,"风速变送器","B","S-E2001",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","E213","E213"]
[1525,"温湿度变送器","B","TMT203","TMT203",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E213","E213"]
[1526,"压差表","C","Y-E2001",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E213","传递窗"]
[1527,"压差表","C","Y-E2002",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E213","层流罩"]
[1528,"微压差变送器","B","PdT-E208",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E214","C级走廊"]
[1529,"温度传感器","B","WT-E2001",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1530,"温度传感器","B","WT-E2002",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1531,"温度传感器","B","WT-E2003",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1532,"温度传感器","B","WT-E2004",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1533,"温度传感器","B","WT-E2005",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1534,"温度传感器","B","WT-E2006",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1535,"温湿度变送器","B","TMT204","TMT204",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E215","E215"]
[1536,"压力表","C","F-E2001","R2004FJV57",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E215","仪表压空"]
[1537,"压力表","C","F-E2003",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E215","仪表压空"]
[1538,"压力表","C","F-E2004","R2004FJS62",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E215","洁净压空"]
[1539,"压力表","B","F-E2005",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","CIP回"]
[1540,"压力表","C","F-E2006","R2004FJV50",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","纯蒸汽"]
[1541,"压力表","C","F-E2007",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","纯蒸汽"]
[1542,"压力表","B","F-E2008","B2006BTN16",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1543,"压力表","B","F-E2009","B2006BTN05",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1544,"压力表","B","F-E2010",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1545,"压力表","B","F-E2011",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1546,"压力表","B","F-E2012",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1547,"压力表","B","F-E2013",null,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","labom","E215","层析系统"]
[1548,"压力表","B","F-E2014",null,2.5,"-0.1-0.3MPa","YTP-60","labom","E215","离心机"]
[1549,"压力表","B","F-E2015",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","labom","E215","离心机"]
[1550,"压力表","B","F-E2016",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","labom","E215","离心机"]
[1551,"压力传感器","B","FT-E2001",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E215","1000L离心缓冲罐R4001"]
[1552,"在线电导率仪","B","T-E2001",null,"分度值0.01us/cm","0-20us/cm","M300","METTLER TOLEDO","E216"]
[1553,"在线pH","B","T-E2002",null,null,"0-14","M300","METTLER TOLEDO","E216"]
[1554,"在线pH","B","T-E2003",null,null,"0-14","M300","METTLER TOLEDO","E216"]
[1555,"温度传感器","B","WT-E2007",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1556,"温度传感器","B","WT-E2008",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1557,"温度传感器","B","WT-E2009",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1558,"温度传感器","B","WT-E2010",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1559,"温度传感器","B","WT-E2011",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1560,"温度传感器","B","WT-E2012",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1561,"温度传感器","B","WT-E2013",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1562,"温度传感器","B","WT-E2014",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1563,"温度传感器","B","WT-E2015",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1564,"温度传感器","B","WT-E2016",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1565,"温度传感器","B","WT-E2017",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1566,"温度传感器","B","WT-E2018",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1567,"温度传感器","B","WT-E2019",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1568,"温度传感器","B","WT-E2020",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1569,"温度传感器","B","WT-E2021",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1570,"温度传感器","B","WT-E2022",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1571,"温度传感器","B","WT-E2023",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1572,"温度传感器","B","WT-E2024",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1573,"温度传感器","B","WT-E2025",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1574,"温度传感器","B","WT-E2026",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1575,"温度传感器","B","WT-E2027",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1576,"温度传感器","B","WT-E2028",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1577,"温度传感器","B","WT-E2029",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1578,"温度传感器","B","WT-E2030",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1579,"温度传感器","B","WT-E2031",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1580,"温度传感器","B","WT-E2032",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1581,"温度传感器","B","WT-E2033",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1582,"温度传感器","B","WT-E2034",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1583,"温度传感器","B","WT-E2035",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1584,"温度传感器","B","WT-E2036",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1585,"温度传感器","B","WT-E2037",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1586,"温度传感器","B","WT-E2038",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1587,"温度传感器","B","WT-E2039",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1588,"温度传感器","B","WT-E2040",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1589,"温度传感器","B","WT-E2041",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1590,"温度传感器","B","WT-E2042",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1591,"温度传感器","B","WT-E2043",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1592,"温度传感器","B","WT-E2044",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1593,"温度传感器","B","WT-E2045",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1594,"温度传感器","B","WT-E2046",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1595,"温度传感器","B","WT-E2047",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1596,"温度传感器","B","WT-E2048",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1597,"温度传感器","B","WT-E2049",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1598,"温度传感器","B","WT-E2050",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1599,"温度传感器","B","WT-E2051",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1600,"温度传感器","B","WT-E2052",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1601,"温度传感器","B","WT-E2053",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E216","500L碱罐V3501"]
[1602,"温湿度变送器","B","TMT205","TMT205",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E216","E216"]
[1603,"压力表","B","F-E2017",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐3"]
[1604,"压力表","B","F-E2018",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐3"]
[1605,"压力表","B","F-E2019",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐3"]
[1606,"压力表","B","F-E2020",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐3"]
[1607,"压力表","B","F-E2021",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐3"]
[1608,"压力表","B","F-E2022","L111016307",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐4"]
[1609,"压力表","B","F-E2023","L1J0304560",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐4"]
[1610,"压力表","B","F-E2024","L111016312",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐4"]
[1611,"压力表","B","F-E2025",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐4"]
[1612,"压力表","B","F-E2026","L1J0304569",2.5,"-0.1-0.5MPa","YTPN-60","致延仪表","E216","细胞罐4"]
[1613,"压力表","C","F-E2027",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","二氧化碳3"]
[1614,"压力表","C","F-E2028",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","二氧化碳4"]
[1615,"压力表","C","F-E2029",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","二氧化碳5"]
[1616,"压力表","B","F-E2031",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","过滤器1"]
[1617,"压力表","B","F-E2032",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","过滤器2"]
[1618,"压力表","C","F-E2033","R2004FJS66",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","仪表压空1"]
[1619,"压力表","C","F-E2034",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","仪表压空3"]
[1620,"压力表","C","F-E2035",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","仪表压空4"]
[1621,"压力表","C","F-E2036",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","仪表压空5"]
[1622,"压力表","C","F-E2037",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","洁净压空3"]
[1623,"压力表","C","F-E2038",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","洁净压空4"]
[1624,"压力表","C","F-E2039",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","洁净压空5"]
[1625,"压力表","C","F-E2040",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","洁净压空5"]
[1626,"压力表","C","F-E2042",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氧气3"]
[1627,"压力表","C","F-E2043",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氧气4"]
[1628,"压力表","C","F-E2044",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氧气5"]
[1629,"压力表","C","F-E2045",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氮气3"]
[1630,"压力表","C","F-E2046",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氮气4"]
[1631,"压力表","C","F-E2047",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氮气"]
[1632,"压力表","C","F-E2048",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","氮气"]
[1633,"压力表","C","F-E2049","R2004FJV17",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","纯蒸汽1"]
[1634,"压力表","C","F-E2050",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","纯蒸汽3"]
[1635,"压力表","C","F-E2051",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","纯蒸汽4"]
[1636,"压力表","C","F-E2052",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","纯蒸汽5"]
[1637,"压力表","C","F-E2053","R2004FJU21",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","工业蒸汽1"]
[1638,"压力表","C","F-E2054",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E216","工业蒸汽5"]
[1639,"压力表","B","F-E2055","R2005CRZ07",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1640,"压力表","B","F-E2056","R2005CRZ06",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1641,"压力表","B","F-E2057","B2006BTO00",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1642,"压力表","B","F-E2058","A191110548",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1643,"压力表","B","F-E2059","B2006BTO05",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1644,"压力表","B","F-E2060","B2006BTO23",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1645,"压力表","B","F-E2061","R2005CRZ17",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1646,"压力表","B","F-E2062","R2005CRZ16",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1647,"压力表","B","F-E2063","R2005BTN00",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1648,"压力表","B","F-E2064","R2005BTM01",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1649,"压力表","B","F-E2065","R2006BTM04",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1650,"压力表","B","F-E2066","R2006BTM00",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1651,"压力表","B","F-E2067","R2008CRX03",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1652,"压力表","B","F-E2068","R2005CRZ08",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1653,"压力表","B","F-E2069","R2006BTM03",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1654,"压力表","B","F-E2070","R2006BTN03",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1655,"压力表","B","F-E2071","R2006BTN04",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1656,"压力表","B","F-E2072",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1657,"压力表","B","F-E2073","R2005CRZ05",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1658,"压力表","B","F-E2074","R2005CRZ04",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1659,"压力表","B","F-E2075","B2006BTO25",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1660,"压力表","B","F-E2076","B2006BTO24",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1661,"压力表","B","F-E2077","B2006BTO28",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1662,"压力表","B","F-E2078","B2006BTO29",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1663,"压力表","B","F-E2079","R2005CRZ02",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","200L种毒罐R3201"]
[1664,"压力表","B","F-E2080","R2005CRZ06",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","200L种毒罐R3201底"]
[1665,"压力表","B","F-E2081","B2006BTO18",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","200L种毒罐R3201"]
[1666,"压力表","B","F-E2082","B2006BTO20",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","200L种毒罐R3201"]
[1667,"压力表","B","F-E2083","B2006BTO21",1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","200L种毒罐R3201"]
[1668,"压力表","C","F-E2085",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","500L水罐V3502"]
[1669,"压力表","C","F-E2087","B2006BTN12",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","500L水罐V3502"]
[1670,"压力表","C","F-E2088","R200131067",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","500L水罐V3502"]
[1671,"压力表","C","F-E2089",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","500L水罐V3502"]
[1672,"压力表","C","F-E2090",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E216","500L水罐V3502"]
[1673,"压力传感器","B","FT-E2002",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E216","1＃1000L悬浮培养罐R3301"]
[1674,"压力传感器","B","FT-E2003",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E216","1500L营养液暂存罐R3101"]
[1675,"压力传感器","B","FT-E2004",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E216","2＃1000L悬浮培养罐R3402"]
[1676,"压力传感器","B","FT-E2005",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E216","200L种毒罐R3201"]
[1677,"压力传感器","B","FT-E2006",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1678,"压力传感器","B","FT-E2007",null,"A"," -0.1-0.9MPa","CA110","JUMO","E216","500L水罐V3502"]
[1679,"压差表","C","Y-E2003","T06989",null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E217","传递窗"]
[1680,"压力真空表","B","F-E2105",19105128,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E217","灭菌柜"]
[1681,"压力真空表","B","F-E2106",19092382,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E217","灭菌柜"]
[1682,"压力真空表","B","F-E2107",2001024,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E219","灭菌柜"]
[1683,"压力真空表","B","F-E2108",2001021,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E219","灭菌柜"]
[1684,"温湿度变送器","B","TMT202","TMT202",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E220","E220"]
[1685,"超低温冰箱","B","A-E2001",null,null,"-70℃","MDF-382","松下","E220"]
[1686,"数显温湿度计","B","S-E2002",{"$nulls":5},"E220"]
[1687,"移液器","B","I-E2001","J54195L",null,"100-1000uL",null,"eppenclorf","E220"]
[1688,"移液器","B","I-E2002","H14977L",null,"20-200uL",null,"eppenclorf","E220"]
[1689,"移液器","B","I-E2003","H63886K",null,"30-300uL",null,"eppenclorf","E220"]
[1690,"玻璃温度计","B","W-E2006",null,null,"0-50℃",null,null,"E221"]
[1691,"玻璃温度计","B","W-E2007",null,null,"0-100℃",null,null,"E221"]
[1692,"玻璃温度计","B","W-E2008",null,null,"0-100℃",null,null,"E222"]
[1693,"温湿度变送器","B","TMT201","TMT201",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E222","E222"]
[1694,"冰箱","B","A-E2002",null,null,"-40℃","MDF-548D","松下","E222"]
[1695,"双金属温度计","B","W-E2001",200810001,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E223","灭活罐1"]
[1696,"双金属温度计","B","W-E2002",200810045,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E223","灭活罐2"]
[1697,"双金属温度计","B","W-E2003",200810075,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E223","灭活罐3"]
[1698,"压力表","C","F-E2092","R2004FJS51",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E223","仪表压空"]
[1699,"压力表","C","F-E2093","R2004FJU17",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E223","洁净压空"]
[1700,"压力表","C","F-E2094","R2004FJV18",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E223","纯蒸汽"]
[1701,"压力表","C","F-E2095","B2006BTN14",1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E223","CIP回"]
[1702,"压力表","B","F-E2096","200320R075",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E223","灭活罐1"]
[1703,"压力表","B","F-E2097",2003106146,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","E223","灭活罐1"]
[1704,"压力表","B","F-E2098","190820R035",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E223","灭活罐2"]
[1705,"压力表","B","F-E2099",2003106228,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","E223","灭活罐2"]
[1706,"压力表","B","F-E2100","2004130R321",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E223","灭活罐3"]
[1707,"压力表","B","F-E2101",2003106164,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","E223","灭活罐3"]
[1708,"压力表","C","F-E2102",2003106146,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","上海名宇仪表有限公司","E223","纯蒸汽进"]
[1709,"温度传感器","B","WT-E2054",null,"A","0-200℃","WZPB-430","西卡","E223"]
[1710,"温度传感器","B","WT-E2055",null,"A","0-200℃","WZPB-430","西卡","E223"]
[1711,"温度传感器","B","WT-E2056",null,"A","0-200℃","WZPB-430","西卡","E223"]
[1712,"温度传感器","B","WT-E2057",null,"A","0-200℃","WZPB-430","西卡","E223"]
[1713,"差压变送器","B","D-E2001",null,"0.001kPa","0-20kPa",null,"西卡","E223",null,"液位变送器"]
[1714,"差压变送器","B","D-E2002",null,"0.001kPa","0-20kPa",null,"西卡","E223",null,"液位变送器"]
[1715,"差压变送器","B","D-E2003",null,"0.001kPa","0-20kPa",null,"西卡","E223",null,"液位变送器"]
[1716,"玻璃温度计","B","W-E2004",null,null,"30~40℃",null,null,"E225"]
[1717,"玻璃温度计","B","W-E2005",null,null,"30~40℃",null,null,"E225"]
[1718,"压力表","C","F-E2103",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E226","仪表压空"]
[1719,"压力表","C","F-E2104","R2004FJU19",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E226","工业蒸汽"]
[1720,"压力真空表","B","F-E2109",2001001,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E226","灭菌柜"]
[1721,"压力真空表","B","F-E2110",2001004,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E226","灭菌柜"]
[1722,"微压差变送器","B","PdT-E307","EMS232",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E3","C级走廊"]
[1723,"微压差变送器","B","PdT-E301","EMS220",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E301","E301"]
[1724,"微压差变送器","B","PdT-E302","EMS221",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E301","E301"]
[1725,"微压差变送器","B","PdT-E303","EMS222",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E302","E302"]
[1726,"微压差变送器","B","PdT-E304","EMS223",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E302","E302"]
[1727,"微压差变送器","B","PdT-E305","EMS225",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E306","E306"]
[1728,"微压差变送器","B","PdT-E306","EMS224",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E306","E306"]
[1729,"双金属温度计","B","W-E3001",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E311","灭活罐"]
[1730,"双金属温度计","B","W-E3002",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E311","抗原灭活罐"]
[1731,"温度传感器","B","WT-E3001",null,null,"0-200℃",null,"福州西卡自动化设备有限公司","E311","灭活罐"]
[1732,"温度传感器","B","WT-E3002",null,null,"0-200℃",null,"福州西卡自动化设备有限公司","E311","抗原灭活罐"]
[1733,"温度传感器","B","WT-E3003",null,null,"0-200℃",null,"福州西卡自动化设备有限公司","E311","恒温热水罐"]
[1734,"压力表","C","F-E3001",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E311","仪表压空"]
[1735,"压力表","C","F-E3002",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E311","洁净压空"]
[1736,"压力表","C","F-E3003",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E311","纯蒸汽"]
[1737,"压力表","B","F-E3004",null,2.5,"0-0.6MPa","Y-60","上海名宇仪表有限公司","E311","纯蒸汽管道进"]
[1738,"压力表","B","F-E3005",null,2.5,"0-0.6MPa","Y-60","上海名宇仪表有限公司","E311","抗原灭活罐"]
[1739,"压力表","B","F-E3006",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E311","抗原灭活罐"]
[1740,"压力表","B","F-E3007",null,2.5,"0-0.6MPa","Y-60","上海名宇仪表有限公司","E311","灭活罐"]
[1741,"压力表","B","F-E3008",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E311","灭活罐"]
[1742,"压力传感器","B","FT-E3001",null,null,"0-0.6MPa","CA110","WIKA","E311","灭活罐"]
[1743,"压力传感器","B","FT-E3002",null,null,"0-0.6MPa","CA110","WIKA","E311","抗原灭活罐"]
[1744,"差压变送器","B","D-E3006",null,"0.001kPa","0-20kPa",null,"西卡","E311"]
[1745,"差压变送器","B","D-E3007",null,"0.001kPa","0-20kPa",null,"西卡","E311"]
[1746,"电子秤","B","D-E3005",2764570,null,"1-200kg/50g","TCS-200","永康华鹰","E312"]
[1747,"玻璃温度计","B","W-E3003",null,null,"-50-50℃",null,null,"E312"]
[1748,"玻璃温度计","B","W-E3004",null,null,"-50-50℃",null,null,"E312"]
[1749,"温湿度变送器","B","TMT210","TMT210",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E312","E315"]
[1750,"冷库","B","R-E3001",null,null,"2-8℃",null,"苏州瑞雪制冷工程有限公司","E314"]
[1751,"可见光光分度计","B","C-E3001","AC2103003",null,null,"V-5000","上海元析","E315"]
[1752,"移液器","B","I-E3001","Z1B14789",null,"10-100uL",null,"Transferpette","E315"]
[1753,"移液器","B","I-E3002","Z1J50060",null,"100-1000uL",null,"Transferpette","E315"]
[1754,"移液器","B","I-E3003","Z1H30668",null,"0,5-10uL",null,"Transferpette","E315"]
[1755,"CO2振荡培养箱","B","Z-E3002","S-RX4202405291",null,"37℃","HerocellCIS","上海润度生物","E315",null,"CO2浓度、温湿度、转速"]
[1756,"压力表","B","F-E3065",null,2.5,"0-0.6MPa","（0-0.6）/0.02MPa","上海天川仪表厂","E315"]
[1757,"压力表","B","F-E3066",null,2.5,"0-0.6MPa","（0-0.6）/0.02MPa","上海天川仪表厂","E315"]
[1758,"微压差变送器","B","PdT-E308",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E3","C级走廊"]
[1759,"微压差变送器","B","PdT-E309",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E3","C级走廊"]
[1760,"压差表","C","Y-E3001",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E317","传递窗"]
[1761,"风速变送器","B","S-E3001",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","E318","E318"]
[1762,"恒温摇床","B","G-E3001",null,"0.1℃/1rpm","4-60℃    30-400rpm","ZWY-240","上海智诚","E318"]
[1763,"生化培养箱","B","Z-E3001",{"$nulls":3},"ZXSD-R1270","上海智诚","E318"]
[1764,"生化安全柜","B","K-E3001",{"$nulls":3},"BCS-1304IIA2","安泰"]
[1765,"温湿度变送器","B","TMT211","TMT211",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E318","E318"]
[1766,"玻璃温度计","B","W-E3005",null,null,"0-50℃",null,null,"E319"]
[1767,"压力真空表","B","F-E3060",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E322","灭菌柜"]
[1768,"压力真空表","B","F-E3061",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E322","灭菌柜"]
[1769,"温湿度变送器","B","TMT214","TMT214",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E323","E323"]
[1770,"压差表","C","Y-E3002",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E323","传递窗"]
[1771,"压力真空表","B","F-E3062",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E323","灭菌柜"]
[1772,"压力真空表","B","F-E3063",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E323","灭菌柜"]
[1773,"称重模块","B","D-E3001","7H3621200000411","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E324","MHT11"]
[1774,"温度传感器","B","WT-E3008","198902270011","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1775,"温度传感器","B","WT-E3009","198902270010","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1776,"温度传感器","B","WT-E3010","198902270026","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1777,"温度传感器","B","WT-E3011","198902270018","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1778,"温度传感器","B","WT-E3012","198902270004","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","KT11"]
[1779,"温度传感器","B","WT-E3013","198902730006","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","KT11"]
[1780,"温度传感器","B","WT-E3014","198902270005","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","MHT11"]
[1781,"温度传感器","B","WT-E3015","198902270020","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","MHT11"]
[1782,"温度传感器","B","WT-E3016","1912849100002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","SET12"]
[1783,"温度传感器","B","WT-E3017","198905320034","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","SET12"]
[1784,"温度传感器","B","WT-E3018","198905320051","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1785,"温度传感器","B","WT-E3019","198905320032","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1786,"温度传感器","B","WT-E3020","198905320021","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1787,"温度传感器","B","WT-E3021","198905320043","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1788,"温度传感器","B","WT-E3022","198905320017","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1789,"温度传感器","B","WT-E3023","198905320061","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1790,"温度传感器","B","WT-E3024","201732505001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1791,"温度传感器","B","WT-E3025","198905320049","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1792,"温度传感器","B","WT-E3026","198905320031","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1793,"温度传感器","B","WT-E3027","198905320050","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1794,"温度传感器","B","WT-E3028","198905320063","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1795,"温度传感器","B","WT-E3029","198905320030","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1796,"温度传感器","B","WT-E3030","201732509002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1797,"温度传感器","B","WT-E3031","198905320059","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1798,"温度传感器","B","WT-E3032","1912849100004","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1799,"温度传感器","B","WT-E3033","198905320033","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1800,"温度传感器","B","WT-E3034","198905320038","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1801,"温度传感器","B","WT-E3035","198905320039","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1802,"温度传感器","B","WT-E3036","198905320058","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1803,"温度传感器","B","WT-E3037","198905320001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1804,"温度传感器","B","WT-E3038","198905320026","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1805,"温度传感器","B","WT-E3039","198905320012","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1806,"温度传感器","B","WT-E3040","198905320025","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1807,"温度传感器","B","WT-E3041","198905320022","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1808,"温度传感器","B","WT-E3042","198905320008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1809,"温度传感器","B","WT-E3043","198901310008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1810,"温度传感器","B","WT-E3044","198905320014","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1811,"温度传感器","B","WT-E3045","198905320002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1812,"温度传感器","B","WT-E3046","198905320060","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1813,"温度传感器","B","WT-E3047","198905320007","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1814,"温度传感器","B","WT-E3048","198905320064","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1815,"温度传感器","B","WT-E3049","198905320009","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1816,"温度传感器","B","WT-E3050","191284990002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1817,"温度传感器","B","WT-E3051","198905320016","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1818,"温度传感器","B","WT-E3052","198902270011","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1819,"温度传感器","B","WT-E3053","198902270010","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1820,"温度传感器","B","WT-E3054","198902270026","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1821,"温度传感器","B","WT-E3055","198902270018","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","基因工程CIP罐"]
[1822,"温度传感器","B","WT-E3056","198902270004","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","KT11"]
[1823,"温度传感器","B","WT-E3057","198902730006","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","KT11"]
[1824,"温度传感器","B","WT-E3058","198902270005","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","MHT11"]
[1825,"温度传感器","B","WT-E3059","198902270020","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","MHT11"]
[1826,"温度传感器","B","WT-E3060","1912849100002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","SET12"]
[1827,"温度传感器","B","WT-E3061","198905320034","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","SET12"]
[1828,"温度传感器","B","WT-E3062","198905320051","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1829,"温度传感器","B","WT-E3063","198905320032","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1830,"温度传感器","B","WT-E3064","198905320021","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1831,"温度传感器","B","WT-E3065","198905320043","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1832,"温度传感器","B","WT-E3066","198905320017","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1833,"温度传感器","B","WT-E3067","198905320061","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1834,"温度传感器","B","WT-E3068","201732505001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1835,"温度传感器","B","WT-E3069","198905320049","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1836,"温度传感器","B","WT-E3070","198905320031","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1837,"温度传感器","B","WT-E3071","198905320050","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1838,"温度传感器","B","WT-E3072","198905320063","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1839,"温度传感器","B","WT-E3073","198905320030","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1840,"温度传感器","B","WT-E3074","201732509002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE14"]
[1841,"温度传感器","B","WT-E3075","198905320059","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1842,"温度传感器","B","WT-E3076","1912849100004","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1843,"温度传感器","B","WT-E3077","198905320033","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1844,"温度传感器","B","WT-E3078","198905320038","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1845,"温度传感器","B","WT-E3079","198905320039","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1846,"温度传感器","B","WT-E3080","198905320058","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1847,"温度传感器","B","WT-E3081","198905320001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1848,"温度传感器","B","WT-E3082","198905320026","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1849,"温度传感器","B","WT-E3083","198905320012","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1850,"温度传感器","B","WT-E3084","198905320025","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1851,"温度传感器","B","WT-E3085","198905320022","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1852,"温度传感器","B","WT-E3086","198905320008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1853,"温度传感器","B","WT-E3087","198901310008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE13"]
[1854,"温度传感器","B","WT-E3088","198905320014","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1855,"温度传感器","B","WT-E3089","198905320002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1856,"温度传感器","B","WT-E3090","198905320060","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1857,"温度传感器","B","WT-E3091","198905320007","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1858,"温度传感器","B","WT-E3092","198905320064","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1859,"温度传感器","B","WT-E3093","198905320009","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1860,"温度传感器","B","WT-E3094","191284990002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1861,"温度传感器","B","WT-E3095","198905320016","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E324","FE12"]
[1862,"温湿度变送器","B","TMT215","TMT215",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E324","E324"]
[1863,"压力表","C","F-E3009",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","纯蒸汽"]
[1864,"压力表","C","F-E3010",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","工业蒸汽"]
[1865,"压力表","B","F-E3011","L1J1009157",2.5,"0-1.0MPa","YN-60","致延仪表","E324","FE12"]
[1866,"压力表","B","F-E3012","L1J0722157",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE12"]
[1867,"压力表","B","F-E3013","L1J0722076",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE12"]
[1868,"压力表","B","F-E3014","D200720904",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E324","FE12"]
[1869,"压力表","B","F-E3015","L1J0615571",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE12"]
[1870,"压力表","B","F-E3016","L1J1009161",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE12"]
[1871,"压力表","B","F-E3017","L1J0722063",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE13"]
[1872,"压力表","B","F-E3018","L1J0722080",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE14"]
[1873,"压力表","C","F-E3019",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","纯蒸汽"]
[1874,"压力表","C","F-E3020",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","工业蒸汽"]
[1875,"压力表","C","F-E3021",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","工业蒸汽"]
[1876,"压力表","C","F-E3022",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","洁净压空"]
[1877,"压力表","C","F-E3023",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","仪表压空"]
[1878,"压力表","C","F-E3024",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","洁净压空"]
[1879,"压力表","C","F-E3025",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","氧气"]
[1880,"压力表","B","F-E3026","L1J0722086",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE13"]
[1881,"压力表","B","F-E3027","L1J0615564",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE13"]
[1882,"压力表","B","F-E3028","L1J0722090",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE13"]
[1883,"压力表","B","F-E3029","L1J0722106",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE13"]
[1884,"压力表","B","F-E3030","LIJ1011450",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE14"]
[1885,"压力表","B","F-E3031","L1J0722099",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE14"]
[1886,"压力表","B","F-E3032","L1J0722089",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE14"]
[1887,"压力表","B","F-E3033","L1J0705568",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E324","FE14"]
[1888,"压力表","B","F-E3034","Z1908157678",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","MHT11"]
[1889,"压力表","B","F-E3035","Z1908157619",1.6,"0-0.6MPa","Y-100","BRIGHTY","E324","MHT11"]
[1890,"压力表","C","F-E3036",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","纯蒸汽"]
[1891,"压力表","C","F-E3037",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","洁净压空"]
[1892,"压力表","C","F-E3038",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","工业蒸汽"]
[1893,"压力表","C","F-E3039",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E324","纯蒸汽"]
[1894,"压力表","C","F-E3040","Z1908157630",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","基因工程CIP罐"]
[1895,"压力表","C","F-E3041","Z1908157622",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","基因工程CIP罐"]
[1896,"压力表","C","F-E3042","Z1908157611",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E324","基因工程CIP罐"]
[1897,"压力表","C","F-E3043","L1J0722059",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60Z","致延仪表","E324","基因工程CIP罐"]
[1898,"压力传感器","B","FT-E3003","198017210025",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","基因工程CIP"]
[1899,"压力传感器","B","FT-E3004","198017210024",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","基因工程CIP"]
[1900,"压力传感器","B","FT-E3005","198021580028",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","全菌苗CIP"]
[1901,"压力传感器","B","FT-E3006",20800050003,0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","全菌苗CIP"]
[1902,"压力传感器","B","FT-E3007","198021580017",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","MHT11"]
[1903,"压力传感器","B","FT-E3008","198017210035",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","FE14"]
[1904,"压力传感器","B","FT-E3009","198017210038",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","FE13"]
[1905,"压力传感器","B","FT-E3010","198017210021",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","FE12"]
[1906,"压力传感器","B","FT-E3011","198017210018",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E324","SE11"]
[1907,"称重模块","B","D-E3002","7H3621200000408","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E325","RT11"]
[1908,"称重模块","B","D-E3003","7H3621200000413","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E325","SET11"]
[1909,"称重模块","B","D-E3004","7H36221200000409","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E325","SET12"]
[1910,"温度传感器","B","WT-E3096","198902270099","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","CT11"]
[1911,"温度传感器","B","WT-E3097","198902270014","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","RT11"]
[1912,"温度传感器","B","WT-E3098","198902730001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","RT11"]
[1913,"温度传感器","B","WT-E3099","198902270025","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","MPT11"]
[1914,"温度传感器","B","WT-E3100","198902270022","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","MPT11"]
[1915,"温度传感器","B","WT-E3101","198902730002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","SET12"]
[1916,"温度传感器","B","WT-E3102","198902270002","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","SET12"]
[1917,"温度传感器","B","WT-E3103","198902730005","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","FE12"]
[1918,"温度传感器","B","WT-E3104","198902270027","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","FE12"]
[1919,"温度传感器","B","WT-E3105","198902270015","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E325","SET11"]
[1920,"温湿度变送器","B","TMT213","TMT213",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E325","E325"]
[1921,"压力表","C","F-E3045",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E325","层析仪表压空"]
[1922,"压力表","C","F-E3046",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E325","均质机仪表压空"]
[1923,"压力表","C","F-E3047",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E325","离心机仪表压空"]
[1924,"压力表","C","F-E3049",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E325","洁净压空"]
[1925,"压力表","C","F-E3050",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E325","纯蒸汽"]
[1926,"压力表","B","F-E3051","Z1908157676",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E325","RT11"]
[1927,"压力表","B","F-E3052","Z190815767615",1.6,"0-0.6MPa","YN-100","BRIGHTY","E325","RT11"]
[1928,"压力表","B","F-E3053","Z1908157674",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E325","SET12"]
[1929,"压力表","B","F-E3054","Z1908157628",1.6,"0-0.6MPa","YN-100","BRIGHTY","E325","SET12"]
[1930,"压力表","B","F-E3055","Z1908157616",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E325","SET11"]
[1931,"压力表","B","F-E3056","Z1908157673",1.6,"0-0.6MPa","YN-100","BRIGHTY","E325","SET11"]
[1932,"压力表","B","F-E3057",null,2.5,"0-0.6MPa","YN-60","labom","E325","层析系统"]
[1933,"压力表","B","F-E3058",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YTP-100","labom","E325","离心机"]
[1934,"压力表","B","F-E3059",null,2.5,"0-0.6MPa","Y-60Z","WIKA","E325","离心机"]
[1935,"压力表","B","F-E3064",null,1.6,"0-1.6MPa","YN-100","WIKA","E325","均质机"]
[1936,"压力传感器","B","FT-E3012","198017210012",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E325","RT11"]
[1937,"压力传感器","B","FT-E3013","208000550002",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E325","SET12"]
[1938,"在线电导率仪","B","T-E3001",null,"分度值0.01us/cm","0-20us/cm","M300","METTLER TOLEDO","E325"]
[1939,"在线pH","B","T-E3002",null,null,"0-14","M300","METTLER TOLEDO","E325"]
[1940,"在线pH","B","T-E3003",null,null,"0-14","M300","METTLER TOLEDO","E325"]
[1941,"在线pH","B","T-E3004",null,null,"0-14","M300","METTLER TOLEDO","E325"]
[1942,"超低温冰箱","B","A-E3002",null,null,"-70℃","MDF-382","松下"]
[1943,"数显温湿度计","B","S-E3002"]
[1944,"温湿度变送器","B","TMT212","TMT212",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E326","E326"]
[1945,"微压差变送器","B","PdT-E408",null,null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E4","C级走廊"]
[1946,"微压差变送器","B","PdT-E401","EMS226",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E401","E401"]
[1947,"微压差变送器","B","PdT-E402","EMS227",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E401","E401"]
[1948,"微压差变送器","B","PdT-E403","EMS231",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E402","E402"]
[1949,"微压差变送器","B","PdT-E404","EMS230",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E402","E402"]
[1950,"微压差变送器","B","PdT-E405","EMS229",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E403","E403"]
[1951,"微压差变送器","B","PdT-E406","EMS228",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E403","E403"]
[1952,"温湿度变送器","B","TMT220","TMT220",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E411","E411"]
[1953,"超低温冰箱","B","A-E4001",null,null,"-70℃","MDF-382","松下","E410"]
[1954,"超低温冰箱","B","A-E4002",null,null,"-40℃","MDF-548D","松下","E416"]
[1955,"生物安全柜","B","K-E4001",{"$nulls":5},"E414"]
[1956,"pH计","B","T-E4001","C104025993",0.01,null,"FE28","METTLER TOLEDO","E414"]
[1957,"电子天平","B","D-E4002",null,"II","2-5000g",50002,"英衡","E414",null,"e=0.1g d=0.01g"]
[1958,"恒温摇床","B","C-E4002","F520AD2A",null,null,"ZWY-240","上海智诚","E412"]
[1959,"生化培养箱","B","C-E4001","0A4881B6",null,null,"ZXSD-R1270","上海智诚","E412"]
[1960,"微压差变送器","B","PdT-E407","EMS240",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E412","C级走廊"]
[1961,"压差表","C","Y-E4001",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E412","传递窗"]
[1962,"风速变送器","B","S-E4001",null,null,"0~15m/s","AHU24-FT-02","E+E","E414","E414"]
[1963,"温湿度变送器","B","TMT221","TMT221",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E414","E414"]
[1964,"玻璃温度计","B","W-E4006",null,null,"-50-50℃",null,null,"E416"]
[1965,"温湿度变送器","B","TMT222","TMT222",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E416","E416"]
[1966,"压力真空表","B","F-E4075",2001003,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E417","灭菌柜"]
[1967,"压力真空表","B","F-E4076",2001008,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E417","灭菌柜"]
[1968,"压差表","C","Y-E4002","T07058",null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E418","传递窗"]
[1969,"压力真空表","B","F-E4077",19095236,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E418","灭菌柜"]
[1970,"压力真空表","B","F-E4078",19095378,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E418","灭菌柜"]
[1971,"温湿度变送器","B","TMT217","TMT217",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E420","E420"]
[1972,"压力表","C","F-E4001",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","仪表压空1"]
[1973,"压力表","C","F-E4002",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","洁净压空1"]
[1974,"压力表","C","F-E4003",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","洁净压空3"]
[1975,"压力表","C","F-E4004",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","洁净压空5"]
[1976,"压力表","C","F-E4005",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","氧气3"]
[1977,"压力表","C","F-E4006",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","氧气5"]
[1978,"压力表","C","F-E4008",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","氮气3"]
[1979,"压力表","C","F-E4009",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","氮气5"]
[1980,"压力表","C","F-E4011",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","纯蒸汽1"]
[1981,"压力表","C","F-E4012",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","纯蒸汽3"]
[1982,"压力表","C","F-E4013",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","纯蒸汽5"]
[1983,"压力表","C","F-E4014",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E420","工业蒸汽1"]
[1984,"压力表","C","F-E4015",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E420","工业蒸汽3"]
[1985,"压力表","C","F-E4016",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E420","工业蒸汽5"]
[1986,"压力表","C","F-E4017","Z1908157612",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","全菌苗CIP罐"]
[1987,"压力表","C","F-E4018","Z1908157624",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","全菌苗CIP罐"]
[1988,"压力表","C","F-E4019","L1J0722053",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60Z","致延仪表","E420","全菌苗CIP罐"]
[1989,"压力表","C","F-E4020","Z1908157623",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E420","全菌苗CIP罐"]
[1990,"压力表","B","F-E4021","L1J1009159",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","4#罐"]
[1991,"压力表","B","F-E4022","L1J0831424",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","4#罐"]
[1992,"压力表","B","F-E4023","L1J0722088",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","4#罐"]
[1993,"压力表","B","F-E4024","D200720899",2.5,"0-0.6MPa","YN-60","BRIGHTY","E420","3#罐"]
[1994,"压力表","B","F-E4025","L1J0722081",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","3#罐"]
[1995,"压力表","B","F-E4026","L1J0813605",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","3#罐"]
[1996,"压力表","B","F-E4027","L1J0722101",2.5,"0-1.0MPa","YN-60","致延仪表","E420","3#罐"]
[1997,"压力表","B","F-E4028","L1J0725460",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","3#罐"]
[1998,"压力表","B","F-E4029","L1J0722091",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","3#罐"]
[1999,"压力表","B","F-E4030","L1J0722098",2.5,"0-1.0MPa","YN-60","致延仪表","E420","4#罐"]
[2000,"压力表","B","F-E4031","LIJ0722102",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","4#罐"]
[2001,"压力表","B","F-E4032","L1J0819098",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","5#罐"]
[2002,"压力表","B","F-E4033","L1J0629119",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","5#罐"]
[2003,"压力表","B","F-E4034","L1J0722092",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","5#罐"]
[2004,"压力表","B","F-E4035","L1J1009158",2.5,"0-1.0MPa","YN-60","致延仪表","E420","5#罐"]
[2005,"压力表","B","F-E4036","L1J0722109",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E420","5#罐"]
[2006,"压力传感器","B","FT-E4001","208000550001",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E420","FE24"]
[2007,"压力传感器","B","FT-E4002","208000550001",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E420","FE22"]
[2008,"压力传感器","B","FT-E4003","198017210017",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E420","FE23"]
[2009,"称重模块","B","D-E4001","7H362050000100","F1级","0-1.5t","SBSZ-CWC-500kg*3","Transcell","E421","CT11"]
[2010,"移液器","B","I-E4001",null,null,"100-1000uL",null,"thermo","E414"]
[2011,"移液器","B","I-E4002",null,null,"0.5-5mL",null,"thermo","E414"]
[2012,"移液器","B","I-E4003",null,null,"500-5000uL",null,"thermo","E414"]
[2013,"台式高速冷冻离心机","B","C-E4003","JXN22G026",null,null,"JXN-26","贝克曼库尔特","E421"]
[2014,"双金属温度计","B","W-E4001",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E421","1#罐"]
[2015,"双金属温度计","B","W-E4002",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E421","2#罐"]
[2016,"双金属温度计","B","W-E4003",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E421","4#罐"]
[2017,"双金属温度计","B","W-E4004",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E421","5#罐"]
[2018,"双金属温度计","B","W-E4005",null,1.5,"0-150℃","WSS-411","BLD","E421","6#罐"]
[2019,"温度传感器","B","WT-E4001","198902270003","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","全菌苗CIP罐"]
[2020,"温度传感器","B","WT-E4002","198902730004","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","CT11"]
[2021,"温度传感器","B","WT-E4003","198902270017","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","CT11"]
[2022,"温度传感器","B","WT-E4004","198902270001","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","CT11"]
[2023,"温度传感器","B","WT-E4005","198902270019","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","FE23"]
[2024,"温度传感器","B","WT-E4006","198902270021","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","FE23"]
[2025,"温度传感器","B","WT-E4007","198902730003","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E421","KT11"]
[2026,"温湿度变送器","B","TMT216","TMT216",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E421","E421"]
[2027,"压力表","C","F-E4037",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","仪表压空5"]
[2028,"压力表","C","F-E4038",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","仪表压空6"]
[2029,"压力表","C","F-E4039",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","仪表压空7"]
[2030,"压力表","C","F-E4040",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","洁净压空1"]
[2031,"压力表","C","F-E4041",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","洁净压空7"]
[2032,"压力表","C","F-E4042",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E421","洁净压空7"]
[2033,"压力表","C","F-E4043",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E421","纯蒸汽1"]
[2034,"压力表","C","F-E4044",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E421","纯蒸汽7"]
[2035,"压力表","C","F-E4045",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E421","工业蒸汽7"]
[2036,"压力表","B","F-E4046",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","1#罐"]
[2037,"压力表","B","F-E4047",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E421","1#罐"]
[2038,"压力表","B","F-E4048",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","2#罐"]
[2039,"压力表","B","F-E4049",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E421","2#罐"]
[2040,"压力表","B","F-E4050",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","4#罐"]
[2041,"压力表","B","F-E4051",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E421","4#罐"]
[2042,"压力表","B","F-E4052",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","5#罐"]
[2043,"压力表","B","F-E4053",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E421","5#罐"]
[2044,"压力表","B","F-E4054",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","6#罐"]
[2045,"压力表","B","F-E4055",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E421","6#罐"]
[2046,"压力表","B","F-E4060",null,2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","上海名宇仪表有限公司","E421","纯蒸汽"]
[2047,"压力表","B","F-E4061","Z1908157627",1.6,"0-0.6MPa","YN-100","BRIGHTY","E421","CT11"]
[2048,"压力表","B","F-E4062","Z1908157677",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E421","CT11"]
[2049,"压力表","B","F-E4063","Z1908157618",1.6,"0-0.6MPa","YN-100","BRIGHTY","E421","KT11"]
[2050,"压力表","B","F-E4064","Z1908157675",1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E421","KT11"]
[2051,"压力传感器","B","FT-E4004","198021580026",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E421","CT11"]
[2052,"压力传感器","B","FT-E4005","198021580020",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E421","KT11"]
[2053,"压力表","C","F-E4065",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E423","仪表压空"]
[2054,"压力表","C","F-E4066",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E423","工业蒸汽"]
[2055,"压力表","B","F-E4067",2001006,1.6,"-0.1-0.5MPa",null,"苏州宜百丰仪表科技有限公司","E423","灭菌柜"]
[2056,"压力表","B","F-E4068",2001008,1.6,"-0.1-0.5MPa",null,"苏州宜百丰仪表科技有限公司","E423","灭菌柜"]
[2057,"微压差变送器","B","PdT-E501","EMS216",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E501","E501"]
[2058,"微压差变送器","B","PdT-E502","EMS217",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E501","E501"]
[2059,"双金属温度计","B","W-E5001",null,1.5,"0-150℃","WSSF-481","BLD","E507","注射水池"]
[2060,"微压差变送器","B","PdT-E504","EMS219",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E507","E507"]
[2061,"压差表","C","Y-E5001",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E507","传递窗"]
[2062,"压力表","C","F-E5001",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E507","仪表压空"]
[2063,"压力表","C","F-E5002",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E507","仪表压空"]
[2064,"压力表","C","F-E5003",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E507","纯蒸汽"]
[2065,"压力表","C","F-E5004",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E507","纯蒸汽"]
[2066,"压力表","C","F-E5005",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E507","工业蒸汽"]
[2067,"压力表","C","F-E5006",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E507","工业蒸汽"]
[2068,"压力真空表","B","F-E5018",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E507","灭菌柜"]
[2069,"压力真空表","B","F-E5019",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E507","灭菌柜"]
[2070,"压力真空表","B","F-E5020",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E507","灭菌柜"]
[2071,"压力真空表","B","F-E5021",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E507","灭菌柜"]
[2072,"压差表","C","Y-E5002",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E509","层流罩"]
[2073,"压力表","C","F-E5007",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E509","工业蒸汽"]
[2074,"pH计","B","T-E5001","C104025984","0.01级",null,"FE28","梅特勒","E512"]
[2075,"电子天平","B","D-E5001",null,"d=0.1g","2.0-6000g","LT6001","常熟市天量仪器有限公司","E512","负压称量室"]
[2076,"压差表","C","Y-E5003",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MAGHEGAGE","E512","负压称量室"]
[2077,"压差表","C","Y-E5004",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MAGHEGAGE","E512","负压称量室"]
[2078,"压差表","C","Y-E5005",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E512","负压称量室"]
[2079,"温度传感器","B","WT-E5001",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","1500L配液罐R1002"]
[2080,"温度传感器","B","WT-E5002",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","1500L配液罐R1002"]
[2081,"温度传感器","B","WT-E5003",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","1500L配液罐R1002"]
[2082,"温度传感器","B","WT-E5004",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2083,"温度传感器","B","WT-E5005",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2084,"温度传感器","B","WT-E5006",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2085,"温度传感器","B","WT-E5007",null,"A","-50~150℃","PT100","JUMO","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2086,"温湿度变送器","B","TMT206","TMT206",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E513","E513"]
[2087,"压力表","C","F-E5008",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E513","仪表压空"]
[2088,"压力表","C","F-E5009",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E513","洁净压空"]
[2089,"压力表","C","F-E5010",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","纯蒸汽"]
[2090,"压力表","B","F-E5011",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","1500L配液罐R1002"]
[2091,"压力表","B","F-E5012",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","1500L配液罐R1002"]
[2092,"压力表","B","F-E5013",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2093,"压力表","B","F-E5014",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2094,"压力表","B","F-E5015",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2095,"压力表","B","F-E5016",null,1.6," -0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2096,"压力传感器","B","FT-E5001",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E513","1500L配液罐R1002"]
[2097,"压力传感器","B","FT-E5002",null,"A"," -0.1-0.5MPa","CA110","JUMO","E513","500L培养基配制罐R1001"]
[2098,"压力表","C","F-E5017",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E514","仪表压空"]
[2099,"微压差变送器","B","PdT-E503","EMS218",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E515","E515"]
[2100,"微压差变送器","B","PdT-E601","EMS235",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E601","E601"]
[2101,"微压差变送器","B","PdT-E602","EMS236",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E601","E601"]
[2102,"压差表","C","Y-E6001",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E607","层流罩"]
[2103,"压力表","C","F-E6001",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E607","仪表压空"]
[2104,"压力表","C","F-E6002",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E607","仪表压空"]
[2105,"压力表","C","F-E6003",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E607","仪表压空"]
[2106,"压力表","C","F-E6004",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","致延仪表","E607","工业蒸汽"]
[2107,"双金属温度计","B","W-E6001",null,1.5,"0-150℃","WSSF-481","BLD","E609","注射水池"]
[2108,"微压差变送器","B","PdT-E604","EMS234",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E609","E609"]
[2109,"压力表","C","F-E6005",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E609","仪表压空"]
[2110,"压力表","C","F-E6006",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E609","仪表压空"]
[2111,"压力表","C","F-E6007",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E609","纯蒸汽"]
[2112,"压力表","C","F-E6008",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E609","纯蒸汽"]
[2113,"压力表","C","F-E6009",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E609","工业蒸汽"]
[2114,"压力表","C","F-E6010",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E609","工业蒸汽"]
[2115,"压力真空表","B","F-E6022",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E609","灭菌柜"]
[2116,"压力真空表","B","F-E6023",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E609","灭菌柜"]
[2117,"压力真空表","B","F-E6024",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E609","灭菌柜"]
[2118,"压力真空表","B","F-E6025",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","淄博飞雁先行测控技术有限公司","E609","灭菌柜"]
[2119,"称重模块","B","D-E6001","7H3621200000410","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E611","MPT12"]
[2120,"称重模块","B","D-E6002","7H3621200000423","F1级","0-6t","SBSZ-CWC-2t*3","Transcell","E611","MPT11"]
[2121,"温度传感器","B","WT-E6001","198902730007","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","RT11"]
[2122,"温度传感器","B","WT-E6002","198902270008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","MPT12"]
[2123,"温度传感器","B","WT-E6003","198902270006","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","MPT12"]
[2124,"温度传感器","B","WT-E6004","198902270007","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","MHT11"]
[2125,"温度传感器","B","WT-E6005","198902270023","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","MHT11"]
[2126,"温度传感器","B","WT-E6006","198902730008","二等","-50-200℃","GA2700","Labom","E611","MPT11"]
[2127,"温湿度变送器","B","TMT218","TMT218",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","E611","E611"]
[2128,"压力表","C","F-E6011",null,1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E611","仪表压空"]
[2129,"压力表","C","F-E6012",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E611","洁净压空"]
[2130,"压力表","C","F-E6013",null,1.6,"-0.1-0.9MPa","YTPN-100","BRIGHTY","E611","纯蒸汽"]
[2131,"压力表","C","F-E6014",null,1.6,"0-0.6MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E611","工业蒸汽"]
[2132,"压力表","B","F-E6015","Z1908157617",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E611","MPT12"]
[2133,"压力表","B","F-E6016","L1J0722053",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60","致延仪表","E611","MPT12"]
[2134,"压力表","B","F-E6017","Z1908157679",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E611","MPT11"]
[2135,"压力表","B","F-E6018","Z1908157629",2.5,"0-0.6MPa","YTPN-60","BRIGHTY","E611","MPT11"]
[2136,"压力传感器","B","FT-E6001","198017210019",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E611","MPT12"]
[2137,"压力传感器","B","FT-E6002","188006140002",0.05,"-0.1-0.5MPa","CA110","Labom","E611","MPT11"]
[2138,"压力真空表","B","F-E6026",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E611","灭菌柜"]
[2139,"压力真空表","B","F-E6027",null,1.6,"-0.1-0.5MPa","YZ-100Z","苏州宜百丰仪表科技有限公司","E611","灭菌柜"]
[2140,"电子天平","B","D-E6003",null,"d=0.01g","5000g","YH-M5002","常熟市天量仪器有限公司","E612","负压称量室"]
[2141,"温湿度变送器","B","TMT219","TMT219",null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","惠州英衡","E612","E612"]
[2142,"压差表","C","Y-E6002",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MAGHEGAGE","E612","负压称量室"]
[2143,"压差表","C","Y-E6003",null,null,"0-250Pa","2000-250Pa","MAGHEGAGE","E612","负压称量室"]
[2144,"压差表","C","Y-E6004",null,null,"0-500Pa","2000-500Pa","MAGHEGAGE","E612","负压称量室"]
[2145,"微压差变送器","B","PdT-E603","EMS237",null,"0-62.2 Pa","DM-2002","DYWER","E614","E614"]
[2146,"压力表","B","F-E6019",2001005,1.6,"-0.1-0.5MPa",null,"苏州宜百丰仪表科技有限公司","E614","灭菌柜"]
[2147,"压力表","B","F-E6020",2001003,1.6,"-0.1-0.5MPa",null,"苏州宜百丰仪表科技有限公司","E614","灭菌柜"]
[2148,"压力表","C","F-E6021",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E615","工业蒸汽"]
[2149,"温湿度计","B","S-E9001",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","WS-A1","北京康威","E906"]
[2150,"玻璃温度计","B","W-E9061",null,null,"-50-50℃","棒式",null,"E907","冰箱"]
[2151,"玻璃温度计","B","W-E9062",null,null,"-50-50℃","棒式",null,"E907","冰箱"]
[2152,"压力表","A","F-E9001",19123504,1.6,"0-1.6MPa","Y-100","杭州鹳山仪表有限公司","E908","储气罐1"]
[2153,"压力表","A","F-E9002",19123579,1.6,"0-1.6MPa","Y-100","杭州鹳山仪表有限公司","E908","储气罐2"]
[2154,"压力表","B","F-E9003","Y909314278",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","上海天川仪表厂","E908","干燥器储罐左"]
[2155,"压力表","B","F-E9004","Y909314232",1.6,"0-1.6MPa","Y-100","上海天川仪表厂","E908","干燥器储罐右"]
[2156,"压力表","B","F-E9005","L1K0507050",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E908","洁净压空左"]
[2157,"压力表","B","F-E9006","L1K0507047",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E908","洁净压空右"]
[2158,"压力表","B","F-E9007","R2004FJR13",1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E908","仪表压空过滤器"]
[2159,"压力表","B","F-E9008","R2004FJU27",1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E908","仪表压空出"]
[2160,"真空表","B","F-E9120","HC69582889189",1.6,"-0.1-0MPa","Z-100","红旗仪表有限公司","E908","真空泵"]
[2161,"电接点压力表","B","F-E9121","K191200504",1.6,"0-1.0MPa","YNXTP-100","BLD","E909","纯蒸汽发生器纯化水进"]
[2162,"电接点压力表","B","F-E9122","K19120050",1.6,"0-1.0MPa","YNXTP-100","BLD","E909","多效纯化水进"]
[2163,"电接点压力表","B","F-E9123",null,1.6,"0-1.0MPa","YNXTP-100","BLD","E909","多效"]
[2164,"电接点压力表","B","F-E9124","K191200503",1.6,"0-1.0MPa","YNXT-100","BLD","E909","纯蒸汽发生器工业蒸汽进"]
[2165,"电接点压力表","B","F-E9125",null,1.6,"0-1.0MPa","YNXT-100","BLD","E909","多效"]
[2166,"流量计","C","D-E9001",721081080.001,1.5,"0-25000L/h","H250","KROHNE","E909","纯化水分配1楼回水"]
[2167,"流量计","C","D-E9002",721080968.001,1.5,"0-16t/h","H250","KROHNE","E909","纯化水分配水站回水"]
[2168,"流量计","C","D-E9003",721081080.004,1.5,"0-25000L/h","H250","KROHNE","E909","纯化水分配2楼回水"]
[2169,"流量计","C","D-E9004",2020022312,null,null,"RWJ50RLDN76M0","承德市荣威电子表有限公司","E909","纯化水机"]
[2170,"流量计","C","D-E9005",16478,null,"0-10m³/s","SE32","Burkert","E909","纯化水主机左"]
[2171,"流量计","C","D-E9006",16619,null,"0-10m³/s","SE32/8032","Burkert","E909","纯化水主机中"]
[2172,"流量计","C","D-E9007",16620,null,"0-10m³/s","SE32/8032","Burkert","E909","纯化水主机右"]
[2173,"流量计","C","D-E9008",null,null,"0-10m³/s","SE32PV","Burkert","E909","纯蒸汽发生器"]
[2174,"流量计","C","D-E9009",16634,null,"0-10m³/s","SE32/8032","Burkert","E909","多效"]
[2175,"流量计","C","D-E9010",721081080.002,null,"0-25000L/h","H250","KROHNE","E909","注射水分配"]
[2176,"流量计","C","D-E9011",721081080.003,null,"0-25000L/h","H250","KROHNE","E909","注射水分配"]
[2177,"温度变送器","C","WT-E9001",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2178,"温度变送器","C","WT-E9002",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2179,"温度变送器","C","WT-E9003",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2180,"温度变送器","C","WT-E9004",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2181,"温度变送器","C","WT-E9005",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2182,"温度变送器","C","WT-E9006",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2183,"温度变送器","C","WT-E9007",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2184,"温度变送器","C","WT-E9008",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水分配"]
[2185,"温度变送器","C","WT-E9009",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水机"]
[2186,"温度变送器","C","WT-E9010",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水机"]
[2187,"温度变送器","C","WT-E9011",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水机"]
[2188,"温度变送器","C","WT-E9012",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","纯化水机"]
[2189,"温度变送器","C","WT-E9013",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2190,"温度变送器","C","WT-E9014",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2191,"温度变送器","C","WT-E9015",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2192,"温度变送器","C","WT-E9016",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2193,"温度变送器","C","WT-E9017",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2194,"温度变送器","C","WT-E9018",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2195,"温度变送器","C","WT-E9019",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","多效"]
[2196,"温度变送器","C","WT-E9020",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2197,"温度变送器","C","WT-E9021",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2198,"温度变送器","C","WT-E9022",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2199,"温度变送器","C","WT-E9023",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2200,"温度变送器","C","WT-E9024",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2201,"温度变送器","C","WT-E9025",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2202,"温度变送器","C","WT-E9026",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2203,"温度变送器","C","WT-E9027",{"$nulls":3},"PT100","JUMO","E909","注射水分配"]
[2204,"压力变送器","B","FT-E9001",null,0.5,"0-1.0MPa","402050/000（0-10)bar(4-20)mA","JUMO","E909","纯化水机"]
[2205,"压力变送器","B","FT-E9002",null,0.5,"0-1.0MPa","S-20(0-1.0)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2206,"压力变送器","B","FT-E9003",null,0.5,"0-1.0MPa","S-20(0-1.0)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2207,"压力变送器","B","FT-E9004",null,0.5,"0-1.0MPa","S-20(0-1.0)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2208,"压力变送器","B","FT-E9005",null,0.5,"0-1.0MPa","S-20(0-1.0)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2209,"压力变送器","B","FT-E9006",null,0.5,"0-2.5MPa","S-20(0-2.5)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2210,"压力变送器","B","FT-E9007",null,0.5,"0-1.0MPa","402050/000（0-10)bar(4-20)mA","JUMO","E909","纯蒸汽发生器"]
[2211,"压力变送器","B","FT-E9008",null,0.5,"0-1.0MPa","402050/000（0-10)bar(4-20)mA","JUMO","E909","纯蒸汽发生器"]
[2212,"压力变送器","B","FT-E9009",null,0.5,"0-1.0MPa","402050/000（0-10)bar(4-20)mA","JUMO","E909","多效"]
[2213,"压力变送器","B","FT-E9010",null,0.5,"0-1.0MPa","402050/000（0-10)bar(4-20)mA","JUMO","E909","多效"]
[2214,"压力变送器","B","FT-E9011",null,0.5,"0-1.0MPa","S20","WIKA","E909","注射水分配"]
[2215,"压力变送器","B","FT-E9012",null,0.5,"0-1.0MPa","S20","WIKA","E909","注射水分配"]
[2216,"压力表","C","F-E9009","D200120199",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配1楼回水"]
[2217,"压力表","C","F-E9010","D200120196",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配1楼出水"]
[2218,"压力表","C","F-E9011","D200120201",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配水站回水"]
[2219,"压力表","C","F-E9012","D200120186",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配水站出水"]
[2220,"压力表","C","F-E9013","D200120188",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配2楼回水"]
[2221,"压力表","C","F-E9014","D200120197",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配2楼出水"]
[2222,"压力表","C","F-E9015",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E909","纯化水分配工业蒸汽"]
[2223,"压力表","C","F-E9016",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","上海天川仪表厂","E909","纯化水分配冷冻水"]
[2224,"压力表","C","F-E9017","R2004FJS21",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","纯化水分配压空"]
[2225,"压力表","C","F-E9018","D200120195",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机MMF上"]
[2226,"压力表","C","F-E9019","D200120190",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机MMF下"]
[2227,"压力表","C","F-E9020","D200120191",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机SF1"]
[2228,"压力表","C","F-E9021","D200120187",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机SF2"]
[2229,"压力表","C","F-E9022","D200120192",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机ACF"]
[2230,"压力表","C","F-E9023","D200120222",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI1上前"]
[2231,"压力表","C","F-E9024","D200120218",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI1上后"]
[2232,"压力表","C","F-E9025","D200120224",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI1下前"]
[2233,"压力表","C","F-E9026","D200120219",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI1下后"]
[2234,"压力表","C","F-E9027","D200120220",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI2上前"]
[2235,"压力表","C","F-E9028","D200120223",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI2上后"]
[2236,"压力表","C","F-E9029","D200120185",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI2下前"]
[2237,"压力表","C","F-E9030","D200120221",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机EDI2下后"]
[2238,"压力表","C","F-E9031","D200120200",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机保安过滤器"]
[2239,"压力表","C","F-E9032","D160600481",2.5,"0-2.5MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯化水机RO出水"]
[2240,"压力表","C","F-E9033","88018RM8",1.6,"0-1.0MPa","YN-100","WIKA","E909","纯化水机工业蒸汽"]
[2241,"压力表","C","F-E9034",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","上海天川仪表厂","E909","纯化水机工业蒸汽"]
[2242,"压力表","C","F-E9035",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E909","纯化水机冷冻水"]
[2243,"压力表","C","F-E9036","R2004FJS35",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","纯化水机压空"]
[2244,"压力表","B","F-E9037","R2004FJV22",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","纯蒸汽出"]
[2245,"压力表","C","F-E9038",null,2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","纯蒸汽发生器"]
[2246,"压力表","C","F-E9039",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E909","纯蒸汽工业蒸汽"]
[2247,"压力表","C","F-E9040","Z1905051665",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","纯蒸汽工业蒸汽进"]
[2248,"压力表","C","F-E9041","R2004FJS02",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","纯蒸汽压空"]
[2249,"压力表","C","F-E9042","D191221505",2.5,"0-2.5MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","多效纯化水进"]
[2250,"压力表","C","F-E9043",null,1.6,"0-1.0MPa","YTP-100","BLD","E909","多效"]
[2251,"压力表","C","F-E9044",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E909","多效工业蒸汽"]
[2252,"压力表","C","F-E9045",19903332,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","上海天川仪表厂","E909","多效冷却水"]
[2253,"压力表","C","F-E9046","R2004FJS19",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","多效压空"]
[2254,"压力表","C","F-E9047","D200120193",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","注射水分配1楼回水"]
[2255,"压力表","C","F-E9048","D200120194",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","注射水分配1楼出水"]
[2256,"压力表","C","F-E9049","D200120189",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","注射水分配2楼回水"]
[2257,"压力表","C","F-E9050","D200120198",2.5,"0-1.0MPa","YTPN-60Z","BRIGHTY","E909","注射水分配2楼出水"]
[2258,"压力表","C","F-E9051",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","致延仪表","E909","注射水分配工业蒸汽"]
[2259,"压力表","C","F-E9052","R2004FJS24",1.6,"0-1.0MPa","YTPN-100Z","BRIGHTY","E909","注射水分配压空"]
[2260,"压力传感器","B","FT-E9013",null,0.1,"0-1.0MPa","S-20(0-1.0)MPa(4-20)mA","WIKA","E909","纯化水机"]
[2261,"液位变送器","B","D-E9012",null,0.5,null,"SA-11","WIKA","E909","纯化水机"]
[2262,"液位变送器","B","D-E9013",{"$nulls":3},"Deltabar S","E+H","E909","纯化水分配"]
[2263,"液位变送器","B","D-E9014",{"$nulls":3},"Deltabar S","E+H","E909","纯化水分配"]
[2264,"液位变送器","B","D-E9015",{"$nulls":3},"Deltabar S","E+H","E909","注射水分配"]
[2265,"液位变送器","B","D-E9016",{"$nulls":3},"Deltabar S","E+H","E909","注射水分配"]
[2266,"在线ORP仪","C","E-E9001",null,null,"0-1000mv","DCCAW006PR0010EN","ProMinent","E909","纯化水机"]
[2267,"在线pH计","C","E-E9002",null,0.1,"1-14","DCCAW006PR0010EN","ProMinent","E909","纯化水机"]
[2268,"在线电导率仪","B","E-E9003",null,null,"0-20us/cm  0-100us/cm  0-1000us/cm","Multi CELL","Burkert","E909","纯化水机","3个探头"]
[2269,"在线电导率仪","B","E-E9004",null,null,"0-20us/cm","Multi CELL","Burkert","E909","纯化水分配","2个探头"]
[2270,"在线电导率仪","B","E-E9006",null,null,"0-20us/cm","M300 Water","METTLER TOLEDO","E909","纯蒸汽发生器"]
[2271,"在线电导率仪","B","E-E9007",null,null,"0-20us/cm","M300 Water","METTLER TOLEDO","E909","多效"]
[2272,"在线电导率仪","B","E-E9008",null,null,"0-20us/cm","M300 Water","METTLER TOLEDO","E909","多效"]
[2273,"在线电导率仪","B","E-E9009",null,null,"0-20us/cm","Multi CELL","Burkert","E909","注射水分配"]
[2274,"在线电导率仪","B","E-E9010",null,null,"0-20us/cm","Multi CELL","Burkert","E909","注射水分配"]
[2275,"微压差变送器","B","PdT-F101",null,null,"0-62.2 pa","DM-2002","DYWER","F101"]
[2276,"温湿度变送器","B","TMT301",null,null,"0~50℃/0~100%","QFA2171","SIEMENS","F104","F104"]
[2277,"压差表","C","Y-F1001",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","F104"]
[2278,"微压差变送器","B","PdT-F102",null,null,"0-62.2 pa","DM-2002","DYWER","F106","F106"]
[2279,"压差表","C","Y-F1002",null,null,"0-500pa","2000-500Pa","MAGNEHELIC","F106"]
[2280,"可燃气体检测（乙醇）","B","B-F9001",21070177,"5%FS","0-100%LEL 低限25%LEL 高限50%LEL","ASD5300","沈阳安仕德","F905"]
[2281,"气体探测器","B","B-F9002","A-20230804989",null,"氨气0-100PPM","QD6310","河南中安电子 ","F905"]
[2282,"双金属温度计","B","W-G9005",null,null,"0~60℃","WSS-441","BRIGHTY","G906","冷却水回水管道"]
[2283,"温度传感器","B","WT-G9003",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501A罐温度"]
[2284,"温度传感器","B","WT-G9004",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501A罐呼吸器冷凝水管1"]
[2285,"温度传感器","B","WT-G9005",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501A罐呼吸器冷凝水管2"]
[2286,"温度传感器","B","WT-G9006",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501B罐温度"]
[2287,"温度传感器","B","WT-G9007",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501B罐呼吸器冷凝水管1"]
[2288,"温度传感器","B","WT-G9008",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5501B罐呼吸器冷凝水管2"]
[2289,"温度传感器","B","WT-G9009",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503A罐温度"]
[2290,"温度传感器","B","WT-G9010",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503A罐呼吸器冷凝水管1"]
[2291,"温度传感器","B","WT-G9011",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503A罐呼吸器冷凝水管2"]
[2292,"温度传感器","B","WT-G9012",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503A夹套循环水温度"]
[2293,"温度传感器","B","WT-G9013",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503B罐温度"]
[2294,"温度传感器","B","WT-G9014",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503B罐呼吸器冷凝水管1"]
[2295,"温度传感器","B","WT-G9015",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503B罐呼吸器冷凝水管2"]
[2296,"温度传感器","B","WT-G9016",null,null," -50~150℃","PT100","万达","G906","5503B夹套循环水温度"]
[2297,"压力表","C","F-G9010",null,1.6,"0-0.9MPa","YTPN-100Z","/","G906","工业蒸汽管道"]
[2298,"压力表","B","F-G9011","19030191F901",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5501A罐废水输送泵"]
[2299,"压力表","B","F-G9012","R2006EFB07",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5501B罐废水输送泵"]
[2300,"压力表","B","F-G9013","1903091F925",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","冷却水输送泵出口"]
[2301,"压力表","B","F-G9014","1903091F934",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5501A罐压力"]
[2302,"压力表","B","F-G9015","1903091F938",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5501B罐压力"]
[2303,"压力表","B","F-G9016","1903091F909",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5503A罐压力"]
[2304,"压力表","B","F-G9017","1903091F939",1.6,"-0.1-0.5MPa","YTPN-100","BRIGHTY","G906","5503B罐压力"]
[2305,"压力表","C","F-G9018",null,null,"0-1.0MPa",null,"/","G906","压缩空气"]
[2306,"压力传感器","B","FT-G9003",null,null," -0.1~0.5Mpa",null,"BD SENSOR","G906","5501A罐"]
[2307,"压力传感器","B","FT-G9004",null,null," -0.1~0.5Mpa",null,"BD SENSOR","G906","5501B罐"]
[2308,"压力传感器","B","FT-G9005",null,null," -0.1~0.5Mpa",null,"BD SENSOR","G906","5503A罐"]
[2309,"压力传感器","B","FT-G9006",null,null," -0.1~0.5Mpa",null,"BD SENSOR","G906","5503B罐"]
[2310,"液位开关","B","D-G9001",{"$nulls":3},"TML-5745-1CB02-AAO",null,"G906","冷却泵入口"]
[2311,"液位开关","B","D-G9002",{"$nulls":3},"FD3102DA",null,"G906","5501A夹套循环水缓冲段"]
[2312,"压力表","C","F-SW001",null,1.6,"0-1.0MPa","Y-100","/","室外","综合车间西南角草坪室外集油池自吸泵"]
[2313,"电接点压力表","B","F-WD006",null,1.6,"0-1.0MPa","YX-100","红旗仪表有限公司","屋顶","冷冻水机组西"]
[2314,"电接点压力表","B","F-WD007",null,1.6,"0-1.0MPa","YXC-100","上海名宇仪表有限公司","屋顶","消防水泵"]
[2315,"压力变送器","B","PdT-K203","07SH9Q",null,"0-1250Pa","MS-111","Dwyer","质检楼2楼空调机房","JK01"]
[2316,"压力变送器","B","PdT-K204","0813KB",null,"0-1250Pa","MS-111","Dwyer","质检楼2楼空调机房","JK01"]
[2317,"水银温度计","B","W-I1001",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","13#冷库"]
[2318,"水银温度计","B","W-I1002",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","13#冷库"]
[2319,"水银温度计","B","W-I1003",null,null,"0-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","4#冷库"]
[2320,"水银温度计","B","W-I1004",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","4#冷库"]
[2321,"水银温度计","B","W-I1005",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","5#冷库"]
[2322,"水银温度计","B","W-I1006",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","6#冷库"]
[2323,"压力表","B","F-S6001",null,null,"0-0.06Mpa","Y100","富阳宏程仪表厂","6#门"]
[2324,"压力表","B","F-S6002",null,null,"0-0.25Mpa","Y60","上海富民仪表厂","6#门"]
[2325,"压力表","B","F-S6003",null,null,"0-0.25Mpa","Y60","上海富民仪表厂","6#门"]
[2326,"压力表","B","F-S6004",null,null,"0-0.06Mpa","Y100","富阳宏程仪表厂","6#门"]
[2327,"压力表","B","F-S6005",null,null,"0-1.6Mpa","Y100","青岛冠力特种仪器仪表厂","6#门"]
[2328,"压力表","B","F-S6006",null,null,"0-1.6Mpa","Y100","青岛冠力特种仪器仪表厂","6#门"]
[2329,"压力表","B","F-S6007",null,null,"0-0.6Mpa","Y100","上海富民仪表厂","6#门"]
[2330,"压力表","B","F-S6008",null,null,"0-25Mpa","Y100","上海富民仪表厂","6#门"]
[2331,"压力表","B","F-S6009",null,null,"0-0.4Mpa","Y60","临海市大华仪表有限公司","6#门"]
[2332,"压力表","B","F-S6010",null,null,"0-25Mpa","Y60","临海市大华仪表有限公司","6#门"]
[2333,"水银温度计","B","W-I1007",null,null,"-50-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","7#冷库"]
[2334,"电子秤","B","D-I1002",1904104,null,"300kg","TCS-300","永康华鹰","7#门"]
[2335,"电子秤","B","D-I1001",null,null,"1-150kg","TCS-150","大阳衡器","原材料库"]
[2336,"水银温度计","B","W-I1008",null,null,"0-100℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","原材料库"]
[2337,"水银温度计","B","W-I1009",null,null,"0-50℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","原材料库"]
[2338,"水银温度计","B","W-I1010",null,null,"0-100℃","EIXDZ","余姚黄家埠玻璃仪表","原材料库"]
[2339,"温湿度计","B","S-I1001",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威","原辅材料库"]
[2340,"冷库","B","R-I1001",null,null,"-18℃",null,null,"外围","东1"]
[2341,"冷库","B","R-I1002",null,null,"-18℃",null,null,"外围","东2"]
[2342,"冷库","B","R-I1003",null,null,"-18℃",null,null,"外围","东3"]
[2343,"冷库","B","R-I1004",null,null,"-18℃",null,null,"外围","南1"]
[2344,"冷库","B","R-I1005",null,null,"-18℃",null,null,"外围","南2"]
[2345,"冷库","B","R-I1006",null,null,"2-8℃",null,null,"外围","北"]
[2346,"冷库","B","R-I1007",null,null,"-18℃",null,null,"外围","西"]
[2347,"温湿度计","B","S-I1002",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2348,"温湿度计","B","S-I1003",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2349,"温湿度计","B","S-I1004",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2350,"温湿度计","B","S-I1005",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2351,"温湿度计","B","S-I1006",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2352,"温湿度计","B","S-I1007",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2353,"温湿度计","B","S-I1008",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2354,"温湿度计","B","S-I1009",null,null,"0-100%RH，-20-40℃","EIXDZ","北京康威"]
[2355,"电子秤",null,"D-I1001",8416,"III","100g-15kg","ACS-JS-16","五鑫衡器",null,null,"e=d=5g n=3000"]
[2356,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2357,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2358,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2359,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2360,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2361,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2362,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2363,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2364,"数显温度计",null,"W-H1101",null,"±0.3℃","-200-200℃","T40W-PT","妙观科技",null,null,"主要校准-70、-40、-18℃"]
[2365,"水银温度计",null,"W-E9063",null,null,"0-50℃"]
[2366,"水银温度计",null,"W-E9064",null,null,"0-50℃"]
[2367,"水银温度计",null,"W-E9065",null,null,"0-50℃"]
[2368,"水银温度计",null,"W-E9066",null,null,"0-50℃"]
[2369,"水银温度计",null,"W-E9067",null,null,"0-50℃"]
[2370,"数显温度计",null,"W-E9068",null,"±2℃","-50-70℃",null,"开泰"]
[2371,"数显温度计",null,"W-E9069",null,"±2℃","-50-70℃",null,"开泰"]
[2372,"数显温度计",null,"W-E9070",null,"±2℃","-50-70℃",null,"开泰"]
[2373,"标准砝码",null,"D-H1101",9797,"F2","1mg-2kg",null,"艾洛特",null,null,"主要校准1mg 10g 50g 100g 500g 1000g"]
[2374,"标准砝码",null,"D-D1101",9798,"F2","1mg-5kg",null,"艾洛特",null,null,"主要校准1mg 10g 50g 100g 500g 1kg 2kg 5kg"]
[2375,"标准砝码",null,"D-E1101",9799,"F2","1mg-5kg",null,"艾洛特",null,null,"主要校准1mg 10g 50g 100g 500g 1kg 2kg 5kg"]
[2376,"标准砝码",null,"D-C1101",9800,"F2","1mg-5kg",null,"艾洛特",null,null,"主要校准1mg 10g 50g 100g 500g 1kg 2kg 5kg"]
[2377,"标准砝码",null,"D-H1102",9801,"E2","1mg-500g",null,"艾洛特",null,null,"主要校准1mg 10g 50g 100g 200g 500g"]
[2378,"砝码",null,"D-H1201",null,"M2","10kg"]
[2379,"砝码",null,"D-H1202",null,"M2","10kg"]
[2380,"砝码",null,"D-H1203",null,"M2","10kg"]
[2381,"砝码",null,"D-H1204",null,"M2","10kg"]
[2382,"砝码",null,"D-H1205",null,"M2","10kg"]
[2383,"砝码",null,"D-H1206",null,"M2","10kg"]
[2384,"砝码",null,"D-H1207",null,"M2","10kg"]
[2385,"砝码",null,"D-H1208",null,"M2","10kg"]
[2386,"砝码",null,"D-H1209",null,"M2","10kg"]
[2387,"砝码",null,"D-H1210",null,"M2","10kg"]
[2388,"砝码",null,"D-H1211",null,"M2","10kg"]
[2389,"砝码",null,"D-H1212",null,"M2","10kg"]
[2390,"砝码",null,"D-H1213",null,"M2","10kg"]
[2391,"砝码",null,"D-H1214",null,"M2","10kg"]
[2392,"砝码",null,"D-H1215",null,"M2","10kg"]
[2393,"砝码",null,"D-H1216",null,"M2","10kg"]
[2394,"砝码",null,"D-H1217",null,"M2","10kg"]
[2395,"砝码",null,"D-H1218",null,"M2","10kg"]
[2396,"砝码",null,"D-H1219",null,"M2","10kg"]
[2397,"砝码",null,"D-H1220",null,"M2","10kg"]
[2398,"砝码",null,"D-D1201",null,"M2","10kg"]
[2399,"砝码",null,"D-D1202",null,"M2","10kg"]
[2400,"砝码",null,"D-D1203",null,"M2","10kg"]
[2401,"砝码",null,"D-D1204",null,"M2","10kg"]
[2402,"砝码",null,"D-D1205",null,"M2","10kg"]
[2403,"砝码",null,"D-D1206",null,"M2","10kg"]
[2404,"砝码",null,"D-D1207",null,"M2","10kg"]
[2405,"砝码",null,"D-D1208",null,"M2","10kg"]
[2406,"砝码",null,"D-D1209",null,"M2","10kg"]
[2407,"砝码",null,"D-D1210",null,"M2","10kg"]
[2408,"砝码",null,"D-D1211",null,"M2","10kg"]
[2409,"砝码",null,"D-D1212",null,"M2","10kg"]
[2410,"砝码",null,"D-D1213",null,"M2","10kg"]
[2411,"砝码",null,"D-D1214",null,"M2","10kg"]
[2412,"砝码",null,"D-D1215",null,"M2","10kg"]
[2413,"砝码",null,"D-C1201",null,"M2","10kg"]
[2414,"砝码",null,"D-C1202",null,"M2","10kg"]
[2415,"砝码",null,"D-C1203",null,"M2","10kg"]
[2416,"砝码",null,"D-C1204",null,"M2","10kg"]
[2417,"砝码",null,"D-C1205",null,"M2","10kg"]
[2418,"砝码",null,"D-C1206",null,"M2","10kg"]
[2419,"砝码",null,"D-C1207",null,"M2","10kg"]
[2420,"砝码",null,"D-C1208",null,"M2","10kg"]
[2421,"砝码",null,"D-C1209",null,"M2","10kg"]
[2422,"砝码",null,"D-C1210",null,"M2","10kg"]
[2423,"砝码",null,"D-C1211",null,"M2","10kg"]
[2424,"砝码",null,"D-C1212",null,"M2","10kg"]
[2425,"砝码",null,"D-C1213",null,"M2","10kg"]
[2426,"砝码",null,"D-C1214",null,"M2","10kg"]
[2427,"砝码",null,"D-C1215",null,"M2","10kg"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}